{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["МОТОПОМПЫ (2)","Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"images":6,"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"МОТОПОМПЫ (2)","index":0,"n_rows":19,"n_cols":8,"rows_kept":19,"merged":[[1,1,1,7],[10,2,10,7],[13,2,13,7],[17,2,17,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"МОТОПОМПЫ"]
[null,"ФОТО"]
[null,"ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛИ","МБ 200 Д 40","МБ 600 Д 50","МБ 1000 Д 80","МБ 1600 Д 100","МБ 500 Д 50В","МБ 800 Д 80Г"]
[null,"Производительность, л/мин",200,600,1000,1600,500,800]
[null,"Напор максимальный, м",25,30,30,30,60,30]
[null,"Глубина всасывания максимальная, м",6,6,6,6,6,6]
[null,"Время непрерывной работы, ч",2.5,2.5,2.5,2.5,2.5,2.5]
[null,"Диаметр входящего патрубка, мм",40,50,80,100,50,80]
[null,"Диаметр выходного патрубка, мм",40,50,80,100,50,80]
[null,"Температура воды"," +5 до +40"]
[null,"Давление на выходе, Мпа",0.21,0.23,0.3,0.3,0.6,0.2]
[null,"Максимальный размер частиц, мм",5,5,5,5,5,25]
[null,"Тип двигателя","4-тактный, одноцилиндровый, OHV"]
[null,"Мощность двигателя, л.с.",1.5,5.5,5.5,8,6.5,6.5]
[null,"Объем топливного бака, л",0.65,3.6,3.6,6,3.6,3.6]
[null,"Потребление топлива, л/ч",0.5,1.5,1.5,2.3,1.9,1.9]
[null,"Тип топлива","бензин АИ92"]
[null,"Вес, кг",15,26,30,47,28,36]

{"sheet":"Лист1","index":1,"n_rows":33,"n_cols":10,"rows_kept":33,"merged":[[7,1,7,5],[15,0,15,7],[16,0,16,1],[25,2,25,7],[29,2,29,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["МОДЕЛЬ","МБ 600 Д 50","МБ 1000 Д 80","МБ 1600 Д 100","МБ 500 Д 50 В","МБ 800 Д 80 Г"]
["Диаметр входящего отверстия (мм)",50,80,100,50,80]
[" Диаметр выходящего отверстия (мм)",50,80,100,50,80]
["Макс. производительность (л/мин)",600,1000,1600,500,800]
["Макс. Уровень подъема (м)",23,20,30,60,30]
["Макс. глубина всасывания (м)",6,6,6,6,6]
["Время работы (ч)",2.5,2.5,2.5,2.5,2.5]
["Двигатель","одноцилиндровый, 4-х тактный, верхне- клапанный с воздушным охлаждением"]
["Мощность двигателя (лс)",5.5,5.5,8,6.5,6.5]
["Объем двигателя (см3)",163,163,242,196,196]
["Объем топливного бака (л)",3.6,3.6,6,3.6,3.6]
["Размеры (мм×мм×мм)","550×430×385","550×430×465","635×515×550","550×460×430","590×480×440"]
["Масса (кг)",26,30,47,28,36]
["Карбюратор","P18","P18",null,"P19","P19"]
[]
["МОТОПОМПЫ"]
["ПАРАМЕТРЫ",null,"МБ 200 Д 40","МБ 600 Д 50","МБ 1000 Д 80","МБ 1600 Д 100","МБ 500 Д 50В","МБ 800 Д 80Г"]
["Производительность","л/мин",200,600,1000,1600,500,800]
["Напор максимальный","м",25,30,30,30,60,30]
["Глубина всасывания максимальная","м",6,6,6,6,6,6]
["Время непрерывной работы","ч",2.5,2.5,2.5,2.5,2.5,2.5]
["Диаметр входящего патрубка","мм",40,50,80,100,50,80]
["Диаметр выходного патрубка","мм",40,50,80,100,50,80]
["Давление на выходе","MПа",0.21,0.23,0.3,0.3,0.6,0.2]
["Максимальный размер частиц","мм",5,5,5,5,5,25]
["Тип двигателя",null,"одноцилиндровый, 4-х тактный, верхне- клапанный с воздушным охлаждением, OHV"]
["Мощность двигателя","л.с.",1.5,5.5,5.5,8,6.5,6.5]
["Объем топливного бака","л",0.65,3.6,3.6,6,3.6,3.6]
["Потребление топлива","л/ч",0.5,1.5,1.5,2.3,1.9,1.9]
["Тип топлива",null,"бензин АИ92"]
["Вес","кг",15,26,30,47,28,36]
[{"$nulls":3},"G168-F"]
["Карбюратор",null,null,"P18","P18",null,"P19","P19","0200.029000","0200.029101"]

{"sheet":"Лист2","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}