{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Лист1"],"not_rendered":{"images":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":13,"n_cols":6,"rows_kept":13,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Технические характеристики сварочных инверторов ММА ELITECH"]
[]
["Технические параметры","Условное обозначение","АИС 160 ","АИС 200 ","АИС 200 В","АИС 250 "]
["Напряжение сети/частота/кол-во фаз","V/Hz/ph","220/50/1","220/50/1","220/50/1","380/50/3"]
["Максимальная потребляемая мощность","Pmax, кВА",5.3,7,7,9.5]
["Диапазон сварочного тока","A","20-160","20-180","20-200","20-230"]
["Период нагрузки","%",60,60,60,60]
["Диаметр электродов","Dэ, мм","1.6-4.0","1.6-4.0","1.6-4.0","1.6-5.0"]
["Класс изоляции",null,"B","B","B","F"]
["Класс защиты",null,"IP 23","IP 23","IP 23","IP 23"]
["Габаритные размеры","мм","371x155x295","371x155x295","425x205x355","480x205x355"]
["Масса","кг",8,8,10,17.2]