{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"images":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":89,"n_cols":5,"rows_kept":89,"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":40}
["№","Код ЛИТ","Обозначение","Наименование","К-ВО"]
[1,"1401.094350","RH-3.901.004-04","Стойка",4]
[2,"1401.097950","RH-3.901.011-9005 гл.","Сетка",1]
[3,"1401.098000","RH-3.901.012-9005 (муар)","Обод",2]
[4,"1401.098051","RH-3.903.001-03","Обечайка",1]
[5,"1401.098450",null,"ТЭН RK-04 1500W",3]
[6,"1401.090850","SH-3.901.011","Опора",2]
[7,"1401.090900","SH-3.901.012","Опора",2]
[8,"Не кодируется",null,"Стяжка кабельная 3х80",1]
[9,"Не кодируется","IZTT.04.00.008","Пакет 0,05 670х2 L=800 п/э",1]
[10,"Не кодируется","RH-5.804.018","Комплект проводов",1]
[11,"1401.091051",null,"Ручка PP-40M",2]
[12,"Не кодируется","RH-3.962.200","Коробка",1]
[13,"1401.090950",null,"Переключатель Rotary Switch XK1-233,2-1",1]
[14,"Не кодируется",null,"Саморез 3,9х11 усеч.конус, крест шлиц Ph, острый, оц",5]
[15,"Не кодируется",null,"Гайка вытяжная шестигранная, стандартный бортик оц., М6, (0,5х3,0)",2]
[16,"Не кодируется",null,"Гайка М4 оц ГОСТ 5927-70 (DIN934)",6]
[17,"Не кодируется",null,"Шайба гровер 4 оц ГОСТ 6402-70 (DIN 127)",11]
[18,"Не кодируется",null,"Шайба увеличенная 4 оц ГОСТ 6958-70 (DIN 9021)",2]
[19,"Не кодируется",null,"Винт М4х14 цил. голов. с п/сф, крест шлиц Ph, оц. DIN 7985",1]
[20,null,null,"Заклёпка вытяжная (тяговая) 3,2х6 комбинированная с плоским стандартным буртиком AL/ST",7]
[21,"1401.092000",null,"Электродвигатель YJF7-00 7/38 Вт",1]
[22,"Не кодируется",null,"Винт М4х10 цил. голов. с п/сф, крест шлиц Ph, оц. DIN 7985",6]
[23,"Не кодируется",null,"Саморез 3*20 потай. универсальн.",2]
[24,"Не кодируется",null,"Саморез 2,9х16 п/сф, крест шлиц Ph, острый, оц DIN 7981",1]
[25,null,null,"Провод ПВС 2х2,5+1х2,5 ГОСТ 7399-97 (с проводом заземления) (черный)",1]
[26,"1401.098300",null,"Фиксатор кабеля SB8R-1",1]
[27,"1401.098300",null,"Втулка провода 400-374058",1]
[28,"1401.091950",null,"Клемная колодка РА9Н (12 клемм)",1]
[29,"1401.098100","RH-5.905.017-3001-ТрП гл. (Трафаретная печать)","Корпус",1]
[30,"1401.098150","RH-5.905.020-02-3001m.","Боковина блока левая",1]
[31,"1401.098200","RH-5.905.021-02-3001 гл.","Боковина блока правая",1]
[32,"1401.098250","RH-5.905.022-02-3001-ТрП гл. (Трафаретная печать)","Крышка блока управления",1]
[33,"1401.091200",null,"Термостат регулируемый KST501-N-16B53",1]
[34,"1401.095240",null,"Фиксатор пластиковый с рукояткой D50 и резьбой 1У16х30, чёрный, Ф50М6-30ЧН",2]
[35,"1401.098400","RH-3.901.209-9005 (муар.)","Опора левая",1]
[36,"1401.098350","RH-3.901.208-9005 (муар.)","Опора правая",1]
[37,"1401.098500","RH-3.901.200-9005-ТрП СБ глянец (Трафаретная печать)","Сетка с шильдиком",1]
[38,"1401.092050",null,"Термостат биметаллический       306- 9.0/30D15R",1]
[39,"1401.098350",null,"Кнопка сброса для термостатов в комплекте с толкателем",1]
[40,"1401.091850",null,"Термостат биметаллический KSD301-5.0/16D15K14-S",1]
[41,"1401.094450","RH-3.901.003","Стойка",4]
[42,null,null,"Саморез 3,9х9,5 п/сф, крест шлиц Ph, острый, оксид DIN 7981",28]
[43,null,"RH-5.905.019-01","Кронштейн термостата",1]
[44,"1401.070500",null,"Ручка Elitech-01",1]
[45,"Не кодируется",null,"Винт М4х8 потай, крест. шлиц Ph, оц. ГОСТ 17475 (DIN 965)",2]
[46,null,null,"Крыльчатка F200/34",1]
[47,"1401.075600",null,"Вилка ССИ 023 2Р+Е 32А 220В ИЕК",1]
[48,"1401.075601",null,"Розетка 223 переносная 2Р+Е 32А 220В ИЭК",1]