{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":8,"sheets":["ВсеТ специф.клиентам 1код (2)","двигательТ 700","двигательТ 750РК","двигательТ 750В.Т12","двигательТ 1150","двигательТ 1250","двигательТ 25.Т30","двигательТ 20"],"not_rendered":{"images":40,"external_links":1,"defined_names":10,"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"ВсеТ специф.клиентам 1код (2)","index":0,"n_rows":535,"n_cols":18,"rows_kept":535,"flags":["formulas_cached_only"]}
["№п/п","Заказ запчастей. Для заказа запчастей напротив нужной строки поставте необходимое кол-во, затем отфильтруйте \"Непустые\""," Т   700","Т 750    РК"," Т   750   Р(В)","Т      12   В","Т 1150","Т 1250","Т      25      ВЕ    (В)","Т      30      ВНР","Т      20      В    ","кит.","№ лит","Код ЛИТ","Наименование комплектующих двигателя","Комплектация","Взаимозаменяемость           Поиск (условие): \"Начинается с…\" или               \"Содержит…\""]
[1,null,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0802.110800,","Двигатель в сборе Т700 (Тип YT9012) 0,65кВт/22см3",1,"Т700"]
[2,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,"0802.015200,  0802.104400,","Фильтр воздушный крышка фильтра прямоугольная",1,"Т700.Т750"]
[3,null,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,2,"0802.015100,  0802.104500,","Фильтр воздушный элемент поролоновый прямоугольный с отв.",1,"Т700.Т750"]
[4,null,2,2,2,0,0,0,0,0,0,0,3,"0802.015000,","Гайка М5 фильтра воздушного",2,"Т700.Т750"]
[5,null,1,1,1,1,0,0,1,1,1,0,4,"0802.014900,","Шайба 5х13х1,2",1,"Т700.Т750.Т12.Т20.Т25.Т30"]
[6,null,1,1,1,1,0,0,1,1,1,0,5,"0802.014800,","Шайба 5х10Х1,2",1,"Т700.Т750"]
[7,10,1,1,1,1,0,0,1,1,1,0,6,"0802.014700,","Пружина коническая прижимная воздушной заслонки",1,"Т700.Т750"]
[8,null,1,1,1,1,0,0,1,1,1,0,7,"0802.014600,","Наконечник рычага воздушной заслонки резиновый",1,"Т700.Т750.Т12.Т20.Т25.Т30"]
[9,null,1,1,1,1,0,0,1,1,1,0,8,"0802.014500,","Заслонка воздушного подсоса металл",1,"Т700.Т750.Т12.Т20.Т25.Т30"]
[10,null,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,9,"0802.014400,  0802.105200,","Фильтр воздушный корпус фильтра прямоугольный",1,"Т700.Т750"]
[11,null,2,2,2,2,0,0,2,2,2,0,10,"0802.014300,","Втулка распорная корпуса фильтра воздушного стальная 6х7",2,"Т700.Т750.Т12Т.25.Т30.Т20"]
[12,11,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,11,"0802.105400,","Карбюратор D10,5/крш.6/кор.4 D10,5/крш.8/кор.2 Т700",1,"Т700"]
[13,null,1,0,0,0,"\"",0,0,0,"\"",0,12,"0802.105500,","Прокладка под карбюратор d10",1,"Т700"]
[14,null,2,0,0,0,6,0,0,0,0,0,13,"0802.056300,","Болт М5х25 с гроверной и плоской шайбой чёрн. под  ш-гр-к крепления коллектора",2,"Т700.Т1150"]
[15,12,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,14,"0802.105700,","Коллектор впускной цилиндра окно прмг-к ▄10х14 с теплоизолятором",1,"Т700"]
[16,null,2,2,2,2,0,0,0,0,0,0,15,"0802.013900,","Болт М5х25-68/64 чёрн. под ключ крепления карбюратора",2,"Т700.Т750.Т12"]
[17,13,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16,"0802.105900,","Прокладка под коллектор впускной прмг-к ▄10х19",1,"Т700"]
[18,null,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,17,"0802.106000.","Свеча зажигания TORCH L6RTC",1,"Т700"]
[19,null,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,18,"0802.106100,","Цилиндр двигателя d32х55хH26 Т700",1,"Т700"]
[20,null,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,19,"0802.106200.","Болт М6х18 чёрн. под шестигранник креплении цилиндра",2,"Т700"]
[21,null,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20,"0802.106300.","Шайба 6х10 гроверная",2,"Т700"]
[22,null,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,21,"0802.106400.","Шайба 6х10х1,2",2,"Т700"]
[23,14,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,22,"0802.106500.","Прокладка под глушитель асбестовая кольцевая",1,"Т700"]
[24,null,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,23,"0802.106600.","Глушитель 68х68-41под пружину Т700",1,"Т700"]
[25,null,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,24,"0802.106700.","Пружина стяжная крепления глушителя",2,"Т700"]
[26,null,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,25,"0802.106800,","Прокладка под цилиндр d42-2отв.54 Т700",1,"Т700"]
[27,null,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,26,"0802.106900,","Кольца поршневые 32х1,5 ком-т 1шт. Т700",1,"Т700"]
[28,null,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,27,"0802.107000,","Поршень 32х38-D8палец-10 1-кольцо х1,5 Т700",1,"Т700"]
[29,null,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,28,"0802.107100,","Палец поршневой 8х26",1,"Т700"]
[30,null,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,29,"0802.107200,","Шайба 8х13х2 профильная ограничитель подшипника",1,"Т700"]
[31,null,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,30,"0802.107300,","Подшипник 8х11х9 игольчатый головок шатуна",2,"Т700"]
[32,null,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,31,"0802.107400,","Кольцо 9х1 стопорное G-формы пальца поршневого",2,"Т700"]
[33,null,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,32,"0802.107500.","Кольцо 7 х1,5 стопорное с ушками для вала",1,"Т700"]
[34,null,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,33,"0802.107600.","Шайба 8х13х1 плоская ограничитель шатуна на коленвале",1,"Т700"]
[35,null,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,34,"0802.107700.","Шатун 8х7-11х7-39",1,"Т700"]
[36,null,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,35,"0802.107800,","Коленвал консольный D8ш-12в-рзб.М8-мелкая--81",1,"Т700"]
[37,null,1,0,0,0,0,1,1,1,1,0,36,"0802.082300,  0802.107900,","Шпонка коленвала 3х13х4",1,"Т700.Т1250.Т20.Т25.Т30"]
[38,null,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,37,"5001.003200 0802.108000,","Подшипник 6001/Р5 12х28х8 коленвала",1,"Т700"]
[39,null,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,38,"0802.108100,","Кольцо 30х2 стопорное с ушками для отверстия",2,"Т700"]
[40,null,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,39,"0802.108200,","Картер двигателя d28/28-подш.-d28-манжета",1,"Т700"]
[41,null,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,40,"0802.108300,","Манжета 12х28х13 ТС картера двигателя",1,"Т700"]
[42,null,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,41,"5001.003400 0802.108400,","Подшипник 6001 Z 12х28х8 коленвала",1,"Т700.Т750.Т12"]
[43,null,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,42,"0802.108500,","Кольцо 11х1,5 стопорное с ушками для вала",1,"Т700"]
[44,null,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,43,"0802.009700,","Переходник под трос М8-мелкая--□5х5 L=44",1,"Т700.Т750","0802.108600, данный артикул используется, как соединитель штанги (исправлен 13,09,2017)"]
[45,null,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,44,"0802.010600,","Катушка -храповик стартера ручного d18",1,"Т700.Т750.Т12"]
[46,null,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,45,"0802.010400,","Корпус пружины стартера ручного",1,"Т700.Т750.Т12"]
[47,null,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,46,"0802.010300,","Пружина спиральная возвратная стартера ручного (на складе в сборе)",1,"Т700.Т750.Т12"]
[48,null,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,47,"0802.109000.","Саморез 4х10 ограничителя стартера ручного",3,"Т700"]
[49,null,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,48,"0802.109100.","Упор-ограничитель катушки стартера ручного",3,"Т700"]
[50,null,8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,49,"0802.109200.","Болт М5х20 с шайбами хром под ш-гр-к крепления крышки-корпуса стартера",8,"Т700"]
[51,null,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,50,"0802.109300,","Кожух защитный цилиндра",1,"Т700"]
[52,null,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,51,"0802.010500,","Шнур стартера ручного",1,"Т700.Т750.Т12"]
[53,null,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,52,"0802.010200,","Пистон латунный для шнура стартера ручного",1,"Т700.Т750.Т12"]
[54,null,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,53,"0802.010100,","Рукоятка стартера ручного",1,"Т700.Т750.Т12"]
[55,null,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,54,"0802.109700.","Болт М4х30 с гроверной и плоской шайбой чёрн. под шестигранник",2,"Т700"]
[56,null,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,55,"0802.109800,","Катушка зажигания 36х72х9",1,"Т700"]
[57,null,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,56,"0802.109900.","Шайба 8х18х2,5",1,"Т700"]
[58,null,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,57,"0802.110000.","Маховик двигателя с крыльчаткой и эксцентриками в сборе",1,"Т700"]
[59,null,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,58,"0802.110100,","Провод питания катушки зажигания",1,"Т700.Т750.Т12"]
[60,null,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,59,"0802.110200.","Втулка распорная стальная под катушку зажигания 4х9-9",2,"Т700"]
[61,null,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,60,"0802.110300.","Прокладка крышки картера картера рез. кольцо",1,"Т700"]
[62,null,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,61,"0802.110400.","Болт М5х20 хром под ш-гр-к крепления бачка",2,"Т700"]
[63,null,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,62,"0802.110500,","Бачок топливный в сборе",1,"Т700"]
[64,null,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,63,"0802.110600,","Кожух зажитный цилиндра задняя крышка",1,"Т700"]
[65,null,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,64,"0802.111900.","Саморез 4х15 чёрн. крепления з/крышки кожуха",3,"Т700"]
[66,null,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,65,"0802.111000.","Клапан воздушный бачка",1,"Т700"]
[67,null,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,66,"0802.110900.","Крышка топливного бачка в сборе Ø35 без воздушного отверстия",1,"Т700"]
[68,null,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,"0802.030100,","Двигатель в сборе Т750Р(В) (Тип 25СС) 0,75кВт/25см3",1,"Т750"]
[69,null,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0802.030101.  0802.080500.","Двигатель в сборе Т750РК (Тип 25СС) 0,75кВт/25см3 YT9031 без сцепления",1,"Т750"]
[70,null,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"0802.030102.","Двигатель в сборе Т12В (Тип 25СС) 0,75кВт/25см3",1,"Т12"]
[71,null,0,4,4,0,0,0,0,0,0,0,1,"0802.009300.","Саморез 5х26 чёрн. крепления кожуха сцепления",4,"Т750"]
[72,null,0,0,0,4,0,0,0,0,0,0,"1","0802.009301.","Саморез 5х35 с гроверной и плоской шайбой чёрн. модуля сцепления ",4,"Т12"]
[73,null,0,2,2,0,0,0,0,0,0,0,2,"0802.009400,","Винт М5х20 с гроверной и плоской шайбой чёрн. крышки сцепления",2,"Т750"]
[74,null,0,0,0,1,0,0,1,1,1,0,"2","0802.126000.","Болт М6х25 с гроверной и плоской шайбой хром под  ш-гр-к",1,"Т12.Т25.Т30.Т20"]
[75,null,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,3,"0802.009500,","Кожух защитный сцепления",1,"Т750"]
[76,null,0,0,0,1,0,0,"\"","\"","\"",0,"3","0802.125801.","Модуль сцепления центробежного с усиленным амортизатором корпус",1,"Т12"]
[77,null,0,2,2,0,0,0,0,0,0,0,4,"0802.009600,","Гайка М5--5х5 квадратная",2,"Т750"]
[78,null,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,5,"0802.009700,  0802.108600,","Переходник под трос М8-мелкая--□5х5 L=44",1,"Т750.Т700"]
[79,null,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,"5.1","0802.129700.","Чашка сцепления D8х63--61-□5х5 Т 750Р(В)",1,"Т750.Т12"]
[80,null,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,"6","0802.009800.","Шайба 8х16х3",1,"Т750"]
[81,null,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,"6.1","0802.129800,","Муфта сцепления центробежного в сборе М9 D62--8,5 Т 750Р(В)",1,"Т750.Т12"]
[82,null,0,4,4,0,0,0,0,0,0,0,7,"0802.009900,","Винт М5х20 с шайбой чёрн. крышки-корпуса стартера ручного",4,"Т750"]
[83,null,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,8,"0802.010000,","Кожух защитный цилиндра",1,"Т750"]
[84,null,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,8,"0802.010001.","Кожух защитный цилиндра",1,"Т12"]
[85,null,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,9,"0802.010100,","Рукоятка стартера ручного",1,"Т750.Т700.Т12"]
[86,null,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,10,"0802.010200,","Пистон латунный для шнура стартера ручного",1,"Т750.Т700.Т12"]
[87,null,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,11,"0802.010300,","Пружина спиральная возвратная стартера ручного (на складе в сборе)",1,"Т750.Т700.Т12"]
[88,null,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,12,"0802.010400,","Корпус пружины стартера ручного",1,"Т750.Т700.Т12"]
[89,null,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,13,"0802.010500,","Шнур стартера ручного",1,"Т750.Т700.Т12"]
[90,null,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,14,"0802.010600,","Катушка -храповик стартера ручного d18",1,"Т750.Т700.Т12"]
[91,null,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,15,"0802.010700.","Индуктор стартера ручного Т750",1,"Т750"]
[92,null,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,15,"0802.010701.","Индуктор стартера ручного Т12В",0,"Т12"]
[93,null,0,4,4,4,0,0,0,0,0,0,16,"0802.010800.","Саморез 4х13 крепления индуктора стартера ручного",4,"Т750.Т12"]
[94,null,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,17,"0802.010900.","Втулка распорная коленвала 9,6х11,6-56",1,"Т750.Т12"]
[95,null,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,18,"0802.011000,","Шайба 9,5х18х1,5 крепления маховика",1,"Т750.Т12.Т1150"]
[96,null,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,19,"0802.011100,","Маховик двигателя с крыльчаткой и эксцентриками в сборе 9х12х88",1,"Т750"]
[97,null,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,19,"0802.011101.","Маховик двигателя с крыльчаткой и эксцентриками в сборе 9х12х88",1,"Т12"]
[98,null,0,4,4,4,0,0,0,0,0,0,20,"0802.011200,","Винт М6х20 с гроверной и плоской шайбой чёрн. под  звёздочку крепления цилиндра",4,"Т750.Т12"]
[99,null,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,21,"0802.011300,","Картер двигателя d32/28-подш.-d28-манжета",1,"Т750.Т12"]
[100,null,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,22,"5001.001500 0802.011400,","Подшипник 6001 RZ 12х28х8 коленвала",1,"Т750.Т12"]
[101,null,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,23,"0802.011500,","Манжета 12х28х7 ТС коленвала",1,"Т750.Т12"]
[102,null,0,1,1,1,0,0,0,0,1,0,24,"0802.011600,","Подшипник 6201/Р5 12х32х10 коленвала",1,"Т750.Т12.Т20"]
[103,null,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,25,"0802.011700,","Коленвал консольный D9,5ш-12в-рзб.М8-мелкая--156 без сцепления Т750РК",1,"Т750"]
[104,null,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,"25.1","0802.011701.","Коленвал консольный D9,5ш-12в-рзб.М9-мелкая--168 М5х28 под сцепление Т750Р(В).Т12В",1,"Т750.Т12"]
[105,null,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,26,"0802.011800,","Прокладка крышки картера двигателя",1,"Т750.Т12"]
[106,null,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,27,"0802.011900,","Крышка картера двигателя металлическая",1,"Т750.Т12"]
[107,null,0,4,4,4,0,0,0,0,0,0,28,"0802.012000,","Винт М5х15 с гроверной и плоской шайбой чёрн. под звёздочку крепления крышки картера",4,"Т750.Т12"]
[108,null,0,3,3,0,0,0,0,0,0,0,29,"0802.012100,","Саморез 5х17 с фланцем крепления з/крышки кожуха",3,"Т750"]
[109,null,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,31,"0802.012200,","Кожух зажитный цилиндра задняя крышка",1,"Т750"]
[110,null,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,31,"0802.012201.","Кожух зажитный цилиндра задняя крышка",1,"Т12"]
[111,null,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,32,"0802.012300,","Подшипник 10х14,3х12,5 игольчатый шатуна нижний FC-69066",1,"Т750.Т12"]
[112,null,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,33,"0802.012400,","Шатун в сборе (с подшипниками игольчатыми 8х12х10 /10х14х13)",1,"Т750.Т12"]
[113,null,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,34,"0802.012500,","Подшипник 8х12х10 игольчатый шатуна верхний FC-67429",1,"Т750.Т12"]
[114,null,0,2,2,2,0,0,0,0,0,0,35,"0802.012600,","Кольцо 9х1,5 стопорное G-формы пальца поршневого",2,"Т750.Т12"]
[115,null,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,36,"0802.012700,","Палец поршневой 8х27",1,"Т750.Т12"]
[116,null,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,37,"0802.012800,","Поршень 33,4х33,4-D8палец-12 1-кольцо х1,3 Т750",1,"Т750.Т12"]
[117,null,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,38,"0802.012900,","Кольца поршневые 33,4х1,3 ком-т 1шт. Т750",1,"Т750.Т12"]
[118,null,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,39,"0802.013000,","Прокладка под цилиндр d44-4отв.48х68 Т750",1,"Т750.Т12"]
[119,null,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,40,"0802.110100,","Провод питания катушки зажигания",1,"Т750.Т700.Т12"]
[120,null,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,41,"0802.013100,","Катушка зажигания 36х50х9 колпачок прямой FL25A1001A",1,"Т750"]
[121,null,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,41,"0802.013101.","Катушка зажигания 36х50х9 колпачок с уклоном YAT25CC201112",1,"Т12"]
[122,null,0,4,4,4,0,0,0,0,0,0,42,"0802.013200.","Винт М5х22 с плоской шайбой чёрн. под звёздочку крепления катушки, коллектора",4,"Т750.Т12"]
[123,null,0,2,2,2,0,0,0,0,0,0,43,"0802.013300,","Болт М5х53 чёрн. под ш-гр-к крепления глушителя",2,"Т750.Т12"]
[124,null,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,44,"0802.016300.","Кожух защитный глушителя",1,"Т12"]
[125,null,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,45,"0802.013400,","Глушитель 6х33 габ.80х60-98 вытянутый Т750",1,"Т750"]
[126,null,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,45,"0802.013401.","Глушитель 6х33 габ.75х85-37 прямоугольный Т12",0,"Т12"]
[127,null,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,46,"0802.013500,","Прокладка под глушитель термозащитная плоская Т750",1,"Т750"]
[128,null,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,46,"0802.013501.","Прокладка под глушитель термозащитная L-изогнутая Т12",0,"Т12"]
[129,null,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,47,"0802.013600,","Цилиндр двигателя d33,4х67хH29  Т750",1,"Т750.Т12"]
[130,null,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,48,"0802.013700,","Свеча зажигания TORCH L8RTC",1,"Т750.Т12.Т1150.Т1250.Т25..Т30"]
[131,null,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,49,"0802.013800,","Прокладка под коллектор впускной овал 13х16--68х78▄ теплоизолирующая",1,"Т750.Т12"]
[132,null,2,2,2,2,0,0,0,0,0,0,50,"0802.013900,","Болт М5х25-68/64 чёрн. под ключ крепления карбюратора",2,"Т750.Т700.Т12"]
[133,null,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,100,"0802.014000,","Коллектор впускной цилиндра окно овал 13х16",1,"Т750.Т12"]
[134,null,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,52,"0802.014100,","Прокладка под карбюратор d9 теплоотражающая металлопаронитовая L-изогнутая",1,"Т750.Т12"]
[135,null,0,1,1,"\"",0,0,0,0,0,0,53,"0802.014200,","Карбюратор D9/крш.106/кор.1 Т750 с регулировкой смеси MR9C3-2B12ZCX",1,"Т750"]
[136,null,0,"\"","\"",1,0,0,0,0,0,0,53,"0802.014201.","Карбюратор D9/крш.R6/кор.1 Т12 с регулировкой смеси",1,"Т12"]
[137,null,2,2,2,2,0,0,2,2,2,0,54,"0802.014300,","Втулка распорная корпуса фильтра воздушного стальная 6х7",2,"Т750.Т700.Т12.Т25.Т30.Т20"]
[138,null,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,55,"0802.014400,  0802.105200,","Фильтр воздушный корпус фильтра прямоугольный",1,"Т750.Т700"]
[139,null,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,55,"0802.014401.","Фильтр воздушный корпус фильтра закругленный 4-отв.",0,"Т12"]
[140,null,1,1,1,1,0,0,1,1,1,0,57,"0802.014500,","Заслонка воздушного подсоса металл",1,"Т750.Т700.Т12.Т20.Т25.Т30"]
[141,null,1,1,1,1,0,0,1,1,1,0,58,"0802.014600,","Наконечник рычага воздушной заслонки резиновый",1,"Т750.Т700.Т12.Т20.Т25.Т30"]
[142,null,1,1,1,1,0,0,1,1,1,0,59,"0802.014700,","Пружина коническая прижимная воздушной заслонки",1,"Т750.Т700.Т12.Т20.Т25.Т30"]
[143,null,1,1,1,1,0,0,1,1,1,0,60,"0802.014800,","Шайба 5х10х1,2",1,"Т750.Т700.Т12.Т20.Т25.Т30"]
[144,null,1,1,1,1,0,0,1,1,1,0,61,"0802.014900,","Шайба 5х13х1,2",1,"Т750.Т700.Т12.Т20.Т25.Т30"]
[145,null,2,2,2,2,0,0,1,1,1,0,62,"0802.015000,","Гайка М5 фильтра воздушного",2,"Т750.Т700.Т12.Т20.Т25.Т30"]
[146,null,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,63,"0802.015100,  0802.104500,","Фильтр воздушный элемент поролоновый прямоугольный с отв.",1,"Т750.Т700"]
[147,null,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,63,"0802.015101.","Фильтр воздушный элемент поролоновый полукругом 72х64",0,"Т12"]
[148,null,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,64,"0802.015200,  0802.104400,","Фильтр воздушный крышка фильтра прямоугольная",1,"Т750.Т700"]
[149,null,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,64,"0802.015201.","Фильтр воздушный крышка фильтра полукругом",0,"Т12"]
[150,null,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,66,"0802.016200.","Защита топливного бачка пластиковая",1,"Т12"]
[151,null,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,67,"0802.015301.","Бачок топливный в сборе",0,"Т750.Т12"]
[152,null,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,67,"0802.015300,","Бачок топливный корпус",1,"Т750.Т12"]
[153,null,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,68,"0802.015400,  0802.053200,","Фильтр топливный",1,"Т750.Т12.Т1150"]
[154,null,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,69,"0802.015500,","Трубка топливная возврата топлива гибкая",1,"Т750.Т12.Т1150"]
[155,null,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,70,"0802.015600,","Пробка под топливопровод резиновая",1,"Т750.Т12"]
[156,null,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,71,"0802.015700,","Трубка топливная подачи топлива гибкая",1,"Т750.Т12.Т1150"]
[157,null,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,72,"0802.015800,","Крышка топливного бачка в сборе Ø40 с воздушным отверстием",1,"Т750.Т12"]
[158,null,0,3,3,3,0,0,0,0,0,0,73,"0802.015900,","Упор резиновый топливного бачка",3,"Т750.Т12"]
[159,null,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,74,"0802.016000.","Кронштейн -вставка алюминиевый крышки стартера",1,"Т750"]
[160,null,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,75,"0802.016100.","Накладка глушителя металлическая",1,"Т750"]
[161,null,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,"0802.020100,","Двигатель в сборе Т1150 (Тип YT9071) 1,15кВт/35см3",1,"Т1150"]
[162,null,0,0,0,0,1,"\"","\"","\"","\"",0,1,"0802.052400,","Крышка топливного бачка в сборе Ø35 без воздушного отверстия",1,"Т1150"]
[163,null,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,2,"0802.052900.","Бачок топливный в сборе",".","Т1150"]
[164,null,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,"2.1","0802.052500,","Бачок топливный корпус",1,"Т1150"]
[165,null,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,"2.2","0802.052600.","Пробка под топливопровод резиновая",1,"Т1150"]
[166,null,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,"2.3","0802.015700,","Трубка топливная подачи топлива гибкая",1,"Т1150.Т750.Т12"]
[167,null,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,"2.4","0802.015500,","Трубка топливная возврата топлива гибкая",1,"Т1150.Т750.Т12"]
[168,null,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,"2.5","0802.015400,  0802.053200,","Фильтр топливный",1,"Т1150.Т750.Т12"]
[169,null,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,3,"0802.053300,","Упор резиновый топливного бачка [-формы",2,"Т1150"]
[170,null,0,0,0,0,4,0,0,0,0,0,4,"0802.053400.","Болт М5х15 с гроверной и плоской шайбой чёрн. под ш-гр-к крепления кожуха косы",4,"Т1150"]
[171,null,0,0,0,0,6,0,0,0,0,0,5,"0802.053500,","Шайба 5х10х1 хром",6,"Т1150"]
[172,null,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,6,"0802.061900,","Стартер ручной в сборе",1,"Т1150"]
[173,null,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,"6.1","0802.053600,","Крышка-корпус стартера ручного (с пружиной)",1,"Т1150"]
[174,null,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,"6.2","0802.053700.","Пружина спиральная возвратная стартера ручного",1,"Т1150"]
[175,null,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,"6.3","0802.053800,","Катушка -храповик стартера ручного d15",1,"Т1150"]
[176,null,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,"6.4","0802.053900,","Шнур стартера ручного",1,"Т1150"]
[177,null,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,"6.5","0802.054000,","Винт М5х12 чёрн. под звёздочку крепления катушки стартера",1,"Т1150"]
[178,null,0,0,0,0,1,1,1,1,1,0,"6.6","0802.054100,","Шайба 5х16х1,2 катушки-храповика стартера",1,"Т1150.Т20.Т25.Т30"]
[179,null,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,"6.7","0802.054200,","Пистон эбонитовый для шнура крышки стартера ручного",1,"Т1150"]
[180,null,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,"6.8","0802.054300,","Рукоятка стартера ручного",1,"Т1150"]
[181,null,0,0,0,0,4,0,0,0,0,0,7,"0802.054400.","Болт М4х16 с гроверной и плоской шайбой чёрн. под звёздочку крепления стартера",4,"Т1150"]
[182,null,0,0,0,0,4,0,0,0,0,0,8,"0802.054500.","Шайба 4х10х1 крепления стартера ручного",4,"Т1150"]
[183,null,0,0,0,0,4,0,0,0,0,0,9,"0802.054600.","Шайба 4х1 гроверная крепления стартера",4,"Т1150"]
[184,null,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,10,"0802.054700,","Ротор стартера ручного D59х38хМ8--16 в сборе",1,"Т1150"]
[185,null,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,"10.1","0802.054800.","Ротор стартера ручного D59х38хМ8--16 корпус",1,"Т1150"]
[186,null,0,0,0,0,2,2,2,2,2,0,"10.2","0802.054900.","Пружина торсионная эксцентрика ротора стартера ручного",2,"Т1150.Т1250.Т25.Т30.Т20"]
[187,null,0,0,0,0,2,"\"","\"","\"","\"",0,"10.3","0802.055000.","Эксцентрик ротора стартера ручного",2,"Т1150"]
[188,null,0,0,0,0,2,2,2,2,2,0,"10.4","0802.055100.","Шайба 4х0,7 быстросъёмная эксцентрика  стартера ручного",2,"Т1150.Т1250.Т20.Т25.Т30"]
[189,null,0,0,0,0,1,1,1,1,1,0,11,"0802.055200,","Гайка M8х4 контргайка ротора",1,"Т1150"]
[190,null,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,12,"0802.055300,","Прокладка под стартер ручной паронитовая кв.4отв. 60х60",1,"Т1150"]
[191,null,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,13,"0802.055500,","Картер двигателя крышка задняя H36 d35-подш.-d25-манж. б/н",1,"Т1150"]
[192,null,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,14,"0802.055400,","Картер двигателя крышка передняя d35-подш.-d25-манж. б/н",1,"Т1150"]
[193,null,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,15,"0802.055600,","Манжета 15х25х7 ТС п/з/крышки картера двигателя",2,"Т1150"]
[194,null,0,0,0,0,2,2,2,2,0,0,16,"5001.000300 0802.055700,  0802.082100,  0802.120700,","Подшипник 6202/Р5 15х35х11 коленвала",2,"Т1150.Т1250.Т25.Т30"]
[195,null,0,0,0,0,4,4,4,4,4,0,17,"0802.055800,","Штифт B5х12 направляющая картера двигателя",4,"Т1150.Т20.Т25.Т30.Т1250"]
[196,null,0,0,0,0,4,0,0,0,0,0,18,"0802.055900.","Болт М5х35 с гроверной и плоской шайбой чёрн. под ш-гр-к крепления картера",4,"Т1150"]
[197,null,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,19,"0802.056000,","Прокладка картера двигателя",1,"Т1150"]
[198,null,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,20,"0802.056100,","Цилиндр двигателя d37х??хH33 Т1150",1,"Т1150"]
[199,null,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,21,"0802.056200,","Прокладка под цилиндр □46х56-4отв.42х50 Т1150",1,"Т1150"]
[200,null,2,0,0,0,6,0,0,0,0,0,22,"0802.056300,","Болт М5х25 с гроверной и плоской шайбой чёрн. под  ш-гр-к крепления цилиндра",6,"Т1150.Т700"]
[201,null,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,23,"0802.056400,","Свеча зажигания TORCH L7RTC",1,"Т1150.Т1250.Т750.Т20.Т25.Т30"]
[202,null,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,24,"0802.056500,","Поршень 37х37-D10палец-12  2-кольца х1,5 Т1150",1,"Т1150"]
[203,null,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,25,"0802.056600,  0802.056700,","Кольца поршневые 37х1,5 ком-т 2шт. Т1150",2,"Т1150"]
[204,null,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,26,"0802.056800,","Кольцо 12х1,5 стопорное G-формы пальца поршневого",2,"Т1150"]
[205,null,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,27,"0802.056900,","Кольцо 10х1,5 ограничительное игольчатого подшипника головки шатуна",2,"Т1150"]
[206,null,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,28,"0802.057000,","Палец поршневой 10х30,7",1,"Т1150"]
[207,null,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,29,"0802.057100,","Подшипник 10х14х11,5 игольчатый шатуна ",1,"Т1150"]
[208,null,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,30,"0802.057200,","Коленвал с шатуном D15в-15в-рзб.М8-рзб.М10 d14-головки шатуна",1,"Т1150"]
[209,null,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,31,"0802.057300,","Втулка распорная стальная под катушку зажигания 5х9-4",2,"Т1150"]
[210,null,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,32,"0802.057400,","Катушка зажигания 53-58х6 колпачок с уклоном",1,"Т1150"]
[211,null,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,33,"0802.057500,","Провод питания катушки зажигания",1,"Т1150"]
[212,null,0,0,0,0,3,0,0,0,0,0,34,"0802.057600.","Шайба 5х16х1крепления бачка",3,"Т1150"]
[213,null,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,35,"0802.057700,","Шпонка коленвала 3х10х4",1,"Т1150"]
[214,null,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,36,"0802.057800,","Маховик двигателя с крыльчаткой",1,"Т1150"]
[215,null,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,37,"0802.011000,","Шайба 9,5х18х1,5 крепления маховика",1,"Т1150.Т750.Т12"]
[216,null,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,38,"0802.057900,","Гайка М10 крепления маховика",1,"Т1150"]
[217,null,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,39,"0802.058000,","Муфта сцепления центробежного в сборе",1,"Т1150"]
[218,null,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,"39.1","0802.058100.","Основание муфты сцепления центробежного D8х78х15--95-□5х5",1,"Т1150"]
[219,null,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,"39.2","0802.058200.","Крестовина муфты сцепления",4,"Т1150"]
[220,null,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,"39.3","0802.058300.","Крышка  муфты сцепления",1,"Т1150"]
[221,null,0,0,0,0,4,0,0,0,0,0,"39.4","0802.058400.","Эксцентрик муфты сцепления",4,"Т1150"]
[222,null,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,"39.5","0802.058500.","Винт М5х12 с плоской потайной головкой чёрн. под звёздочку крепления кожуха муфты",2,"Т1150"]
[223,null,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,40,"0802.058600.","Болт М8х16 под ш-гра-к крепления муфты сцепления",2,"Т1150"]
[224,null,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,"41.1","0802.058700,","Чашка сцепления D15х78--89-□5х5",1,"Т1150"]
[225,null,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,"41.2","0802.058800,","Кожух защитный цилиндра",1,"Т1150"]
[226,null,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,"41.3","5001.001700 0802.058900,","Подшипник 6002 Z 15х32х9 чашки сцепления",2,"Т1150"]
[227,null,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,"41.4","0802.059000,","Кольцо 14х1,5 стопорное с ушками для вала",1,"Т1150.Т1250"]
[228,null,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,"41.5","0802.059100,","Диффузор корпуса пластиковый",1,"Т1150"]
[229,null,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,"41.6","0802.059200.","Саморез 3х10 крепления диффузора корпуса",2,"Т1150"]
[230,null,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,42,"0802.059300,","Кожух зажитный цилиндра задняя крышка",1,"Т1150"]
[231,null,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,43,"0802.059400,","Глушитель 5х39 габ.74х102-37 Т1150",1,"Т1150"]
[232,null,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,44,"0802.059500,","Прокладка под глушитель термозащитная [-изогнутая 115х84 Т1150",1,"Т1150"]
[233,null,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,45,"0802.059600,","Болт М6х25-55 чёрн. под ш-гр-к крепления глушителя",2,"Т1150"]
[234,null,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,46,"0802.059700,","Кожух защитный глушителя",1,"Т1150"]
[235,null,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,47,"0802.059800,","Прокладка под коллектор впускной овал 12х21",1,"Т1150"]
[236,null,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,48,"0802.059900,","Коллектор впускной цилиндра окно овал 12х21",1,"Т1150"]
[237,null,"\"",0,0,0,1,0,0,0,"\"",0,49,"0802.060000,","Прокладка под карбюратор d10",1,"Т1150"]
[238,null,0,0,0,0,1,0,0,0,"\"",0,"50","0802.060100,","Карбюратор D10,5/крш.2/кор.1 Т1150",1,"Т1150"]
[239,null,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,"51.1","0802.060200,","Фильтр воздушный корпус фильтра закруглённый 74х80",1,"Т1150"]
[240,null,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,"51.2","0802.060300,","Фильтр воздушный тяга заслонки воздушного подсоса пластик",1,"Т1150"]
[241,null,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,"51.3","0802.060400,","Заслонка воздушного подсоса рычаг пластик",1,"Т1150"]
[242,null,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,"51.4","0802.060500,","Гайка М4 чёрн. для винта-ручки",1,"Т1150"]
[243,null,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,"51.5","0802.060600,","Саморез М4х10 заслонки воздушной",1,"Т1150"]
[244,null,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,"51.6","0802.060700,","Кольцо 4х8х3 резиновое для винта-ручки",1,"Т1150"]
[245,null,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,52,"0802.060800,","Фильтр воздушный крышка фильтра под винт-ручку",1,"Т1150"]
[246,null,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,53,"0802.060900.","Болт М5х25-65 чёрн. под ш-гр-к крепления корпуса воздушного фильтра и карбюратора",2,"Т1150"]
[247,null,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,54,"0802.061000,","Прокладка металлоасбестовая теплоотражающая цилиндра П-изогнутая 64х80-31",1,"Т1150"]
[248,null,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,55,"0802.061100.","Винт М4х8  чёрн. под звёздочку крепления прокладки ",2,"Т1150"]
[249,null,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,56,"0802.061200,","Прокладка под стартер ручной паронитовая кв.4отв. 60х60 ЛОЖЬ",1,"Т1150"]
[250,null,0,0,0,0,4,0,0,0,0,0,57,"0802.061300.","Саморез 4х10 чёрн. под звёздочку крепления з/крышки кожуха",4,"Т1150"]
[251,null,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,58,"0802.061400,","Винт-ручка М4х35 пластиковый",1,"Т1150"]
[252,null,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,59,"0802.061500,","Фильтр воздушный элемент поролоновый О-формы",1,"Т1150"]
[253,null,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,60,"0802.061600,","Упор резиновый топливного бачка Э-формы",1,"Т1150"]
[254,null,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,61,"0802.061700.","Болт М5х15 с гроверной шайбой чёрн. под ш-гр-к крепления топливного бачка",3,"Т1150"]
[255,null,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,62,"0802.061800.","Стикер",1,"Т1150"]
[256,null,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,"0802.070100,","Двигатель в сборе Т1250 (Тип YT9043) 1,25кВт/43см3",1,"Т1250"]
[257,null,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,"0802.080100.","Винт М5х16 чёрн. катушки стартера ручного",".","Т1250"]
[258,null,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,2,"0802.080200.","Шайба 5х18х1 плоская стартера ручного",1,"Т1250"]
[259,null,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,3,"0802.080300.","Катушка -храповик стартера ручного",1,"Т1250"]
[260,null,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,4,"0802.080400.","Шнур стартера ручного",1,"Т1250"]
[261,null,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,5,"0802.080500.","Пружина спиральная возвратная стартера ручного",1,"Т1250"]
[262,null,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,6,"0802.080600.","Крышка-корпус стартера ручного",1,"Т1250"]
[263,null,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,7,"0802.080700.","Рукоятка стартера ручного",1,"Т1250"]
[264,null,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,8,"0802.080800.","Зажим шнура стартера ручного",1,"Т1250"]
[265,null,0,0,0,0,0,4,0,0,0,0,9,"0802.080900.","Болт М5х20 с гроверной и плоской шайбой чёрн. под звёздочку крепления стартера",".","Т1250"]
[266,null,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,10,"0802.081000.","Кронштейн топливного бачка металлический",1,"Т1250.Т25.Т30"]
[267,null,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,11,"0802.081100.","Упор резиновый кронштейна топливного бачка",1,"Т1250.Т25.Т30"]
[268,null,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,12,"0802.081200,","Прокладка под стартер ручной алюминиевая",1,"Т1250"]
[269,null,0,0,0,0,0,1,2,2,2,0,13,"0802.081300,","Гайка М8 хром крепления ротора ручного стартера",1,"Т1250"]
[270,null,0,0,0,0,0,2,"\"","\"","\"",0,14,"0802.081400,","Эксцентрик ротора стартера ручного",2,"Т1250"]
[271,null,0,0,0,0,2,2,2,2,2,0,15,"0802.081500,","Пружина торсионная эксцентрика ротора стартера ручного",2,"Т1250.Т1150.Т25.Т30.Т20"]
[272,null,0,0,0,0,0,1,"\"","\"","\"",0,16,"0802.081600,","Ротор стартера ручного D64х46хМ8--16 корпус",1,"Т1250"]
[273,null,0,0,0,0,2,2,2,2,2,0,17,"0802.081700,","Шайба 4х0,7 быстросъёмная эксцентрика  стартера ручного",2,"Т1250.Т1150.Т20.Т25.Т30"]
[274,null,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,18,"0802.081800,  0802.120400,","Манжета 12х22х7 ТС з/крышки картера двигателя",1,"Т1250.Т20.Т25.Т30"]
[275,null,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,19,"0802.081900,","Картер двигателя крышка задняя H44 d35-подш.-d22-манж. 40F-5",1,"Т1250"]
[276,null,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,20,"0802.082000,  0802.120600,","Прокладка картера двигателя",1,"Т1250.Т20.Т25.Т30"]
[277,null,0,0,0,0,2,2,2,2,0,0,21,"5001.000300 0802.055700,  0802.082100,  0802.120700,","Подшипник 6202/Р5 15х35х11 коленвала",2,"Т1250.Т1150.Т25.Т30"]
[278,null,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,22,"0802.082200,  0802.120800,","Коленвал с шатуном D15в-15в-12в-рзб.ММ8 d13-головки шатуна H33",1,"Т1250.Т25.Т30"]
[279,null,1,0,0,0,0,1,1,1,1,0,23,"0802.082300,  0802.107900,","Шпонка коленвала 3х13х4",1,"Т1250.Т700.Т20.Т25.Т30"]
[280,null,0,0,0,0,2,2,2,2,2,0,24,"0802.055800,  0802.082400,","Штифт B5х12 направляющая картера двигателя",2,"Т1250.Т1150.Т20.Т25.Т30"]
[281,null,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,25,"0802.082500,","Упор резиновый топливного бачка",1,"Т1250"]
[282,null,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,26,"0802.082600,","Картер двигателя крышка передняя d35-подш.-d30-манж. 40F-5",1,"Т1250"]
[283,null,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,27,"0802.082700,","Решётка защитная картера двигателя",1,"Т1250"]
[284,null,0,0,0,0,0,2,2,2,2,0,28,"0802.082800,","Штифт B4х10 направляющая картера двигателя",".","Т1250.Т25.Т30.Т20"]
[285,null,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,29,"0802.082900,","Манжета 15х30х7 ТС п/крышки картера двигателя",1,"Т1250.Т25.Т30"]
[286,null,0,0,0,0,0,4,0,0,0,0,30,"0802.083000,","Болт М5х30 с гроверной и плоской шайбой чёрн. под ключ картера двигателя",".","Т1250"]
[287,null,0,0,0,0,0,1,"\"","\"",0,0,31,"0802.083100,","Маховик двигателя с крыльчаткой",1,"Т1250"]
[288,null,0,0,0,0,1,1,1,1,1,0,32,"0802.083200.","Гайка М8 с фланцем хром крепления ротора с крыльчаткой",1,"Т1250.Т1150.Т20.Т25.Т30"]
[289,null,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,33,"0802.083300,","Катушка зажигания 63-56х8 колпачок прямой",1,"Т1250"]
[290,null,0,0,0,0,2,2,2,2,2,0,34,"0802.083400.","Болт М5х20 с гроверной и плоской шайбой чёрн. под ключ крепления катушки зажигания",".","Т1250.Т1150.Т20.Т25.Т30"]
[291,null,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,35,"0802.083500,","Провод питания катушки зажигания",1,"Т1250.Т20.Т25.Т30"]
[292,null,0,0,0,0,0,2,2,2,2,0,36,"0802.083600,","Шайба 8х18х1,2 под муфту сцепления центробежного",2,"Т1250.Т20.Т25.Т30"]
[293,null,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,37,"0802.083700,","Пружина стяжная муфты сцепления центробежного",1,"Т1250.Т20.Т25.Т30"]
[294,null,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,38,"0802.083800,","Муфта сцепления центробежного в сборе",2,"Т1250.Т20.Т25.Т30"]
[295,null,0,0,0,0,0,2,2,2,2,0,39,"0802.083900,  0802.121900,","Шайба 11х14х0,5 волнистая сцепления центробежного",1,"Т1250.Т20.Т25.Т30"]
[296,null,0,0,0,0,0,2,"\"","\"","\"",0,40,"0802.084000.","Болт М8х10-10х15--25 ключ-14 ступенчатый сцепления центробежного",2,"Т1250"]
[297,null,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,41,"0802.084100,","Кожух защитный сцепления",1,"Т1250"]
[298,null,0,0,0,0,0,4,0,0,0,0,42,"0802.084200,","Болт М5х25 с гроверной и плоской шайбой чёрн. под ключ",2,"Т1250"]
[299,null,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,43,"0802.084300,","Фиксатор высоковольтного провода",1,"Т1250"]
[300,null,0,0,0,0,0,1,"\"","\"","\"",0,44,"0802.084400,","Подшипник 10х13х15 игольчатый головки шатуна ",1,"Т1250"]
[301,null,0,0,0,0,0,2,2,2,2,0,45,"0802.084500,  0802.122600,","Кольцо 12х1,2 стопорное G-формы пальца поршневого",2,"Т1250.Т25.Т30.Т20"]
[302,null,0,0,0,0,0,1,"\"",0,0,0,46,"0802.084600,","Поршень 40х40-D10палец-12 2-кольца х1,5 Т1250",1,"Т1250.Т25"]
[303,null,0,0,0,0,0,1,"\"",0,0,0,47,"0802.084700,","Палец поршневой 10х33",1,"Т1250.Т25"]
[304,null,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,48,"0802.084800,","Винт М5х12 с гроверной и плоской шайбой  чёрн. крепления кожуха",".","Т1250"]
[305,null,0,0,0,0,0,2,"\"",0,0,0,49,"0802.084900,","Кольца поршневые 40х1,5 ком-т 2шт. Т1250",2,"Т1250.Т25"]
[306,null,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,50,"0802.085000,","Прокладка под цилиндр d50-4отв.48х50 Т1250",1,"Т1250.Т25.Т30"]
[307,null,0,0,0,0,0,1,"\"",0,0,0,51,"0802.085100,","Цилиндр двигателя d40х67хH33 40F-5 Т1250",1,"Т1250"]
[308,null,0,0,0,0,0,4,"\"","\"","\"",0,52,"0802.085200,","Болт М5х20 с гроверной и плоской шайбой чёрн. под ш-гр-к",4,"Т1250"]
[309,null,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,53,"0802.085300,","Кожух защитный цилиндра",1,"Т1250"]
[310,null,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,54,"0802.085400,","Свеча зажигания TORCH LD L7",1,"Т1250.Т750.Т1150.Т12.Т20.Т25.Т30"]
[311,null,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,55,"0802.085500,","Наконечник свечи зажигания",1,"Т1250"]
[312,null,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,56,"0802.085600,","Прокладка на свечу зажигания защитная резиновая",1,"Т1250"]
[313,null,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,57,"0802.085700,","Колпачок свечи зажигания резиновый",1,"Т1250"]
[314,null,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,58,"0802.085800,","Накладка кожуха защитного цилиндра",1,"Т1250"]
[315,null,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,59,"0802.085900.","Уплотнитель резиновый катушки зажигания",1,"Т1250"]
[316,null,0,0,0,0,0,1,"\"","\"",0,0,60,"0802.086000,","Прокладка под глушитель термозащитная L-изогнутая 6х41-46х81",1,"Т1250"]
[317,null,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,61,"0802.086100,","Глушитель 6х33 габ.88х117-55 Т1250",1,"Т1250"]
[318,null,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,62,"0802.086200,","Шпилька ММ6--63 крепления глушителя",1,"Т1250"]
[319,null,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,63,"0802.086300,","Гайка М6 с фланцем хром шпильки крепления глушителя",1,"Т1250"]
[320,null,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,64,"0802.086400,","Кожух защитный глушителя",1,"Т1250"]
[321,null,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,65,"0802.086500,","Прокладка под коллектор впускной прмг-к ▄15х26",1,"Т1250.Т25.Т30"]
[322,null,0,0,0,0,0,1,"\"","\"",0,0,66,"0802.086600,","Коллектор впускной цилиндра окно прмг-к ▄15х26",1,"Т1250"]
[323,null,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,67,"0802.086700,","Прокладка под карбюратор d15",1,"Т1250.Т25.Т30"]
[324,null,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,68,"0802.086800,","Карбюратор D15/крш.118/кор.27 Т1250",1,"Т1250"]
[325,null,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,69,"0802.086900.","Саморез 2х6 рычага дросселя",1,"Т1250"]
[326,null,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,70,"0802.087000.","Шайба 3х5х1 болта рычага воздушного подсоса",2,"Т1250"]
[327,null,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,71,"0802.087100.","Фильтр воздушный тяга заслонки воздушного подсоса пластик",1,"Т1250"]
[328,null,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,72,"0802.087200,","Фильтр воздушный корпус фильтра конический 79х83х83",1,"Т1250"]
[329,null,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,73,"0802.087300,","Заслонка воздушного подсоса рычаг пластик",1,"Т1250"]
[330,null,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,74,"0802.087400,","Фильтр воздушный Кронштейн стальной крышки элемента фильтра",1,"Т1250"]
[331,null,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,75,"0802.087500.","Шайба 5х10х1 винта крепления заслонки подсоса",5,"Т1250"]
[332,null,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,76,"0802.087600.","Шайба 5х1,5 гроверная винта крепления заслонки подсоса",1,"Т1250"]
[333,null,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,77,"0802.087700.","Болт М5х24-70 чёрн. под ш-гр-к крепления фильтра воздушного",1,"Т1250"]
[334,null,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,78,"0802.087800.","Фильтр воздушный кольцо внутреннее фильтра",1,"Т1250"]
[335,null,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,79,"0802.087900,","Фильтр воздушный крышка элемента фильтра",1,"Т1250"]
[336,null,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,81,"0802.088000,","Кожух зажитный фильтра воздушного",1,"Т1250"]
[337,null,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,82,"0802.088100.","Болт М5х16 чёрн. под ш-гр-к крепления фильтра воздушного",".","Т1250"]
[338,null,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,83,"0802.088200,","Стартер ручной в сборе",1,"Т1250"]
[339,null,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,84,"0802.088300,","Фильтр топливный Т1250",1,"Т1250.Т25.Т30.Т20"]
[340,null,0,0,0,0,0,1,"\"","\"","\"",0,85,"0802.088400,","Трубка топливная подачи топлива гибкая",1,"Т1250"]
[341,null,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,86,"0802.088500,","Пробка под топливопровод резиновая",1,"Т1250"]
[342,null,0,0,0,0,0,1,"\"","\"","\"",0,87,"0802.088600,","Трубка топливная возврата топлива гибкая",1,"Т1250"]
[343,null,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,88,"0802.088700,","Бачок топливный корпус",1,"Т1250"]
[344,null,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,89,"0802.088800.","Крышка топливного бачка корпус",1,"Т1250.Т20.Т25.Т30"]
[345,null,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,90,"0802.088900.","Клапан воздушный крышки топливного бачка",1,"Т1250.Т25.Т30.Т20"]
[346,null,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,91,"0802.089000.","Прокладка крышки топливного бачка",1,"Т1250.Т25.Т30"]
[347,null,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,92,"0802.089200.","Тарелка клапана крышки топливного бачка",1,"Т1250.Т25.Т30"]
[348,null,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,93,"0802.089300.","Головка поворотная уздечки крышки топливного бачка",1,"Т1250.Т25.Т30"]
[349,null,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,94,"0802.089400.","Уздечка крышки топливного бачка",1,"Т1250.Т25.Т30"]
[350,null,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,95,"0802.089500.","Чашка сцепления D15х78--70-□5х5",1,"Т1250.Т20.Т25.Т30"]
[351,null,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,96,"0802.089600.","Кольцо 38 х1,5 стопорное с ушками для отверстия",1,"Т1250.Т25.Т30.Т20"]
[352,null,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,97,"0802.089700.","Подшипник 6202 РZ 15х35х11 чашки сцепления",1,"Т1250"]
[353,null,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,98,"0802.059000,","Кольцо 14х1,5 стопорное с ушками для вала",1,"Т1250"]
[354,null,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,99,"0802.089900.","Модуль сцепления центробежного корпус",1,"Т1250"]
[355,null,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,100,"0802.090000.","Втулка-гаситель резиновая модуля сцепления",1,"Т1250"]
[356,null,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,101,"0802.090100.","Хомут-шина А модуля сцепления",1,"Т1250"]
[357,null,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,102,"0802.090200.","Хомут-шина В модуля сцепления",1,"Т1250"]
[358,null,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,103,"0802.090300.","Болт М6х20 хром под ш-гр-к крепления модуля",1,"Т1250"]
[359,null,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,104,"0802.090400.","Шайба 5х2 гроверная хром",1,"Т1250"]
[360,null,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,105,"0802.090500.","Шайба 5х12 хром",1,"Т1250"]
[361,null,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,106,"0802.090600,","Модуль сцепления центробежного в сборе",1,"Т1250"]
[362,null,0,0,0,0,"\"",1,1,1,1,0,107,"0802.089100,","Крышка топливного бачка в сборе Ø35 с воздушным отверстием",1,"Т1250.Т20.Т25.Т30"]
[363,null,0,0,0,0,0,1,"\"","\"","\"",0,108,"0802.120300,","Ротор стартера ручного D64х46хМ8--16 в сборе",1,"Т1250.Т25.Т20.Т25.Т30."]
[364,null,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"0802.120000,","Двигатель в сборе Т25ВЕ (Тип 43СС) 1,25кВт/43см3 гладкий легкий старт",".","Т25"]
[365,null,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"0802.120001.","Двигатель в сборе Т25ВЕ (Тип 43СС) 1,25кВт/43см3 матовый легкий старт",0,"Т25"]
[366,null,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"0802.120002.","Двигатель в сборе Т25В (Тип 43СС) 1,25кВт/43см3 гладкий",0,"Т25"]
[367,null,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"0802.120003.","Двигатель в сборе Т25В (Тип 43СС) 1,25кВт/43см3 матовый",0,"Т25"]
[368,null,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"0802.120004.","Двигатель в сборе Т30ВНР (Тип 52СС) 2,25кВт/52см3 гладкий",0,"Т30"]
[369,null,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"0802.120005.","Двигатель в сборе Т30ВНР (Тип 52СС) 2,25кВт/52см3 матовый",0,"Т30"]
[370,null,0,0,0,0,0,0,1,1,"\"",0,"1","0802.120100,","Стартер ручной в сборе легкого старта Т25.Т30",1,"Т25.Т30"]
[371,null,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,"1","0802.120111.","Стартер ручной в сборе Т20",0,"Т25.Т30.Т20"]
[372,null,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,"1-1","0802.120101.","Рукоятка стартера ручного",1,"Т25.Т30.Т20"]
[373,null,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,"1-2","0802.120102.","Пистон эбонитовый для шнура крышки стартера ручного",1,"Т25.Т30.Т20"]
[374,null,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,"1-3","0802.120103","Крышка-корпус стартера ручного легкого старта",1,"Т25.Т30"]
[375,null,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,"1-4","0802.120104.","Пружина спиральная возвратная стартера ручного легкого старта",1,"Т25.Т30"]
[376,null,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,"1-5","0802.120105.","Шнур стартера ручного",1,"Т25.Т30.Т20"]
[377,null,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,"1-6","0802.120106.","Катушка стартера ручного легкого старта",1,"Т25.Т30"]
[378,null,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,"1-7","0802.120107.","Пружина спиральная возвратная стартера ручного легкого старта",1,"Т25.Т30"]
[379,null,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,"1-8","0802.120101.","Храповик стартера ручного легкого старта",1,"Т25.Т30"]
[380,null,0,0,0,0,1,1,1,1,1,0,"1-9","0802.054100,","Шайба 5х16х1,2 катушки-храповика стартера",1,"Т25.Т30.Т20.Т1150"]
[381,null,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,"1-10","0802.120110.","Винт М5х14 чёрн.",1,"Т25"]
[382,null,0,0,0,0,0,0,2,2,2,0,"2","0802.120200.","Гайка М8 крепления ротора ручного стартера",2,"Т25.Т30.Т20.Т1250"]
[383,null,0,0,0,0,0,"\"",1,1,1,0,"3","0802.120300,","Ротор стартера ручного D64х46хМ8--16 в сборе",1,"Т25.Т20.Т25.Т30.Т1250"]
[384,null,0,0,0,0,0,"\"",2,2,2,0,"3-1","0802.120301.","Эксцентрик ротора стартера ручного",2,"Т25.Т30.Т20.Т1150.Т1250"]
[385,null,0,0,0,0,2,2,2,2,2,0,"3-2","0802.120302.","Пружина торсионная эксцентрика ротора стартера ручного",2,"Т25.Т30.Т20.Т1150.Т1250"]
[386,null,0,0,0,0,0,"\"",1,1,1,0,"3-3","0802.120303.","Ротор стартера ручного D64х46хМ8--16 корпус",1,"Т25.Т30.Т20.Т1250"]
[387,null,0,0,0,0,2,2,2,2,2,0,"3-4","0802.081700,","Шайба 4х0,7 быстросъёмная эксцентрика  стартера ручного",2,"Т25.Т30.Т20.Т1150.Т1250"]
[388,null,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,"4","0802.081800,  0802.120400,","Манжета 12х22х7 ТС з/крышки картера двигателя",1,"Т25.Т30.Т20.Т1250"]
[389,null,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,"5","0802.120500.","Картер двигателя крышка задняя H45 d35-подш.-d22-манж. IE40-5F",1,"Т25.Т30"]
[390,null,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,"6","0802.082000,  0802.120600,","Прокладка картера двигателя",1,"Т25.Т30.Т20.Т1250"]
[391,null,0,0,0,0,2,2,2,2,0,0,"7","5001.000300 0802.055700,  0802.082100,  0802.120700,","Подшипник 6202/Р5 15х35х11 коленвала",2,"Т25.Т30.Т1150.Т1250"]
[392,null,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,"8","0802.082200,  0802.120800,","Коленвал с шатуном D15в-15в-12в-рзб.ММ8 d13-головки шатуна H33",1,"Т25.Т30.Т1250"]
[393,null,1,0,0,0,0,1,1,1,1,0,"9","0802.082300,  0802.107900,","Шпонка коленвала 3х13х4",1,"Т25.Т30.Т20.Т700.Т1250"]
[394,null,0,0,0,0,2,2,2,2,2,0,"10","0802.055800,","Штифт B5х12 направляющая картера двигателя",2,"Т25.Т30.Т20.Т1150.Т1250"]
[395,null,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,"11","0802.121100.","Картер двигателя крышка передняя D139-57 d35-подш.-d30-манж. IE40-5F",1,"Т25.Т30"]
[396,null,0,0,0,0,0,2,2,2,2,0,"12","0802.082800,","Штифт B4х10 направляющая картера двигателя",2,"Т25.Т30.Т20.Т1250"]
[397,null,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,"13","0802.082900,  0802.121300,","Манжета 15х30х7 ТС п/крышки картера двигателя",1,"Т25.Т30.Т1250"]
[398,null,0,0,0,0,0,"\"",8,8,8,0,"14","0802.121400.","Болт М5х30 с гроверной и плоской шайбой хром картера двигателя",8,"Т25.Т30.Т20"]
[399,null,0,0,0,0,0,"\"",1,1,0,0,"15","0802.121500.","Маховик двигателя с крыльчаткой",1,"Т25.Т30"]
[400,null,0,0,0,0,0,"\"",1,1,1,0,"16","0802.121600,","Шайба 8х1,5 гроверная",1,"Т25.Т30.Т20"]
[401,null,0,0,0,0,0,2,2,2,2,0,"17","0802.083600,  0802.121700,","Шайба 8х18х1,2 под муфту сцепления центробежного",2,"Т25.Т30.Т20.Т1250"]
[402,null,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,"18","0802.083800,  0802.121800,","Муфта сцепления центробежного в сборе",1,"Т25.Т30.Т20.Т1250"]
[403,null,0,0,0,0,0,2,2,2,2,0,"19","0802.083900,  0802.121900,","Шайба 11х14х0,5 волнистая сцепления центробежного",2,"Т25.Т30.Т20.Т1250"]
[404,null,0,0,0,0,0,"\"",2,2,2,0,"20","0802.122000,","Болт М8х10-10х15--25 ключ-17 ступенчатый сцепления центробежного",2,"Т25.Т30.Т20"]
[405,null,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,"21","0802.122100.","Кожух защитный сцепления D139-40",1,"Т25.Т30"]
[406,null,0,0,0,0,0,0,8,8,8,22,"22","0802.122200.","Болт М5х25 с гроверной и плоской шайбой хром под ш-гр-к",8,"Т25.Т30.Т20"]
[407,null,0,0,0,0,0,"\"",1,1,0,0,"23","0802.122300,","Подшипник 10х13х15 игольчатый головки шатуна ",1,"Т25.Т30"]
[408,null,0,0,0,0,0,"\"",1,0,0,0,"24","0802.122400,","Поршень 40х40-D10палец-12 2-кольца х1,5 Т25",1,"Т25.Т1250"]
[409,null,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"24","0802.122401.","Поршень 44х40-D10палец-16 2-кольца х2 Т30",0,"Т30"]
[410,null,0,0,0,0,0,"\"",1,0,0,0,"25","0802.122500,","Палец поршневой 10х33",1,"Т25.Т1250"]
[411,null,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"25","0802.122501.","Палец поршневой 10х37",0,"Т30"]
[412,null,0,0,0,0,0,2,2,2,2,0,"26","0802.084500,  0802.122600,","Кольцо 12х1,2 стопорное G-формы пальца поршневого",1,"Т25.Т30.Т20.Т1250"]
[413,null,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,"27","0802.122700,","Кольца поршневые 40х1,5 ком-т 2шт. Т25",2,"Т25"]
[414,null,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,"27","0802.122701.","Кольца поршневые 44х1,5 ком-т 2шт. Т30",0,"Т30"]
[415,null,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,"28","0802.085000,  0802.122800,","Прокладка под цилиндр d50-4отв.48х50 Т25",1,"Т25.Т30.Т1250"]
[416,null,0,0,0,0,0,"\"",1,0,0,0,"29","0802.122900,","Цилиндр двигателя d40х67хH33 40-5B Т25",1,"Т25"]
[417,null,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"29","0802.122901.","Цилиндр двигателя d44х67х H33 IE44-5E Т30",0,"Т30"]
[418,null,0,0,0,0,0,0,6,6,6,0,"30","0802.123000.","Болт М5х20 с гроверной и плоской шайбой чёрн. под ш-гр-к",6,"Т25.Т30.Т20"]
[419,null,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,"31","0802.056400,","Свеча зажигания TORCH L7RTC",1,"Т25.Т30.Т20.Т750.Т1150.Т1250"]
[420,null,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"32","0802.123200.","Кожух защитный цилиндра Т25 гладкий",1,"Т25"]
[421,null,0,0,0,0,0,0,1,1,0,32,"32","0802.123201.","Кожух защитный цилиндра Т25.Т30 матовый",0,"Т25.Т30"]
[422,null,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,"33","0802.123300.","Болт М5х25 чёрн. под ш-гр-к крепления коллектора",1,"Т25.Т30"]
[423,null,0,0,0,0,0,1,1,1,0,33,"34","0802.123400,","Прокладка под коллектор впускной прмг-к ▄15х26",1,"Т25.Т30.Т1250"]
[424,null,0,0,0,0,0,"\"",1,1,0,34,"35","0802.123500,","Коллектор впускной цилиндра окно прмг-к ▄15х26",1,"Т25.Т30.Т1250"]
[425,null,0,0,0,0,0,1,1,1,0,35,"36","0802.086700,  0802.123600,","Прокладка под карбюратор d15",1,"Т25.Т30.Т1250"]
[426,null,0,0,0,0,0,0,1,0,0,36,"37","0802.123700,","Карбюратор D15/крш.3/кор.2 Т25. может с патаем",1,"Т25"]
[427,null,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"37","0802.123701.","Карбюратор D15/крш.2/кор.2 Т30",0,"Т30"]
[428,null,0,0,0,0,0,0,1,1,0,37,"38","0802.123800.","Фильтр воздушный корпус фильтра закругленный 1-отв.",1,"Т25.Т30"]
[429,null,2,2,2,2,0,0,2,2,2,38,"39","0802.014300,","Втулка распорная корпуса фильтра воздушного стальная 6х7",2,"Т25.Т30.Т20.Т700.Т750.Т12"]
[430,null,1,1,1,1,0,0,1,1,1,0,"40","0802.014500,","Заслонка воздушного подсоса металл",1,"Т25.Т30.Т12.Т20.Т700.Т750"]
[431,null,1,1,1,1,0,0,1,1,1,0,"41","0802.014600,","Наконечник рычага воздушной заслонки резиновый",1,"Т25.Т30.Т12.Т20.Т700.Т750"]
[432,null,1,1,1,1,0,0,1,1,1,0,"42","0802.014700,","Пружина коническая прижимная воздушной заслонки",1,"Т25.Т30.Т12.Т20.Т700.Т750"]
[433,null,0,0,0,0,0,0,2,2,0,0,"43","0802.124300.","Болт М5х28-60 чёрн. под ш-гр-к крепления карбюратора",2,"Т25.Т30"]
[434,null,0,0,0,0,0,0,1,1,1,43,"44","0802.124400,","Фильтр воздушный элемент поролоновый полукругом",1,"Т25.Т30.Т20"]
[435,null,0,0,0,0,0,0,1,1,1,44,"45","0802.124500,","Фильтр воздушный крышка фильтра полукругом",1,"Т25.Т30.Т20"]
[436,null,0,0,0,0,0,1,1,1,0,45,"46","0802.086000,  0802.124600,","Прокладка под глушитель термозащитная L-изогнутая 6х41-46х81",1,"Т25.Т30.Т1250"]
[437,null,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,"47","0802.124700,","Провод питания катушки зажигания",1,"Т25.Т30.Т20.Т1250"]
[438,null,0,0,0,0,0,0,1,1,0,46,"48","0802.124800,","Катушка зажигания 63-56х8 колпачок с уклоном с проводом питания",1,"Т25.Т30"]
[439,null,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,"49","0802.124900.","Винт М6х28х53 чёрн. центровки глушителя",1,"Т25.Т30.Т1250"]
[440,null,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,"50","0802.125000,","Отражатель колпачка свечи зажигания резиновый",1,"Т25.Т30"]
[441,null,0,0,0,0,0,"\"",1,1,0,48,"51","0802.125100.","Глушитель 6х33 габ.88х114-55 Т25",1,"Т25.Т30"]
[442,null,0,0,0,0,0,0,2,2,0,0,"52","0802.125200.","Болт М6х55х58 чёрн. под ш-гр-к крепления глушителя",2,"Т25.Т30"]
[443,null,0,0,0,0,0,0,1,1,0,50,"53","0802.125300.","Кожух защитный глушителя",1,"Т25.Т30"]
[444,null,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,"54","0802.103200.","Болт М5х16 с гроверной и плоской шайбой хром под ш-гр-к крепления кожуха",1,"Т25.Т30.Т20"]
[445,null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0,0,"55",null,null,1]
[446,null,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,"56","0802.125600.","Бачок топливный в сборе",1,"Т25.Т30"]
[447,null,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,"56-1","0802.125601.","Бачок топливный корпус",1,"Т25.Т30"]
[448,null,0,0,0,0,0,"\"",1,1,1,0,"56-2","0802.125602.","Трубка топливная возврата топлива гибкая",1,"Т25.Т30.Т20.Т1250"]
[449,null,0,0,0,0,0,"\"",1,1,1,0,"56-3","0802.125603,","Пробка под топливопровод резиновая",1,"Т25.Т30.Т20"]
[450,null,0,0,0,0,0,"\"",1,1,1,0,"56-4","0802.125604.","Трубка топливная подачи топлива гибкая",1,"Т25.Т30.Т20.Т1250"]
[451,null,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,"56-5","0802.088300,","Фильтр топливный Т1250",1,"Т25.Т30.Т20.Т1250"]
[452,null,0,0,0,0,"\"",1,1,1,1,0,"56-6","0802.089100,","Крышка топливного бачка в сборе Ø35 с воздушным отверстием",1,"Т25.Т30.Т20.Т1250"]
[453,null,0,0,0,0,0,0,1,1,0,54,"57","0802.125700.","Защита топливного бачка пластиковая",1,"Т25.Т30"]
[454,null,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,"58","0802.125800,","Модуль сцепления центробежного с усиленным амортизатором в сборе",1,"Т25.Т30.Т20"]
[455,null,0,0,0,0,0,0,4,4,4,0,"59","0802.125500.","Болт М6х30 с гроверной и плоской шайбой хром под ш-гр-к модуля",1,"Т25.Т30.Т20"]
[456,null,0,0,0,1,0,0,1,1,1,0,"60","0802.126000.","Болт М6х25 с гроверной и плоской шайбой хром под  ш-гр-к модуля",1,"Т25.Т30.Т20.Т12"]
[457,null,0,0,0,1,0,0,1,1,1,0,"61","0802.126100.","Болт М5х14 с гроверной и плоской шайбой хром под ш-гр-к модуля",".","Т25.Т30.Т20.Т12"]
[458,null,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"0802.138000.","Двигатель в сборе Т20В (Тип 33СС) 1,00кВт/33см3 гладкий легкий старт",0,"Т20"]
[459,null,0,0,0,0,0,0,1,1,1,"1","1","0802.120110.","Стартер ручной в сборе Т20",0,"Т20.Т25.Т30"]
[460,null,0,0,0,0,0,0,1,1,1,"1-8","1-1","0802.120101.","Рукоятка стартера ручного",1,"Т20.Т25.Т30"]
[461,null,0,0,0,0,0,0,1,1,1,"1-7","1-2","0802.120102.","Пистон эбонитовый для шнура крышки стартера ручного",1,"Т20.Т25.Т30"]
[462,null,0,0,0,0,0,0,1,1,1,"1-1","1-3","0802.120111.","Крышка-корпус стартера ручного",1,"Т20.Т25.Т30"]
[463,null,0,0,0,0,0,0,1,1,1,"1-3","1-5","0802.120105.","Шнур стартера ручного",1,"Т20.Т25.Т30"]
[464,null,0,0,0,0,0,0,1,1,1,"1-2","1-12","0802.120112.","Пружина спиральная возвратная стартера ручного",1,"Т20.Т25.Т30"]
[465,null,0,0,0,0,0,0,0,0,1,"1-4","1-13","0802.120113.","Катушка -храповик стартера ручного",1,"Т20"]
[466,null,0,0,0,0,1,1,1,1,1,"1-5","1-14","0802.054100,","Шайба 5х16х1,2 катушки-храповика стартера",1,"Т20.Т25.Т30.Т1150"]
[467,null,0,0,0,0,0,0,1,1,1,"1-6","1-15","0802.120115.","Винт М5х16 чёрн. катушки стартера ручного",1,"Т20.Т25.Т30"]
[468,null,0,0,0,0,0,0,2,2,2,"2","2","0802.120200.","Гайка М8 крепления ротора ручного стартера",2,"Т20.Т25.Т30.Т1250"]
[469,null,0,0,0,0,0,"\"",1,1,1,"3","3","0802.120300,","Ротор стартера ручного D64х46хМ8--16 в сборе",1,"Т20.Т25.Т30.Т1250"]
[470,null,0,0,0,0,0,"\"",2,2,2,"3-1","3-1","0802.120301.","Эксцентрик ротора стартера ручного",2,"Т20.Т25.Т30.Т1150.Т1250"]
[471,null,0,0,0,0,2,2,2,2,2,"3-2","3-2","0802.120302.","Пружина торсионная эксцентрика ротора стартера ручного",2,"Т20.Т25.Т30.Т1150.Т1250"]
[472,null,0,0,0,0,0,"\"",1,1,1,"3-3","3-3","0802.120303.","Ротор стартера ручного D64х46хМ8--16 корпус",1,"Т20.Т25.Т30.Т1250"]
[473,null,0,0,0,0,2,2,2,2,2,"3-4","3-4","0802.081700,","Шайба 4х0,7 быстросъёмная эксцентрика  стартера ручного",2,"Т20.Т25.Т30.Т1150.Т1250"]
[474,null,0,0,0,0,0,1,1,1,1,"4","4","0802.081800,  0802.120400,","Манжета 12х22х7 ТС з/крышки картера двигателя",1,"Т20.Т25.Т30.Т1250"]
[475,null,0,0,0,0,0,0,0,0,1,"5",5,"0802.130500.","Картер двигателя крышка задняя H40 d35-подш.-d22-манж. IE36F",1,"Т 20"]
[476,null,0,0,0,0,0,0,0,0,1,"6","6","0802.130600.","Прокладка картера двигателя",1,"Т 20"]
[477,null,0,1,1,1,0,0,0,0,1,"7","7","0802.011600,","Подшипник 6201/Р5 12х32х10 коленвала",1,"Т20.Т750.Т12"]
[478,null,0,0,0,0,0,0,0,0,1,"8","8","0802.130800.","Коленвал с шатуном D15-15-12-ММ8??? d12-головки шатуна H33",1,"Т 20"]
[479,null,1,0,0,0,0,1,1,1,1,"9","9","0802.082300,  0802.107900,","Шпонка коленвала 3х13х4",1,"Т20.Т25.Т30.Т700.Т1250"]
[480,null,0,0,0,0,0,0,0,0,1,"11","11","0802.131100.","Картер двигателя крышка передняя D135-47 d35-подш.-d22-манж. IE36F",1,"Т 20"]
[481,null,0,0,0,0,0,4,4,4,4,"10","12","0802.082800,","Штифт B4х10 направляющая картера двигателя",4,"Т20.Т25.Т30.Т1250"]
[482,null,0,0,0,0,0,8,8,8,8,"12","14","0802.121400.","Болт М5х30 с гроверной и плоской шайбой хром картера двигателя",8,"Т20.Т25.Т30.Т1250"]
[483,null,0,0,0,0,0,0,0,0,1,"13","15","0802.131500.","Маховик двигателя с крыльчаткой 8х105-32 36F-2A",1,"Т 20"]
[484,null,0,0,0,0,0,"\"",1,1,1,"14","16","0802.121600,","Шайба 8х1,5 гроверная",1,"Т20.Т25.Т30"]
[485,null,0,0,0,0,0,2,2,2,2,"15","17","0802.083600,  0802.121700,","Шайба 8х18х1,2 под муфту сцепления центробежного",2,"Т20.Т25.Т30.Т1250"]
[486,null,0,0,0,0,0,1,1,1,1,"16","18","0802.083800,  0802.121800,","Муфта сцепления центробежного в сборе",1,"Т20.Т25.Т30.Т1250"]
[487,null,0,0,0,0,0,2,2,2,2,"17","19","0802.083900,  0802.121900,","Шайба 11х14х0,5 волнистая сцепления центробежного",2,"Т20.Т25.Т30.Т1250"]
[488,null,0,0,0,0,0,"\"",2,2,2,"18","20","0802.122000,","Болт М8х10-10х15--25 ключ-17 ступенчатый сцепления центробежного",2,"Т20.Т25.Т30"]
[489,null,0,0,0,0,0,0,0,0,1,"20","21","0802.122102.","Кожух защитный сцепления D135-39",1,"Т 20"]
[490,null,0,0,0,0,0,0,8,8,8,"21","22","0802.122200.","Болт М5х25 с гроверной и плоской шайбой хром под ш-гр-к",8,"Т20.Т25.Т30"]
[491,null,0,0,0,0,0,0,0,0,1,"22","23","0802.132300.","Подшипник 9х12х13 игольчатый шатуна ",1,"Т 20"]
[492,null,0,0,0,0,0,0,0,0,1,"24",24,"0802.132400.","Поршень 36х33-D9палец-29,3 2-кольца х1,5 Т20",1,"Т 20"]
[493,null,0,0,0,0,0,0,0,0,1,"26","25","0802.132500.","Палец поршневой 9х29,3 Т20",1,"Т 20"]
[494,null,0,0,0,0,0,0,0,0,2,"23","26","0802.132600.","Кольцо 10х1,2 стопорное G-формы пальца поршневого",2,"Т 20"]
[495,null,0,0,0,0,0,0,0,0,2,"25",27,"0802.132700.","Кольца поршневые 36х1,5 ком-т 2шт. Т20",2,"Т 20"]
[496,null,0,0,0,0,0,0,0,0,1,"27","28","0802.132800.","Прокладка под цилиндр d42-4отв.42х47 Т20",1,"Т 20"]
[497,null,0,0,0,0,0,0,0,0,1,"28","29","0802.132900.","Цилиндр двигателя d36х65хH31 36-F3 Т20",1,"Т 20"]
[498,null,0,0,0,0,0,0,6,6,6,"29","30","0802.123000","Болт М5х20 с гроверной и плоской шайбой чёрн. под ш-гр-к",6,"Т20.Т25.Т30"]
[499,null,0,1,1,1,1,1,1,1,1,"30","31","0802.056400,","Свеча зажигания TORCH L7RTC",1,"Т20.Т25.Т30.Т750.Т1150.Т1250"]
[500,null,0,0,0,0,0,0,0,0,1,"31","32","0802.133200.","Кожух защитный цилиндра Т20 гладкий",1,"Т 20"]
[501,null,0,0,0,0,0,0,0,0,2,"40","33","0802.133300.","Болт М5х20 чёрн. под ш-гр-к крепления коллектора",2,"Т 20"]
[502,null,0,0,0,0,0,0,0,0,1,"38","34","0802.133400.","Прокладка под коллектор впускной овал 11х20",1,"Т 20"]
[503,null,0,0,0,0,0,0,0,0,1,"39","35","0802.133500.","Коллектор впускной цилиндра окно овал 11х20",1,"Т 20"]
[504,null,"\"",0,0,0,"\"",0,0,0,1,"41","36","0802.133600","Прокладка под карбюратор d10",1,"Т 20"]
[505,null,0,0,0,0,"\"",0,0,0,1,"42","37","0802.133700.","Карбюратор D10,5/крш.3/кор.1 Т20 может с патаем",1,"Т20"]
[506,null,0,0,0,0,0,0,0,0,1,"43","38","0802.133800.","Фильтр воздушный корпус фильтра прямоугольный с закруглением  1-отв.",1,"Т 20"]
[507,null,2,2,2,2,0,0,2,2,2,"44","39","0802.014300,","Втулка распорная корпуса фильтра воздушного стальная 6х7",2,"Т20.Т25.Т30.Т700.Т750.Т12"]
[508,null,1,1,1,1,0,0,1,1,1,"45","40","0802.014500,","Заслонка воздушного подсоса металл",1,"Т20Т.12.Т25.Т30.Т700.Т750"]
[509,"l",1,1,1,1,0,0,1,1,1,"46","41","0802.014600,","Наконечник рычага воздушной заслонки резиновый",1,"Т20Т.12В.Т25.Т30.Т700.Т750"]
[510,null,1,1,1,1,0,0,1,1,1,"47","42","0802.014700,","Пружина коническая прижимная воздушной заслонки",1,"Т20Т.12В.Т25.Т30.Т700.Т750"]
[511,null,0,0,0,0,0,0,0,0,2,"48","43","0802.134300.","Болт М5х28х55 чёрн. под ш-гр-к крепления карбюратора",2,"Т 20"]
[512,null,0,0,0,0,0,0,1,1,1,"49","44","0802.124400,","Фильтр воздушный элемент поролоновый полукругом",1,"Т20.Т25.Т30"]
[513,null,0,0,0,0,0,0,1,1,1,"50","45","0802.124500,","Фильтр воздушный крышка фильтра полукругом",1,"Т20.Т25.Т30"]
[514,null,0,0,0,0,0,0,0,0,1,"33","46","0802.134600.","Термощиток глушителя металлоасбестовый L-формы 5х33-48х70 Т20",1,"Т 20"]
[515,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"47",".",".",0,"Т 20"]
[516,null,0,0,0,0,0,0,0,0,1,"32","48","0802.134800.","Катушка зажигания 53-56х8 колпачок с уклоном",1,"Т 20"]
[517,null,0,0,0,0,0,0,0,0,1,"34","51","0802.135100.","Глушитель 5х33 габ.81х10-155 Т20",1,"Т 20"]
[518,null,0,0,0,0,0,0,0,0,1,"35","52","0802.135200.","Болт М5х55х60 чёрн. под ш-гр-к крепления глушителя",2,"Т 20"]
[519,null,0,0,0,0,0,0,0,0,1,"36","53","0802.135300.","Кожух защитный глушителя",1,"Т 20"]
[520,null,0,0,0,0,0,0,1,1,1,"37","54","0802.103200.","Болт М5х16 с гроверной и плоской шайбой хром под ш-гр-к крепления кожуха",1,"Т20.Т25.Т30"]
[521,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,".","55",".",".",".","Т 20"]
[522,null,0,0,0,0,0,0,0,0,1,"52","56","0802.135600.","Бачок топливный в сборе",1,"Т 20"]
[523,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,"52-1","56-1","0802.135601.","Бачок топливный корпус",1,"Т 20"]
[524,null,0,0,0,0,0,"\"",1,1,1,"52-2","56-2","0802.125602.","Трубка топливная возврата топлива гибкая",1,"Т20.Т25.Т30.Т1250"]
[525,null,0,0,0,0,0,"\"",1,1,1,"52-3","56-3","0802.125603,","Пробка под топливопровод резиновая",1,"Т20.Т25.Т30"]
[526,null,0,0,0,0,0,"\"",1,1,1,"52-4","56-4","0802.125604.","Трубка топливная подачи топлива гибкая",1,"Т20.Т25.Т30.Т1250"]
[527,null,0,0,0,0,0,1,1,1,1,"52-5","56-5","0802.088300,","Фильтр топливный Т1250",1,"Т20.Т25.Т30.Т1250"]
[528,null,0,0,0,0,"\"",1,1,1,1,"51","56-6","0802.089100,","Крышка топливного бачка в сборе Ø35 с воздушным отверстием",1,"Т20.Т25.Т30.Т1250"]
[529,null,0,0,0,0,0,0,0,0,1,"53","57","0802.135700.","Защита топливного бачка пластиковая",1,"Т 20"]
[530,null,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,"58","0802.125800,","Модуль сцепления центробежного с усиленным амортизатором в сборе",1,"Т20.Т25.Т30"]
[531,null,0,0,0,0,0,0,4,4,4,0,"59","0802.125500.","Болт М6х30 с гроверной и плоской шайбой хром под ш-гр-к модуля",1,"Т20.Т25.Т30"]
[532,null,0,0,0,1,0,0,1,1,1,0,"60","0802.126000.","Болт М6х25 с гроверной и плоской шайбой хром под  ш-гр-к модуля",1,"Т20.Т25.Т30.Т12"]
[533,null,0,0,0,1,0,0,1,1,1,0,"61","0802.126100.","Болт М5х14 с гроверной и плоской шайбой хром под ш-гр-к модуля",".","Т20.Т25.Т30.Т12"]
[534,null,0,0,0,0,0,0,0,0,2,"19",65,"0802.136500.","Дефлектор воздушный",1,"Т 20"]

{"sheet":"двигательТ 700","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"двигательТ 750РК","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"двигательТ 750В.Т12","index":3,"n_rows":7,"n_cols":18,"rows_kept":7,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":17},"РАСКЛАДКА БЕНЗОКОСА Т 750В  Т 12В"]
[{"$nulls":17},"ДВИГАТЕЛЬ 25СС"]

{"sheet":"двигательТ 1150","index":4,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"двигательТ 1250","index":5,"n_rows":7,"n_cols":18,"rows_kept":7,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":17},"РАСКЛАДКА БЕНЗОКОСА Т 750В  Т 12В"]
[{"$nulls":17},"ДВИГАТЕЛЬ 25СС"]

{"sheet":"двигательТ 25.Т30","index":6,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"двигательТ 20","index":7,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}