{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":8,"sheets":["Двигатель  БТ.T.BCD.52","ШТАНГА D28 БТ 52","Двигатель  БТ.T.BCD.43","ШТАНГА D28 БТ 43","Двигатель  БТ.T.BCD.33","ШТАНГА D26 БТ 33","Двигатель  БТ.T.BCD.26","ШТАНГА D26 БТ 26"],"not_rendered":{"images":8,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":33},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Двигатель  БТ.T.BCD.52","index":0,"n_rows":137,"n_cols":7,"rows_kept":137,"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":43}
["No","КОД ЛИТ.","АРТИКУЛ","ОПИСАНИЕ","Description","КОМПЛЕКТ","ЗАМЕНЯЕМОСТЬ"]
["0","0802.180000","не кодируется","Не поставляется!","Двигатель в сборе БТ..T.BCD52см3/2,4л.с.",1,"БТ52."]
["0.1","0802.180001","не кодируется","Не поставляется!","Картер двигателя с коленчатым валом [Поз.6,12-20.]","1","БТ52."]
["0.2","0802.180002","не кодируется","Не поставляется!","Картер двигателя с коленчатым валом и поршневой [Поз.6,12-27,52-53.]","1","БТ52."]
["0,3","0802.180003","не кодируется","Не поставляется!","Поршневая с цил.порш.коль.паль.кольца стопор.подш.игол. [Поз.21-25,27,52-53.]","1","БТ52."]
[1,"0802.180010","T.BCD43.01","transimission support set","Модуль сцепления в сборе  аналог 0802.180015 9-шлиц  БТ52, БТ43",1,"БТ52.БТ43."]
["1,1","0802.180613","701G30516-F","M5x16 hex set screw","Болт М5х16п/ш-гр-к с шайбами чер.",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
["1,2","0802.180615","701G30520-F","M5X20_hex set screw","Болт М5х20 п/ш-гр-к с шайбами чер.",2,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[1.3,"0802.180020","T.BCD43.01-6","upper press plate","Верхняя пресспластина D28,2 модуля",1,"БТ52.БТ43."]
[1.4,"0802.180021","T.BCD43.01-7","below press plate","Нижняя пресспластина D28,2 модуля",1,"БТ52.БТ43."]
[1.5,"0802.180022","T.BCD43.01-5","anti-vibration rubber cover","Амортизатор резиновый 33х36-54 д/штг.d28,2 антивибрационный модуля",1,"БТ52.БТ43."]
[1.6,"0802.180023","T.BCD43.01-1A","transimission connect(including bearing)","Модуль сцепления корпус деталь",1,"БТ52.БТ43."]
[1.7,"0802.180024","GB/T894.2","shaft circlip 15","Кольцо 15х1,5 стопорное с ушками для вала чашки модуля",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[1.8,"0802.180025","GB/T276","bearing 6202-2RZ","Подшипник 6202RZ 15х35х11 чашки модуля",1,"БТ52.БТ43."]
[1.9,"0802.180026","GB/T893.1\\发黑","hole circlip φ35","Кольцо 35х1,5 стопорное с ушками для отв. чашки модуля",1,"БТ52.БТ43."]
["1,10","0802.180027","T.BCB33.01.1","clutch drum","Чашка сцепления 78х☼d8-звёздочка 9-шлиц [д/Подшипник 6202]",1,"БТ52.БТ43."]
[1.11,"0802.180028","T.BCD43.01-4","wind shield","Ветровой щит модуля D90",1,"БТ52.БТ43."]
[1.12,"0802.180603","GB818","M4X8_cross screw","Винт М4x8 крест оц.",3,"БТ52.БТ43."]
[2,"0802.180110","5003.33210","screw axle","Болт М8х13-10 ступенчатый центробежного сцепления",2,"БТ52.БТ43.БТ33."]
[3,"0802.180111","T.BCB33-063","wave gasket washer","Шайба 10х14х0,4волнистая сцепления центробежного",2,"БТ52.БТ43.БТ33."]
[4,"0802.180120","T.BCB33.10","clutch","Муфта сцепления центробежного асбестовое в сборе d76х10-14  40F-5B",1,"БТ52.БТ43.БТ33."]
[5,"0802.180112","T.BCB33-064","gasket washe B","Шайба 8,2х16х2 плоская под муфту сцепления центробежного",2,"БТ52.БТ43.БТ33."]
[6,"0802.180130","GB/T119.2","cylindrical pin φ5x10","Штифт цилиндрический 5х10",2,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[7,"0802.180141","GB/T6170","M8_hex  nut","Гайка М8 маховика",2,"БТ52.БТ43.БТ33."]
[8,"0802.180142","GB/T93","spring gasket 8","Шайба 8х2 гроверная",2,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[9,"0802.180143","GB/T97.1","flat gasket 8","Шайба 8х14х2 плоская",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[10,"0802.180140","5004.31904","flywheel","Маховик двигателя с крыльчаткой d110-36 конус11х15-20  40F-5B (ОБНОВИТЬ ФОТО)",1,"БТ52.БТ43."]
[11,"0802.180150","T.BCD43.02","ignition coil","Катушка зажигания ГП-колпачок х270мм.провод с козырьком",1,"БТ52.БТ43"]
[12,"0802.180616","701G30530-F","M5x30 hex set screw","Болт М5х30 п/ш-гр-к с шайбами чер. картера",4,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[13,"0802.180161","5004.33202","front half crankcase","Картер двигателя крышка перед.d85х141-H56хD50-ц d35-подш.-d22-манж.40F-5B",1,"БТ52."]
[14,"0802.180162","T.BCB43-005","crankcase gasket","Прокладка картера двигателя D60х4отв. 40F-5B",1,"БТ52.БТ43"]
[15,"0802.180163","GB/T9877.1","oil seal TC15x30x7","Сальник 15х30х7. Чёрн. БТ 52.43.33",1,"БТ52.БТ43.БТ33."]
[19,"0802.180164","GB/T9877.1","oil seal TC12x22x7","Сальник 12х22х7 ТС п.крышки картера двигателя",1,"БТ52.БТ43.БТ33"]
[16,"5001.000207","GB/T276","bearing 6202","Подшипник 6202/Р5 15х35х11 коленвала",2,"БТ52.БТ43"]
[17,"0802.180180","GB/T1099","woodruff key 3x5X13","Шпонка 3х5х13 коленчатого вала",1,"БТ52.БТ43.БТ33."]
[18,"0802.180181","5005.31907","crankshaft set","Коленчатый вал с шатуном",1,"БТ52."]
[20,"0802.180164","5003.33201","rear half crankcase","Картер двигателя крышка задняя 40F-5B",1,"БТ52. БТ43."]
[21,"0802.180190","5005.32101","needle bearing KBK101415.5","Подшипник KBK10х14х15.5 игольчатый головки шатуна",1,"БТ52."]
[22,"0802.180200","5005.33204","Piston - 52cc","Поршень 44х37-D10палец-36 2-кольца х2 1E44F-5A-4.",1,"БТ52."]
[23,"0802.180210","5005.33205","piston pin -52cc","Палец поршневой 10х36",1,"БТ52."]
[24,"0802.180230",324010101,"piston check ring ","Кольцо стопорное 10,2х1 пальца  поршневого",2,"БТ52"]
[25,"0802.180240","5005.33203","piston ring - 52cc","Кольца поршневые 44х2 ком-т 2шт.44F-5B",2,"БТ52."]
[26,"0802.180250","T.BCB43-004","cylinder gasket","Прокладка под цилиндр D50-4отв.48х50",1,"БТ52.БТ43."]
[27,"0802.180260","5005.33201","cylinder -52cc","Цилиндр двигателя D44х67х50хH34 4отв.48х50 1E44F-5A-4.",1,"БТ52."]
[28,"0802.180270","T.BCB43-006","muffler gasket","Прокладка под глушитель термозащитная пр/L-плоск.6х40-45х79",1,"БТ52.БТ43."]
[29,"0103.001200","701G30512-F","M5x12_screw","Болт М5х12 п/ш-гр-к с шайбами чер.",2,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[30,"0802.180280","T.BCB43.03","muffler -52cc","Глушитель прг.ступень с упором",1,"БТ52.БТ43."]
[31,"0802.180621",324100301,"flat gasket 6","Шайба 6х12х1 плоская чер.",2,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[32,"0802.180622",324030301,"spring gasket 6","Шайба 6х1,2 гроверная чер.",2,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[33,"0802.180618","GB/T70.1","M6X60-12.9_hex screw","Болт М6х60-12,9 п/ш-гр-к чер. глушителя",2,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[34,"0802.180310","T.BCB43-002","inlet air pipe gasket","Прокладка под коллектор впускной окно прмг-к ▄15х26/креп.38 2-отв. параллелограмм",1,"БТ52.БТ43."]
[35,"0802.180320","T.BCB43-007","inlet air pipe","Коллектор впускной цилиндра окно вытя.круг Ѽвх15,5-вых15х27/креп.38 1E40F-5A-2.",1,"БТ52.БТ43."]
[36,"0802.180330","T.BCB43-003","carburettor gasket","Прокладка под карбюратор D15+2-отв. бабочка под\"9\"",1,"БТ52.БТ43."]
[37,"0802.180615","701G30520-F","M5x25_hex set screw","Болт М5х20 п/ш-гр-к с шайбами чер.",2,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[38,"0802.180340","5004.31401","carburettor - 52cc","Карбюратор D15 MR15A2-HY2/1502AX.SUNSEEKER/SK-C52/SS хол.х.1-отв.",1,"БТ52."]
[39,"0802.180351","T.BCD43.05.2","air filter base set","Фильтр воздушный Основание 83х83",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[40,"0802.180352","T.BCB43.01-1","air filter support","Фильтр воздушный Кронштейн кожуха фильтра",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[41,"0802.180620",324040301,"flat gasket 5","Шайба 5х10х1 плоская чер.",2,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[42,"0802.180623",324110301,"spring gasket 5","Шайба 5х1,2 гроверная чер.",2,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[43,"0802.180617","5003.32203","M5x60_hex screw","Болт М5х60 п/ш-гр-к с шайбами чер. фильтра",2,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[44,"0802.180353","T.BCB43.01-2","air filter sponge","Фильтр воздушный Элемент-цилинд 50х6-20 поролон",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[45,"0802.180354","T.BCB43.01-3","air filter inner cover","Фильтр воздушный Крышка элемента-цилиндр",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[46,"0802.180355","T.BCD43.05-1","air filter outer cover","Фильтр воздушный Кожух защитный",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[47,"0802.180356","T.BCD43.05.1","air filter knob","Винт-барашек для крышки воздушного фильтра",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[48,"0802.180410","5003.34101","starter catcher set","Ротор стартера ручного вытянутый L60хB39,3",1,"БТ52.БТ43.БТ33."]
[49,"0802.180360","5003.34205","fuel tank pressplate cover ","Упор резиновый топливного бачка",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[50,"0802.180400","T.BCD43.03","starter  ","Стартер ручной пятипалый 86мм в сборе 5-отв.",1,"БТ52.БТ43."]
[50.1,"0802.180401","GB/T818","M5x10_cross screw","Винт М5х10 крест",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[50.2,"0802.180402",324050101,"flat washer  5x12x2","Шайба 5х12х2 плоская",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[50.3,"0802.180403","T.BCD43.03-3","inner starter wheel","Храповик стартера d32-19 4-кулочка",1,"БТ52.БТ43.БТ33."]
[50.4,"0802.180404","T.BCD43.03-6","easy starting torsional spring","Пружина цилиндрическая торсионная d26-18штырь/крюк стартера",1,"БТ52.БТ43.БТ33."]
[50.5,"0802.180405","T.BCD43.03-4","outer starter wheel","Катушка шнура стартера d72",1,"БТ52.БТ43.БТ33."]
[50.6,"0802.180406","1004.34501","start rop","Шнур стартера",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[50.7,"0802.180407","T.BCD43.03-6","easy starting coil spring   ","Пружина спиральная катушки стартера",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[50.8,"0802.180408","T.BCD43.03-1","starter cover","Корпус стартера",1,"БТ52.БТ43."]
[50.9,"0802.180409",341220101,"start rop guide cover","Направляющая шнура стартера",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
["50,10","0802.180410",341540101,"starter grip","Рукоятка стартовая стартера",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[51,"0802.180615","701G30520-F","M5X20_hex set screw","Болт М5х20 п/ш-гр-к с шайбами чер.",4,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[52,"0802.180430",315010101,"spark plug L8RTF","Свеча зажигания TORCH LD L7 .BM6A",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[53,"0802.180615","701G30520-F","M5X20_hex set screw","Болт М5х20 п/ш-гр-к с шайбами чер.",4,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[54,"0802.180440","T.BCD43.06","muffler gasket","Щиток глушителя асбестовый",1,"БТ52.БТ43.БТ33."]
[55,"0802.180450","T.BCD43-1","cylinder cover","Кожух защитный цилиндра BCD52.43.33.",1,"БТ52.БТ43.БТ33."]
[56,"0802.180614","701G30516-F*","M5x16_hex set screw","Винт М5х16 крест",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[57,"0802.180453","T.BCD43-2","cylinder cover top cover","Крышка верхняя Кожуха цилиндра BCD52",1,"БТ52"]
[58,"0802.180615","701G30520-F","M5x20_hex set screw","Болт М5х20 п/ш-гр-к с шайбами чер.",2,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[59,"0802.180500","T.BCD43.04","fuel tank set","Бачок топливный 1,8л1,1л в сборе ",1,"БТ52.БТ43"]
["59,1","0802.180501","нет","нет","Трубка топливопроводная 4х5-266мм приемная",1,"БТ52.БТ43.БТ33."]
["59,2","0802.180502","нет","нет","Трубка топливопроводная 4х5-95мм возвратная",1,"БТ52.БТ43.БТ33."]
["59,3","0802.180505","нет","нет","Пробка под топливопровод резиновая d20",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
["59,4","0802.180506","нет","нет","Фильтр топливный d4--12х22",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
["59,5","0802.180507","нет","нет","Крышка бачка Бензобака D35",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[60,"0802.180615","701G30520-F","M5X20_hex set screw","Болт М5х20 п/ш-гр-к с шайбами чер.",2,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[61,"0802.180615","701G30520-F","M5X20_hex set screw","Болт М5х20 п/ш-гр-к с шайбами чер.",4,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[62,"0802.180600","5001.32205","ST3.5X16-H-F_screw","Саморез 3,5х16 крест чер.",2,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]

{"sheet":"ШТАНГА D28 БТ 52","index":1,"n_rows":92,"n_cols":7,"rows_kept":92,"merged":[[43,1,43,2],[43,3,43,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":43}
["No","АРТИКУЛ",null,"ОПИСАНИЕ",null,null,"Заменяемость"]
[1,"0802.184100","T.BCD43.09","Штанга разборная верхняя 28х760+25 с вкладышами и валом 8хd8х9-шлиц. в сборе(1-1,1-2,1-3)","Aluminium transmission shaft set φ28x760C",1,"БТ52.БТ43."]
["1,1","0802.184101","T.BCB26-012","Штанга разборная верхняя 28х760 б/вала, б/вкладышей","Aluminium transmission \nφ28x760C",1,"БТ52.БТ43."]
[1.2,"0802.184102","T.BCB33-073","Подшипник скольжения ниж./верх.8х21-50 д/штан.d26,2/28 стальной","oil-retaining bearing",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[1.3,"0802.184103",5005.34201,"Вкладыш штанги ниж./верх. 8х21-50 д/штан.d28 пластиковый","oil-retaining bearing cover",3,"БТ52.БТ43."]
[2,"0802.184110","T.BCD43-4","Вал штанги разборной верхней кованый 782х8хd8х8-шлиц.-звёздочка","rigid shaft φ8x782",3,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[3,"0802.184120",5003.33214,"Соединитель жестких валов М8хd8х8-шлиц.-звёздочка--12х45","rigid shaft connector",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
["4","0802.184130","нет","Кроншейн штанги-руля D28х22 регулируемый  в сборе","нет",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
["4,1","0802.184131","T.BCF31.23A","Болт-барашек М8х24-75",null,"1","БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
["4,2","0802.184132","нет","Верхня крышка Кроншейна штанги-руля D22",null,1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
["4,3","0802.184133","нет","Нижня крышка Кроншейна штанги-руля D22",null,1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
["4,4","0802.184134","нет","Седло Кроншейна штанги-руля D28х22",null,1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
["4,5","0802.184135","нет","Амортизатор резиновый Кроншейна штанги-руля д/D26,2",null,1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
["4,6","0802.184136","нет","Нижня крышка седла Кроншейна штанги-руля D28",null,1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
["4,7","0802.184600","нет","Болт М6х20 п/ш-гр-к чёрн.",null,1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
["4,8","0802.184138","нет","Пружина",null,1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[5,"0802.184140","T.BCB52.04","Руль U-формы d22 в сборе","φ22 integral bike handle set",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[5.1,"0802.184141","T.BCB52.04-1","Руль U-формы d22 деталь"," φ22 bike handle Aluminium tube",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[5.2,"0802.184142","T.BCB52.04-5","Рукоятка левая d22 руля"," φ22 left handle grip",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[5.3,"0802.184143","T.BCB52.04.3","Рукоятка правая d22 руля управления газом в сборе"," φ22 right handle grip set",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[5.4,"0802.184601","GB/T 9074.3","Блт М5х35 п/ш-гр-к чёрн.","  M5x35_screw",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
["5,5","0802.184145","нет","Трос газа 110мм бобышка [Рукоятки праваой d22]","нет",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[6,"0802.184150","T.MFT330.01","Муфта штанг соединительная D28-88 и Сплит кнопкой в сборе серебро.цв.","Aluminium shaft connector",1,"БТ52.БТ43."]
[7,"0802.184160","GB/T 70.1","Сплит кнопка М5х12 Муфты штанг","M5x12_hex screw",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[8,"0802.184170","T.BCD43.10","Штанга разборная нижняя 28х735+27 с вкладышами и валом 8хd8х9-шлиц. в сборе(8-1,8-2,8-3,9)","Aluminium transmission shaft set φ28x735B",1,"БТ52.БТ43."]
[8.1,"0802.184171","T.BCE43A-014","Штанга разборная нижняя 28х735 б/вала, б/вкладышей","Aluminium transmission \nφ28x735B",1,"БТ52.БТ43."]
["8,2","0802.184103",5005.34201,"Вкладыш штанги ниж./верх. 8х21-50 д/штан.d28 пластиковый","oil-retaining bearing cover",3,"БТ52.БТ43."]
["8,3","0802.184102","T.BCB33-073","Подшипник скольжения ниж./верх.8х21-50 д/штан.d26,2/28 стальной","oil-retaining bearing",3,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[9,"0802.184180",5003.33213,"Вал штанги разборной нижней кованый 762х8хd8х8-шлиц.-звёздочка","rigid shaft φ8x762A",3,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
["10.1 & 10.2","0802.184190",5003.31908,"Хомут штанги ремня D28","blet connector set",1,"БТ52.БТ43."]
[11,"0802.184602","GB/T 41","Гайка М5 чёрн.","M5_hex nut",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[12,"0802.184603","GB/T 70.1","Блт М5х20 п/ш-гр-к с шайбами чёрн.","M5x20_hex screw",3,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[13,"0802.184200",5008.31904,"Кронштейн кожуха лески штативный D28мм красный","safety guard support 28mm",1,"БТ52.БТ43."]
[14,"0802.184604","GB/T 70.1","Блт М5х12 п/ш-гр-к с шайбами чёрн.","M5x12_hex set screw",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[15,"0802.184210",5005.31906,"Редуктор триммера с шайбами в сборе серебро штан.D28 ☼D8-звёздочка 9-шлиц. Шпиндель М10 лев./р.10-шлиц.d12","gear box-28mm",2,"БТ52.БТ43."]
[16,"0802.184605","GB/T 70.1","Блт М5х30 п/ш-гр-к с шайбами чёрн.","M5x30_hex set screw",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[17,"0802.184606","GB/T 70.1","Блт М6х25 п/ш-гр-к с шайбами чёрн.","M6x25_hex set screw",2,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[18,"0802.184220",5008.31102,"Кожух защитный лески в сборе красный","safety guard set",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[18.1,"0802.184221",5008.34104,"Кожух защитный лески б/крепежа","safety guard ",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[18.2,"0802.184222",5008.34103,"Кожух защитный лески ниж./ч.","nylon line cutter support",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[18.3,"0802.184223",5008.33303,"Длинные прокладки","long gasket",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[18.4,"0802.184607",5008.32901,"Блт М5х16 п/ш-гр-к с шайбами чёрн.","M5x16_screw",2,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[18.5,"0802.184224",5008.33302,"Нож обреза лески","nylon line cutter  ",4,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[18.6,"0802.184225","GB/T 845","Саморез 4.2х16-С","ST4.2x16-H-F screw",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[19,null,5003.33303,"Нож D230 3-зуба","3-tooth blade",0,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
["20","0802.1842300","T.BCB33.14","Шпуля с леской 2.5мм Гайка М10 лев./р. черная d128","nylon line spool",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
["21","0802.184230","T.BCF31-002","Хомут клипса Φ28 д/проводки","φ28 pipe clamp",3,"БТ52.БТ43."]
["22","0802.184240",5008.34101,"Хомут клипса Φ19 д/проводки","φ19 pipe clamp",2,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[23,"0802.184172",null,"Штанга разборная нижняя 28х735+27 с вкладышами, без вала в сборе (8-1,8-2,8-3)",null,1,"БТ52.БТ43."]

{"sheet":"Двигатель  БТ.T.BCD.43","index":2,"n_rows":144,"n_cols":7,"rows_kept":144,"merged":[[50,1,50,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":50}
["No","АРТИКУЛ",null,"ОПИСАНИЕ",null,"КОМПЛЕКТ","ЗАМЕНЯЕМОСТЬ"]
["0","0802.181000","нет","Двигатель в сборе БТ..T.BCD43см3/1,8л.с.",null,1,"БТ43."]
["0,1","0802.181001","нет","Картер двигателя с коленчатым валом [Поз.6,12-20.]",null,"1","БТ43"]
["0,2","0802.181002","нет","Картер двигателя с коленчатым валом и поршневой [Поз.6,12-27,52-53.]",null,"1","БТ43."]
["0,3","0802.181003","нет","Поршневая с цил.порш.коль.паль.кольца стопор.подш.игол. [Поз.21-25,27,52-53.]",null,"1","БТ43."]
[1,"0802.180010","T.BCD43.01","Модуль сцепления в сборе  аналог 0802.180015 9-шлиц  БТ52, БТ43","transimission support set",1,"БТ43.БТ52."]
["1,1","0802.180613","701G30516-F","Болт М5х16п/ш-гр-к с шайбами чер.","M5x16 hex set screw",1,"БТ43.БТ52.БТ33.БТ26."]
["1,2","0802.180615","701G30520-F","Болт М5х20 п/ш-гр-к с шайбами чер.","M5x25 hex set screw",2,"БТ43.БТ52.БТ33.БТ26."]
[1.3,"0802.180020","T.BCD43.01-6","Верхняя пресспластина D28,2 модуля","upper press plate",1,"БТ43.БТ52."]
[1.4,"0802.180021","T.BCD43.01-7","Нижняя пресспластина D28,2 модуля","below press plate",1,"БТ43.БТ52."]
[1.5,"0802.180022","T.BCD43.01-5","Амортизатор резиновый 33х36-54 д/штг.d28,2 антивибрационный модуля","anti-vibration rubber cover",1,"БТ43.БТ52."]
[1.6,"0802.180023","T.BCD43.01-1A","Модуль сцепления корпус деталь","transimission connect(including bearing)",1,"БТ43.БТ52."]
[1.7,"0802.180024","GB/T894.2","Кольцо 15х1,5 стопорное с ушками для вала чашки модуля","shaft circlip 15",1,"БТ43.БТ52"]
[1.8,"0802.180025","GB/T276","Подшипник 6202RZ 15х35х11 чашки модуля","bearing 6202-2RZ",1,"БТ43.БТ52."]
[1.9,"0802.180026","GB/T893.1\\发黑","Кольцо 35х1,5 стопорное с ушками для отв. чашки модуля","hole circlip φ35",1,"БТ43.БТ52."]
["1,10","0802.180027","T.BCB33.01.1","Чашка сцепления 78х☼d8-звёздочка 9-шлиц [д/Подшипник 6202]","clutch drum",1,"БТ43.БТ52."]
[1.11,"0802.180028","T.BCD43.01-4","Ветровой щит модуля D90","wind shield",1,"БТ43.БТ52."]
[1.12,"0802.180603","GB818","Винт М4x8 крест оц.","M4X8_cross screw",3,"БТ43.БТ52."]
[2,"0802.180110","5003.33210","Болт М8х13-10х10--27 ключ-17 ступенчатый сцепления центробежного 40F-5B","screw axle",2,"БТ43.БТ52.БТ33."]
[3,"0802.180111","T.BCB33-063","Шайба 10,2х14,4х0,4волнистая сцепления центробежного","wave gasket washer",2,"БТ43.БТ52.БТ33."]
[4,"0802.180120","T.BCB33.10","Муфта сцепления центробежного асбестовое в сборе d76х10-14  40F-5B","clutch",1,"БТ43.БТ52.БТ33."]
[5,"0802.180112","T.BCB33-064","Шайба 8,2х16х2 плоская под муфту сцепления центробежного"," gasket washe B",2,"БТ43.БТ52.БТ33."]
[6,"0802.180130","GB/T119.2","Штифт цилиндрический 5х10","cylindrical pin φ5x10",2,"БТ43.БТ52.БТ33.БТ26."]
[7,"0802.180141","GB/T6170","Гайка М8 маховика","M8_hex  nut",2,"БТ43.БТ52.БТ33."]
[8,"0802.180142","GB/T93","Шайба 8х2 гроверная","spring gasket 8",2,"БТ43.БТ52.БТ33.БТ26."]
[9,"0802.180143","GB/T97.1","Шайба 8х14х2 плоская","flat gasket 8",1,"БТ43.БТ52.БТ33.БТ26."]
[10,"0802.180140",5004.31904,"Маховик двигателя с крыльчаткой d110-36 конус11х15-20  40F-5B","flywheel",1,"БТ43.БТ52"]
[11,"0802.180150","T.BCD43.02","Катушка зажигания ГП-колпачок х270мм.провод с козырьком","ignition coil",1,"БТ43.БТ52."]
[12,"0802.180616","701G30530-F","Болт М5х30 п/ш-гр-к с шайбами чер. картера","M5x30 hex set screw",4,"БТ43.БТ52.БТ33.БТ26."]
[13,"0802.180161",5004.33202,"Картер двигателя крышка перед.d85х141-H56хD50-ц d35-подш.-d22-манж.40F-5B","front half crankcase",1,"БТ43"]
[14,"0802.180162","T.BCB43-005","Прокладка картера двигателя D60х4отв. 40F-5B","crankcase gasket",1,"БТ43.БТ52"]
[15,"0802.180163","GB/T9877.1","Манжета 15х30х7 ТС п.крышки картера двигателя","oil seal TC15x30x7",1,"БТ43.БТ52.БТ33."]
[19,"0802.180164","GB/T9877.1","Манжета 12х22х7 ТС п.крышки картера двигателя","oil seal TC12x22x7",1,"БТ43.БТ52"]
[16,"5001.000207","GB/T276","Подшипник 6202/Р5 15х35х11 коленвала","bearing 6202",2,"БТ43.БТ52"]
[17,"0802.180180","GB/T1099","Шпонка 3х5х13 коленчатого вала","woodruff key 3x5x13",1,"БТ43.БТ52.БТ33."]
[18,"0802.181180","5004,33205","Коленчатый вал с шатуном","crankshaft set",1,"БТ43"]
[20,"0802.180162",5004.33201,"Картер двигателя крышка задняя 40F-5B","rear half crankcase",1,"БТ43, БТ52"]
[21,"0802.181190",5004.32101,"Подшипник KBK10х13х15.5 игольчатый головки шатуна","needle bearing KBK101315.5",1,"БТ43"]
[22,"0802.181200",5004.33207,"Поршень 40х37-D10палец-33 2-кольца х1,5 1E40F-5A-2.","Piston - 43cc",1,"БТ43"]
[23,"0802.181210",5004.33209,"Палец поршневой 10х33","piston pin -43cc",1,"БТ43."]
[24,"0802.180230",324010101,"Кольцо стопорное 10,2х1 пальца  поршневого","piston check ring ",2,"БТ43"]
[25,"0802.181240",5004.33206,"Кольца поршневые 40х1,5 ком-т 2шт.40F-5B","piston ring - 43cc",2,"БТ43."]
[26,"0802.180250","T.BCB43-004","Прокладка под цилиндр D50-4отв.48х50","cylinder gasket",1,"БТ43"]
[27,"0802.181260",5004.33204,"Цилиндр двигателя 1E40F-5A 2","cylinder -43cc",1,"БТ43"]
[28,"0802.180270","T.BCB43-006","Прокладка под глушитель термозащитная пр/L-плоск.6х40-45х79","muffler gasket",1,"БТ43.БТ52"]
[29,"0802.180612","701G30512-F","Болт М5х12 п/ш-гр-к с шайбами чер.","M5x12_screw",2,"БТ43.БТ52.БТ33.БТ26."]
[30,"0802.180280","T.BCB43.03.","Глушитель прг.ступень с упором","muffler - 43cc",1,"БТ43.БТ52."]
[31,"0802.180621",324100301,"Шайба 6х12х1 плоская чер.","flat gasket 6",2,"БТ43.БТ52.БТ33.БТ26."]
[32,"0802.180622",324030301,"Шайба 6х1,2 гроверная чер.","spring gasket 6",2,"БТ43.БТ52.БТ33.БТ26."]
[33,"0802.180618","GB/T70.1","Болт М6х60-12,9 п/ш-гр-к чер. глушителя","M6X60-12.9_hex screw",2,"БТ43.БТ52.БТ33.БТ26."]
[34,"0802.180310","T.BCB43-002","Прокладка под коллектор впускной окно прмг-к ▄15х26/креп.38 2-отв. параллелограмм","inlet air pipe gasket",1,"БТ43.БТ52."]
[35,"0802.180320","T.BCB43-007","Коллектор впускной цилиндра окно вытя.круг Ѽвх15,5-вых15х27/креп.38 1E40F-5A-2.","inlet air pipe",1,"БТ43.БТ52."]
[36,"0802.180330","T.BCB43-003","Прокладка под карбюратор D15+2-отв. бабочка под\"9\"","carburettor gasket",1,"БТ43.БТ52"]
[37,"0802.180615","701G30520-F","Болт М5х20 п/ш-гр-к с шайбами чер.","M5x25_hex set screw",2,"БТ43.БТ52.БТ33.БТ26."]
[38,"0802.181340","5004,31401.","Карбюратор D12 MR12B5.14ZAX.SUNSEEKER/SK-C43/SS хол.х.1-отв.","carburettor - 43cc",1,"БТ43"]
[39,"0802.180351","T.BCD43.05.2","Фильтр воздушный Основание 83х83","air filter base set",1,"БТ43.БТ52.БТ33.БТ26."]
[40,"0802.180352","T.BCB43.01-1","Фильтр воздушный Кронштейн кожуха фильтра","air filter support",1,"БТ43.БТ52.БТ33.БТ26."]
[41,"0802.180620",324040301,"Шайба 5х10х1 плоская чер.","flat gasket 5",2,"БТ43.БТ52.БТ33.БТ26."]
[42,"0802.180623",324110301,"Шайба 5х1,2 гроверная чер.","spring gasket 5",2,"БТ43.БТ52.БТ33.БТ26."]
[43,"0802.180617",5003.32203,"Болт М5х60 п/ш-гр-к с шайбами чер. фильтра","M5x60_hex screw",2,"БТ43.БТ52.БТ33.БТ26."]
[44,"0802.180353","T.BCB43.01-2","Фильтр воздушный Элемент-цилинд 50х6-20 поролон","air filter sponge",1,"БТ43.БТ52.БТ33.БТ26."]
[45,"0802.180354","T.BCB43.01-3","Фильтр воздушный Крышка элемента-цилиндр","air filter inner cover",1,"БТ43.БТ52.БТ33.БТ26."]
[46,"0802.180355","T.BCD43.05-1","Фильтр воздушный Кожух защитный","air filter outer cover",1,"БТ43.БТ52.БТ33.БТ26."]
[47,"0802.180356","T.BCD43.05.1","Фильтр воздушный Винт-барашек","air filter knob",1,"БТ43.БТ52.БТ33.БТ26."]
[48,"0802.180410",5003.34101,"Ротор стартера ручного вытянутый L60хB39,3","starter catcher set",1,"БТ43.БТ52.БТ33."]
[49,"0802.180360",5003.34205,"Упор резиновый топливного бачка","fuel tank pressplate cover ",1,"БТ43.БТ52.БТ33.БТ26."]
[50,"0802.180400","T.BCD43.03","Стартер ручной пятипалый 86мм в сборе 5-отв.","starter  ",1,"БТ43.БТ52."]
[50.1,"0802.180401","GB/T818","Винт М5х10 крест","M5x10_cross screw",1,"БТ43.БТ52.БТ33.БТ26."]
[50.2,"0802.180402",324050101,"Шайба 5х12х2 плоская","flat washer  5x12x2",1,"БТ43.БТ52.БТ33.БТ26."]
[50.3,"0802.180403","T.BCD43.03-3","Храповик стартера d32-19 4-кулочка","inner starter wheel",1,"БТ43.БТ52.БТ33."]
[50.4,"0802.180404","T.BCD43.03-6","Пружина цилиндрическая торсионная d26-18штырь/крюк стартера","easy starting torsional spring",1,"БТ43.БТ52.БТ33."]
[50.5,"0802.180405","T.BCD43.03-4","Катушка шнура стартера d72","outer starter wheel",1,"БТ43.БТ52.БТ33."]
[50.6,"0802.180406",1004.34501,"Шнур стартера","start rop",1,"БТ43.БТ52.БТ33.БТ26."]
[50.7,"0802.180407","T.BCD43.03-6","Пружина спиральная катушки стартера","easy starting coil spring   ",1,"БТ43.БТ52.БТ33.БТ26."]
[50.8,"0802.180408","T.BCD43.03-1","Корпус стартера","starter cover",1,"БТ43.БТ52."]
[50.9,"0802.180409",341220101,"Направляющая шнура стартера","start rop guide cover",1,"БТ43.БТ52.БТ33.БТ26."]
["50,10","0802.180410",341540101,"Рукоятка стартовая стартера","starter grip",1,"БТ43.БТ52.БТ33.БТ26."]
[51,"0802.180615","701G30520-F","Болт М5х20 п/ш-гр-к с шайбами чер.","M5X20_hex set screw",4,"БТ43.БТ52.БТ33.БТ26."]
[52,"0802.180430",315010101,"Свеча зажигания TORCH LD L7 .BM6A","spark plug L8RTF",1,"БТ43.БТ52.БТ33.БТ26."]
[53,"0802.180615","701G30520-F","Болт М5х20 п/ш-гр-к с шайбами чер.","M5X20_hex set screw",4,"БТ43.БТ52.БТ33.БТ26."]
[54,"0802.180440","T.BCD43.06","Щиток глушителя асбестовый","muffler gasket",1,"БТ43.БТ52.БТ33."]
[55,"0802.180450","T.BCD43-1","Кожух защитный цилиндра BCD52.43.33.","cylinder cover",1,"БТ43.БТ52.БТ33."]
[56,"0802.180614","701G30516-F*","Винт М5х16 крест","M5x16_hex set screw",1,"БТ43.БТ52.БТ33.БТ26."]
[57,"0802.180452","T.BCD43-2","Крышка верхняя Кожуха цилиндра BCD43","cylinder cover top cover",1,"БТ43"]
[58,"0802.180615","701G30520-F","Болт М5х20 п/ш-гр-к с шайбами чер.","M5x20_hex set screw",2,"БТ43.БТ52.БТ33.БТ26."]
[59,"0802.180500","T.BCD43.04","Бачок топливный 1,8л1,1л в сборе ","fuel tank set",1,"БТ43.БТ52."]
["59,1","0802.180501","нет","Трубка топливопроводная 4х5-266мм приемная","нет",1,"БТ43.БТ52.БТ33."]
["59,2","0802.180502","нет","Трубка топливопроводная 4х5-95мм возвратная","нет",1,"БТ43.БТ52.БТ33."]
["59,3","0802.180505","нет","Пробка под топливопровод резиновая d20","нет",1,"БТ43.БТ52.БТ33.БТ26."]
["59,4","0802.180506","нет","Фильтр топливный d4--12х22","нет",1,"БТ43.БТ52.БТ33.БТ26."]
["59,5","0802.180507","нет","Крышка бачка Бензобака D35","нет",1,"БТ43.БТ52.БТ33.БТ26."]
[60,"0802.180615","701G30520-F","Болт М5х20 п/ш-гр-к с шайбами чер.","M5X20_hex set screw",2,"БТ43.БТ52.БТ33."]
[61,"0802.180615","701G30520-F","Болт М5х20 п/ш-гр-к с шайбами чер.","M5X20_hex set screw",4,"БТ43.БТ52.БТ33."]
["62","0802.180600","5001,32205","Саморез 3,5х16 крест чер.","ST3.5X16-H-F_screw",2,"БТ43.БТ52.БТ33.БТ26."]

{"sheet":"ШТАНГА D28 БТ 43","index":3,"n_rows":88,"n_cols":7,"rows_kept":88,"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":39}
["No","КОД ЛИТ.","АРТИКУЛ","ОПИСАНИЕ","Description",null,"Заменяемость"]
[1,"0802.184100","T.BCD43.09","Штанга разборная верхняя 28х760+25 с вкладышами и валом 8хd8х9-шлиц. в сборе(1-1,1-2,1-3)","Aluminium transmission shaft set φ28x760C",1,"БТ52.БТ43."]
["1,1","0802.184101","T.BCB26-012","Штанга разборная верхняя 28х760 б/вала, б/вкладышей","Aluminium transmission \nφ28x760C",1,"БТ52.БТ43."]
[1.2,"0802.184102","T.BCB33-073","Подшипник скольжения ниж./верх.8х21-50 д/штан.d26,2/28 стальной","oil-retaining bearing",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[1.3,"0802.184103",5005.34201,"Вкладыш штанги ниж./верх. 8х21-50 д/штан.d28 пластиковый","oil-retaining bearing cover",3,"БТ52.БТ43."]
[2,"0802.184110","T.BCD43-4","Вал штанги разборной верхней кованый 782х8хd8х8-шлиц.-звёздочка","rigid shaft φ8x782",3,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[3,"0802.184120",5003.33214,"Соединитель жестких валов М8хd8х8-шлиц.-звёздочка--12х45","rigid shaft connector",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
["4","0802.184130","нет","Кроншейн штанги-руля D28х22 регулируемый  в сборе","нет",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
["4,1","0802.184131","T.BCF31.23A","Болт-барашек М8х24-75",null,"1","БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
["4,2","0802.184132","нет","Верхня крышка Кроншейна штанги-руля D22",null,1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
["4,3","0802.184133","нет","Нижня крышка Кроншейна штанги-руля D22",null,1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
["4,4","0802.184134","нет","Седло Кроншейна штанги-руля D28х22",null,1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
["4,5","0802.184135","нет","Амортизатор резиновый Кроншейна штанги-руля д/D26,2",null,1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
["4,6","0802.184136","нет","Нижня крышка седла Кроншейна штанги-руля D28",null,1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
["4,7","0802.184600","нет","Болт М6х20 п/ш-гр-к чёрн.",null,1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
["4,8","0802.184138","нет","Пружина",null,1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[5,"0802.184140","T.BCB52.04","Руль U-формы d22 в сборе","φ22 integral bike handle set",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[5.1,"0802.184141","T.BCB52.04-1","Руль U-формы d22 деталь"," φ22 bike handle Aluminium tube",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[5.2,"0802.184142","T.BCB52.04-5","Рукоятка левая d22 руля"," φ22 left handle grip",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[5.3,"0802.184143","T.BCB52.04.3","Рукоятка правая d22 руля управления газом в сборе"," φ22 right handle grip set",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[5.4,"0802.184601","GB/T 9074.3","Блт М5х35 п/ш-гр-к чёрн.","  M5x35_screw",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
["5,5","0802.184145","нет","Трос газа 110мм бобышка [Рукоятки праваой d22]","нет",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[6,"0802.184150","T.MFT330.01","Муфта штанг соединительная D28-88 и Сплит кнопкой в сборе серебро.цв.","Aluminium shaft connector",1,"БТ52.БТ43."]
[7,"0802.184160","GB/T 70.1","Сплит кнопка М5х12 Муфты штанг","M5x12_hex screw",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[8,"0802.184170","T.BCD43.10","Штанга разборная нижняя 28х735+27 с вкладышами и валом 8хd8х9-шлиц. в сборе(8-1,8-2,8-3,9)","Aluminium transmission shaft set φ28x735B",1,"БТ52.БТ43."]
[8.1,"0802.184171","T.BCE43A-014","Штанга разборная нижняя 28х735 б/вала, б/вкладышей","Aluminium transmission \nφ28x735B",1,"БТ52.БТ43."]
["8,2","0802.184103",5005.34201,"Вкладыш штанги ниж./верх. 8х21-50 д/штан.d28 пластиковый","oil-retaining bearing cover",3,"БТ52.БТ43."]
["8,3","0802.184102","T.BCB33-073","Подшипник скольжения ниж./верх.8х21-50 д/штан.d26,2/28 стальной","oil-retaining bearing",3,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[9,"0802.184180",5003.33213,"Вал штанги разборной нижней кованый 762х8хd8х8-шлиц.-звёздочка","rigid shaft φ8x762A",3,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
["10.1 & 10.2","0802.184190",5003.31908,"Хомут штанги ремня D28","blet connector set",1,"БТ52.БТ43."]
[11,"0802.184602","GB/T 41","Гайка М5 чёрн.","M5_hex nut",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[12,"0802.184603","GB/T 70.1","Блт М5х20 п/ш-гр-к с шайбами чёрн.","M5x20_hex screw",3,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[13,"0802.184200",5008.31904,"Кронштейн кожуха лески штативный D28мм красный","safety guard support 28mm",1,"БТ52.БТ43."]
[14,"0802.184604","GB/T 70.1","Блт М5х12 п/ш-гр-к с шайбами чёрн.","M5x12_hex set screw",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[15,"0802.184210",5005.31906,"Редуктор триммера с шайбами в сборе серебро штан.D28 ☼D8-звёздочка 9-шлиц. Шпиндель М10 лев./р.10-шлиц.d12","gear box-28mm",2,"БТ52.БТ43."]
[16,"0802.184605","GB/T 70.1","Блт М5х30 п/ш-гр-к с шайбами чёрн.","M5x30_hex set screw",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[17,"0802.184606","GB/T 70.1","Блт М6х25 п/ш-гр-к с шайбами чёрн.","M6x25_hex set screw",2,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[18,"0802.184220",5008.31102,"Кожух защитный лески в сборе красный","safety guard set",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[18.1,"0802.184221",5008.34104,"Кожух защитный лески б/крепежа","safety guard ",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[18.2,"0802.184222",5008.34103,"Кожух защитный лески ниж./ч.","nylon line cutter support",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[18.3,"0802.184223",5008.33303,"Длинные прокладки","long gasket",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[18.4,"0802.184607",5008.32901,"Блт М5х16 п/ш-гр-к с шайбами чёрн.","M5x16_screw",2,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[18.5,"0802.184224",5008.33302,"Нож обреза лески","nylon line cutter  ",4,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[18.6,"0802.184225","GB/T 845","Саморез 4.2х16-С","ST4.2x16-H-F screw",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[19,null,5003.33303,"Нож D230 3-зуба","3-tooth blade",0,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
["20","0802.1842300","T.BCB33.14","Шпуля с леской 2.5мм Гайка М10 лев./р. черная d128","nylon line spool",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
["21","0802.184230","T.BCF31-002","Хомут клипса Φ28 д/проводки","φ28 pipe clamp",3,"БТ52.БТ43."]
["22","0802.184240",5008.34101,"Хомут клипса Φ19 д/проводки","φ19 pipe clamp",2,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[23,"0802.184172",null,"Штанга разборная нижняя 28х735+27 с вкладышами, без вала в сборе (8-1,8-2,8-3)",null,1,"БТ52.БТ43."]

{"sheet":"Двигатель  БТ.T.BCD.33","index":4,"n_rows":140,"n_cols":9,"rows_kept":140,"merged":[[48,1,48,2],[48,3,48,5],[48,7,48,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":48}
["No","АРТИКУЛ",null,"ОПИСАНИЕ",null,null,"Кол.","Совместимость"]
["0","0802.182000","нет","Двигатель в сборе БТ..T.BCD33см3/1,2л.с.",null,null,1,"БТ33.","БТ33."]
["0,1","0802.181001","нет","Картер двигателя с коленчатым валом [Поз.6,12-20.]",{"$nulls":3},"БТ33.","БТ33."]
["0,2","0802.182002","нет","Картер двигателя с коленчатым валом и поршневой [Поз.6,12-27,52-53.]",{"$nulls":3},"БТ33.","БТ33."]
["0,3","0802.182003","нет","Поршневая с цил.порш.коль.паль.кольца стопор.подш.игол. [Поз.21-25,27,52-53.]",{"$nulls":3},"БТ33.","БТ33."]
[1,"0802.182010","T.BCD43.01.","Модуль сцепления центробежного моноблок в сборе красный пласт.креп.79.штг26 ☼d8-звёздочка 9-шлиц","连接盘组合","transimission support set",1,"БТ33.","БТ33."]
["1,1","0802.180613","701G30516-F","Болт М5х16п/ш-гр-к с шайбами чер.","M5x16_内六角组合螺钉","M5x16 hex set screw",1,"БТ33.","БТ33.БТ52.БТ43.БТ26."]
["1,2","0802.180615","701G30520-F","Болт М5х20 п/ш-гр-к с шайбами чер.","M5x20_内六角组合螺钉","M5x20 hex set screw",2,"БТ33.","БТ33.БТ52.БТ43.БТ26."]
[1.3,"0802.182020","T.BCD33.01-4","Верхняя пресспластина D26 модуля","上压块","upper press plate",1,"БТ33.","БТ33.БТ26."]
[1.4,"0802.182021","T.BCD33.01-5","Нижняя пресспластина D26 модуля","下压块","below press plate",1,"БТ33.","БТ33.БТ26."]
[1.5,"0802.182022","T.BCD33.01-6","Амортизатор резиновый 30х33-54 д/штг.d26 антивибрационный модуля","减震橡胶套","anti-vibration rubber cover",1,"БТ33.","БТ33.БТ26."]
[1.6,"0802.182023","T.BCD33.01-1","Модуль сцепления корпуса,включая подшипник 6202RZ 15х35х11","连接盘（包括轴承）","transimission connect(including bearing)",1,"БТ33.","БТ33."]
[1.7,"0802.180024","GB/T894.2","Кольцо 15х1,5 стопорное с ушками для вала чашки модуля","轴用挡圈 15","shaft circlip 15",1,"БТ33.","БТ33.БТ52.БТ43.БТ26."]
[1.8,"0802.180025","нет","Подшипник 6202RZ 15х35х11 чашки модуля","轴承 6202—2RZ","bearing 6202-2RZ",1,"БТ33.","БТ33.БТ52.БТ43.БТ26."]
["1,9","0802.182028","T.BCD33.01-3","Ветровой щит модуля D90","挡风板","wind shield",1,"БТ33.","БТ33."]
["1,10","0802.180601",322170301,"Саморез М4,2x8 крест чер.","ST4.2x8-H-F_自攻螺钉","ST4.2x8-H-F_screw",3,"БТ33.","БТ33.БТ52.БТ43.БТ26."]
[2,"0802.182110","5003.33210","Болт М8х14-10х10--28 ключ-17 ступенчатый сцепления центробежного 1E40F-5","螺钉轴","screw axle",2,"БТ33.","БТ33.БТ52.БТ43."]
[3,"0802.182111","T.BCB33-063","Шайба 10,2х14,4х0,5 волнистая сцепления центробежного","波形垫圈","wave gasket washer",2,"БТ33.","БТ33.БТ52.БТ43."]
[4,"0802.182120","T.BCB33.10","Муфта сцепления центробежного асбестовое в сборе d76х10-14 1E40F-5","离合器","clutch",1,"БТ33.","БТ33.БТ52.БТ43."]
[5,"0802.182112","T.BCB33-064","Шайба 8,2х16х2 плоская под муфту сцепления центробежного","垫圈B"," gasket washe B",2,"БТ33.","БТ33.БТ52.БТ43."]
[6,"0802.180130","GB/T119.2","Штифт цилиндрический 5х10","圆柱销φ5x10","cylindrical pin φ5x10",2,"БТ33.","БТ33.БТ52.БТ43.БТ26."]
[7,"0802.180141","GB/T6170","Гайка М8 маховика","M8_六角螺母","M8_hex  nut",2,"БТ33.","БТ33.БТ52.БТ43."]
[8,"0802.180142","GB/T93","Шайба 8х2 гроверная","弹垫8","spring gasket 8",2,"БТ33.","БТ33.БТ52.БТ43.БТ26."]
[9,"0802.180143","GB/T97.1","Шайба 8х14х2 плоская 34","平垫8","flat gasket 8",1,"БТ33.","БТ33.БТ52.БТ43.БТ26."]
[10,"0802.182140",5004.31904,"Маховик двигателя с крыльчаткой 36F-2","磁飞轮","flywheel",1,"БТ33.","БТ33."]
[11,"0802.182150","T.BCD43.02","Катушка зажигания П63х5-8х56хd110 Г-колпачок с козырьком","高压包","ignition coil",1,"БТ33.","БТ33."]
[12,"0802.180616","701G30530-F","Болт М5х30 п/ш-гр-к с шайбами чер. картера","M5X30_内六角组合螺钉","M5x30 hex set screw",4,"БТ33.","БТ33.БТ52.БТ43.БТ26."]
[13,"0802.182161",5004.33202,"Картер двигателя крышка перед.d80х140-H57 d35-подш.-d22-манж.1E44F-5.","前半曲轴箱","front half crankcase",1,"БТ33.","БТ33"]
[14,"0802.182162","T.BCB43-005","Прокладка картера двигателя 1E44,40F-7","曲轴箱垫","crankcase gasket",1,"БТ33.","БТ33"]
[15,"0802.182163","GB/T9877.1","Манжета 15х30х7 ТС п.крышки картера двигателя","油封TC15X30X7","oil seal TC15x30x7",1,"БТ33.","БТ33.БТ52.БТ43."]
[19,"0802.182164","GB/T9877.1","Манжета 12х22х7 ТС п.крышки картера двигателя","油封 TC12x22x7","oil seal TC12x22x7",1,"БТ33.","БТ33.БТ26."]
["16","0802.183170","GB/T276","Подшипник 6201 11,8х32х10 коленвала","轴承 6201","bearing 6201",2,"БТ33.","БТ33"]
[17,"0802.180181","GB/T1099","Шпонка 3х5х13 коленчатого вала","半圆键 3x5x13","woodruff key 3x5x13",1,"БТ33.","БТ33.БТ52.БТ43."]
[18,"0802.182180",5004.33205,"Коленчатый вал с шатуном","曲轴连杆组件","crankshaft set",1,"БТ33.","БТ33."]
[20,"0802.182162",5004.33201,"Картер двигателя крышка задняя","后半曲轴箱","rear half crankcase",1,"БТ33.","БТ33"]
[21,"0802.182190",5004.32101,"Подшипник KBK10х13х15.5 игольчатый головки шатуна","滚针轴承KBK101315.5","needle bearing KBK101315.5",1,"БТ33.","БТ33."]
[22,"0802.182200",5004.33207,"Поршень 36*   44х37-D10палец-38 2-кольца х2 1E44F-5","活塞","Piston - 43cc",1,"БТ33.","БТ33."]
[23,"0802.182210",5004.33209,"Палец поршневой 28,8х4,9 10х37","活塞销","piston pin -43cc",1,"БТ33.","БТ33."]
[24,"0802.182230",324010101,"Кольцо стопорное 10х0,6 компл 2 шт.10,2х1пальца  поршневого","活塞销挡圈","piston check ring ",2,"БТ33.","БТ33."]
[25,"0802.182240",5004.33206,"Кольца поршневые 34х1,4 компл 2шт. 44х2 ком-т 2шт.1E44F-6","活塞环","piston ring - 43cc",2,"БТ33.","БТ33."]
[26,"0802.182250","T.BCB43-004","Прокладка под цилиндр D50-4отв.48х52","缸体垫","cylinder gasket",1,"БТ33.","БТ33."]
[27,"0802.182260","5004,33204","Цилиндр двигателя 1E36F-2GN D44х67хH33 1E44F-5 T52+P.","缸体","cylinder -43cc",1,"БТ33.","БТ33."]
[28,"0802.182270","T.BCB43-006","Прокладка под глушитель термозащитная пр/L-плоск.6х42-47х81","消音器垫","muffler gasket",1,"БТ33.","БТ33."]
[29,"0802.180612","701G30512-F","Болт М5х12 п/ш-гр-к с шайбами чер.","M5X12_内六角组合螺钉","M5x12_screw",2,"БТ33.","БТ33.БТ52.БТ43.БТ26."]
[30,"0802.182280","T.BCB43.03..","Глушитель прг.с наклоном 35х52х88-117 крепл.6х42","消音器","muffler - 43cc",1,"БТ33.","БТ33."]
[31,"0802.180621",324100301,"Шайба 6х12х1 плоская чер.","平垫6","flat gasket 6",2,"БТ33.","БТ33.БТ52.БТ43.БТ26."]
[32,"0802.180622",324030301,"Шайба 6х1,2 гроверная чер.","弹垫6","spring gasket 6",2,"БТ33.","БТ33.БТ52.БТ43.БТ26."]
[33,"0802.180618","GB/T70.1","Болт М6х60-12,9 п/ш-гр-к чер. глушителя","M6X60-12.9_内六角螺钉","M6X60-12.9_hex screw",2,"БТ33.","БТ33.БТ52.БТ43.БТ26."]
[34,"0802.182310","T.BCB43-002.","Прокладка под коллектор впускной окно вытя.круг Ѽ12х21/креп.31 флаг","进气管垫","inlet air pipe gasket",1,"БТ33.","БТ33."]
[35,"0802.182320","T.BCB43-007.","Коллектор впускной цилиндра окно вытя.круг Ѽвх11х13-вых12х21/креп.31","进气管","inlet air pipe",1,"БТ33.","БТ33."]
[36,"0802.182330","T.BCB43-003","Прокладка под карбюратор D15+2-отв. бабочка","化油器垫","carburettor gasket",1,"БТ33.","БТ33"]
[37,"0802.180615","701G30520-F","Болт М5х20 п/ш-гр-к с шайбами чер.","M5X25_内六角组合螺钉","M5x25_hex set screw",2,"БТ33.","БТ33.БТ52.БТ43.БТ26."]
[38,"0802.182340","5004,31401.","Карбюратор Sunseeker SK-C52/SS","化油器","carburettor - 43cc",1,"БТ33.","БТ33."]
[39,"0802.180351","T.BCD43.05.2","Фильтр воздушный Основание 83х83","空滤器底座组合","air filter base set",1,"БТ33.","БТ33.БТ52.БТ43.БТ26."]
[40,"0802.180352","T.BCB43.01-1","Фильтр воздушный Кронштейн кожуха фильтра","空滤器支架","air filter support",1,"БТ33.","БТ33.БТ52.БТ43.БТ26."]
[41,"0802.180620",324040301,"Шайба 5х10х1 плоская чер.","平垫5","flat gasket 5",2,"БТ33.","БТ33.БТ52.БТ43.БТ26."]
[42,"0802.180623",324110301,"Шайба 5х1,2 гроверная чер.","弹垫5","spring gasket 5",2,"БТ33.","БТ33.БТ52.БТ43.БТ26."]
[43,"0802.180617",5003.32203,"Болт М5х60 п/ш-гр-к с шайбами чер. фильтра","M5X60_内六角螺钉","M5x60_hex screw",2,"БТ33.","БТ33.БТ52.БТ43.БТ26."]
[44,"0802.180353","T.BCB43.01-2","Фильтр воздушный Элемент-цилинд 50х6-20 поролон","空滤器海绵","air filter sponge",1,"БТ33.","БТ33.БТ52.БТ43.БТ26."]
[45,"0802.180354","T.BCB43.01-3","Фильтр воздушный Крышка элемента-цилиндр","空滤器内盖","air filter inner cover",1,"БТ33.","БТ33.БТ52.БТ43.БТ26."]
[46,"0802.180355","T.BCD43.05-1","Фильтр воздушный Кожух защитный","空滤器外罩","air filter outer cover",1,"БТ33.","БТ33.БТ52.БТ43.БТ26."]
[47,"0802.180356","T.BCD43.05.1","Фильтр воздушный Винт-барашек","大头螺钉","air filter knob",1,"БТ33.","БТ33.БТ52.БТ43.БТ26."]
[48,"0802.180410",5003.34101,"Ротор стартера ручного вытянутый L60хB39,3","易启动拨盘","starter catcher set",1,"БТ33.","БТ33.БТ52.БТ43."]
[49,"0802.180360",5003.34205,"Упор резиновый топливного бачка","油箱压板橡胶套","fuel tank pressplate cover ",1,"БТ33.","БТ33.БТ52.БТ43.БТ26."]
[50,"0802.182400","T.BCD43.03","Стартер ручной пятипалый 86мм в сборе 5-отв.","启动器组合","starter  ",1,"БТ33.","БТ33"]
[50.1,"0802.180401","GB/T818","Винт М5х10 крест","M5x10_十字盘头螺钉","M5x10_cross screw",1,"БТ33.","БТ33.БТ52.БТ43.БТ26."]
[50.2,"0802.182402",324050101,"Шайба 5х12х2 плоская","平垫5x12x2","flat washer  5x12x2",1,"БТ33.","БТ33.БТ52.БТ43.БТ26."]
[50.3,"0802.182403","T.BCD43.03-3","Храповик стартера d32-19 4-кулочка","内启动轮","inner starter wheel",1,"БТ33.","БТ33.БТ52.БТ43."]
[50.4,"0802.182404","T.BCD43.03-6","Пружина цилиндрическая торсионная d26-18штырь/крюк стартера","易启动扭簧","easy starting torsional spring",1,"БТ33.","БТ33.БТ52.БТ43."]
[50.5,"0802.182405","T.BCD43.03-4","Катушка шнура стартера d72","外启动轮","outer starter wheel",1,"БТ33.","БТ33.БТ52.БТ43."]
[50.6,"0802.182406",1004.34501,"Шнур стартера","启动绳","start rop",1,"БТ33.","БТ33.БТ52.БТ43.БТ26."]
[50.7,"0802.182407","T.BCD43.03-6","Пружина спиральная катушки стартера","易启动卷簧","easy starting coil spring   ",1,"БТ33.","БТ33.БТ52.БТ43.БТ26."]
[50.8,"0802.182408","T.BCD33.03-1","Корпус стартера","启动器罩壳","starter cover",1,"БТ33.","БТ33"]
[50.9,"0802.180409",341220101,"Направляющая шнура стартера","导绳套","start rop guide cover",1,"БТ33.","БТ33.БТ52.БТ43.БТ26."]
["50,10","0802.180410","341540101","Рукоятка стартовая стартера","启动把手","starter grip",1,"БТ33.","БТ33.БТ52.БТ43.БТ26."]
[51,"0802.180615","701G30520-F","Болт М5х20 п/ш-гр-к с шайбами чер.","M5X20_内六角组合螺钉","M5X20_hex set screw",4,"БТ33.","БТ33.БТ52.БТ43.БТ26."]
[52,"0802.180430",315010101,"Свеча зажигания TORCH LD L7 .BM6A","火花塞18RTF/雷电","spark plug L8RTF",1,"БТ33.","БТ33.БТ52.БТ43.БТ26."]
[53,"0802.180615","701G30520-F","Болт М5х20 п/ш-гр-к с шайбами чер.","M5X20_内六角组合螺钉","M5X20_hex set screw",4,"БТ33.","БТ33.БТ52.БТ43.БТ26."]
[54,"0802.180440","T.BCD43.06","Щиток глушителя асбестовый","消音器垫","muffler gasket",1,"БТ33.","БТ33.БТ52.БТ43."]
[55,"0802.180450","T.BCD43-1","Кожух защитный цилиндра BCD52.43.33.","缸体护罩","cylinder cover",1,"БТ33.","БТ33.БТ52.БТ43."]
[56,"0802.180614","701G30516-F*","Винт М5х16 крест","M5X16_内六角组合螺钉","M5x16_hex set screw",1,"БТ33.","БТ33.БТ52.БТ43.БТ26."]
[57,"0802.180451","T.BCD43-2","Крышка верхняя Кожуха цилиндра BCD33","装饰盖","cylinder cover top cover",1,"БТ33.","БТ33"]
[58,"0802.180615","701G30520-F","Болт М5х20 п/ш-гр-к с шайбами чер.","M5X20_内六角组合螺钉","M5x20_hex set screw",2,"БТ33.","БТ33.БТ52.БТ43.БТ26."]
[59,"0802.182500","T.BCD43.04","Бачок топливный 0,8 в сборе Бензобак","油箱组合","fuel tank set",1,"БТ33.","БТ33"]
["59,1","0802.182501","нет","Трубка топливопроводная 4х5-130мм приемная","нет","нет",1,"БТ33.","БТ33.БТ52.БТ43."]
["59,2","0802.182503","нет","Трубка топливопроводная 4х5-95мм возвратная","нет","нет",1,"БТ33.","БТ33.БТ52.БТ43."]
["59,3","0802.180505","нет","Пробка под топливопровод резиновая d20","нет","нет",1,"БТ33.","БТ33.БТ52.БТ43.БТ26."]
["59,4","0802.180506","нет","Фильтр топливный d4--12х23","нет","нет",1,"БТ33.","БТ33.БТ52.БТ43.БТ26."]
["59,5","0802.180507","нет","Крышка бачка Бензобака D35","нет","нет",1,"БТ33.","БТ33.БТ52.БТ43.БТ26."]
[60,"0802.180615","701G30520-F","Болт М5х20 п/ш-гр-к с шайбами чер.","M5X20_内六角组合螺钉","M5X20_hex set screw",2,"БТ33.","БТ33.БТ52.БТ43."]
[61,"0802.180615","701G30520-F","Болт М5х20 п/ш-гр-к с шайбами чер.","M5X20_内六角组合螺钉","M5X20_hex set screw",4,"БТ33.","БТ33.БТ52.БТ43."]
[62,"0802.180600",5001.32205,"Саморез 3,5х16 крест чер.","ST3.5X16-H-F_自攻螺钉","ST3.5X16-H-F_screw",2,"БТ33.","БТ33.БТ52.БТ43.БТ26."]

{"sheet":"ШТАНГА D26 БТ 33","index":5,"n_rows":89,"n_cols":7,"rows_kept":89,"merged":[[39,1,39,2],[39,3,39,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":39}
["No","АРТИКУЛ",null,"ОПИСАНИЕ",null,"Кол","Заменяемость"]
[1,"0802.186100","T.BCB26.10","Штанга разборная верхняя 26,2х760+25 с вкладышами и валом 8хd8х9-шлиц. в сборе(1-1,1-2,1-3)","Aluminium transmission shaft set φ26x760D",1,"БТ33.БТ26."]
[1.1,"0802.186101","T.BCB26-012","Штанга разборная верхняя 26,2х760 б/вала, б/вкладышей","Aluminium transmission \nφ26x760D",1,"БТ33.БТ26."]
[1.2,"0802.184102","T.BCB33-073","Подшипник скольжения ниж./верх.8х21-50 д/штан.d26,2/28 стальной","oil-retaining bearing",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[1.2,"0802.184102","T.BCB33-073","Подшипник скольжения ниж./верх.8х21-50 д/штан.d26,2/28 стальной","oil-retaining bearing",3,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[1.3,"0802.186103","T.BCB33-082","Вкладыш штанги ниж./верх. 8х21-50 д/штан.d26,2 пластиковый","oil-retaining bearing cover",3,"БТ33.БТ26."]
[2,"0802.184110","T.BCD43-4","Вал штанги разборной верхней кованый 782х8хd8х8-шлиц.-звёздочка","rigid shaft φ8x782",3,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[3,"0802.184120",5003.33214,"Соединитель жестких валов М8хd8х8-шлиц.-звёздочка--12х45","rigid shaft connector",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[4,"0802.184130","нет","Кроншейн штанги-руля D28х22 регулируемый  в сборе","нет",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
["4,1","0802.184131","T.BCF31.23A","Болт-барашек М8х24-75",null,"1","БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
["4,2","0802.184132","нет","Верхня крышка Кроншейна штанги-руля D22",null,1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
["4,3","0802.184133","нет","Нижня крышка Кроншейна штанги-руля D22","нет",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
["4,4","0802.184134","нет","Седло Кроншейна штанги-руля D28х22","нет",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
["4,5","0802.184135","нет","Амортизатор резиновый Кроншейна штанги-руля д/D26,2","нет",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
["4,6","0802.184136","нет","Нижня крышка седла Кроншейна штанги-руля D28","нет",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
["4,7","0802.184600","нет","Блт М6х20 п/ш-гр-к чёрн.","нет",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
["4,8","0802.184138","нет","Пружина","нет",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[5,"0802.184140","T.BCB52.04","Руль U-формы d22 в сборе","φ22 integral bike handle set",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[5.1,"0802.184141","T.BCB52.04-1","Руль U-формы d22 деталь"," φ22 bike handle Aluminium tube",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[5.2,"0802.184142","T.BCB52.04-5","Рукоятка левая d22 руля"," φ22 left handle grip",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[5.3,"0802.184143","T.BCB52.04.3","Рукоятка правая d22 руля управления газом в сборе"," φ22 right handle grip set",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[5.4,"0802.184601","GB/T 9074.3","Блт М5х35 п/ш-гр-к чёрн.","  M5x35_screw",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
["5,5","0802.184145","нет","Трос газа 110мм бобышка [Рукоятки праваой d22]","нет",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[6,"0802.184650","T.MFT330.01","Муфта штанг соединительная D26,2-88 и Сплит кнопкой в сборе серебро.цв.","Aluminium shaft connector",1,"БТ33.БТ26."]
[7,"0802.184160","GB/T 70.1","Сплит кнопка М5х12 Муфты штанг","M5x12_hex screw",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[8,"0802.186170","T.MFT330.13","Штанга разборная нижняя 26,2х735+27 с вкладышами и валом 8хd8х9-шлиц. в сборе(8-1,8-2,8-3,9)","Aluminium transmission shaft set φ26x735H",1,"БТ33.БТ26."]
[8.1,"0802.186171","T.MFT330-003","Штанга разборная нижняя 26,2х735 б/вала, б/вкладышей","Aluminium transmission \nφ26x735H",1,"БТ33.БТ26."]
["8,2","0802.186103","T.BCB33-082","Вкладыш штанги ниж./верх. 8х21-50 д/штан.d26,2 пластиковый","oil-retaining bearing cover",3,"БТ33.БТ26."]
["8,3","0802.184102","T.BCB33-073","Подшипник скольжения ниж./верх.8х21-50 д/штан.d26,2/28 стальной","oil-retaining bearing",3,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[9,"0802.184180",5003.33213,"Вал штанги разборной нижней кованый 762х8хd8х8-шлиц.-звёздочка","rigid shaft φ8x762A",3,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
["10.1 & 10.2","0802.186190",5003.31908,"Хомут штанги ремня D26,2","blet connector set",1,"БТ33.БТ26."]
[11,"0802.184602","GB/T 41","Гайка М5 чёрн.","M5_hex nut",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[12,"0802.184603","GB/T 70.1","Блт М5х20 п/ш-гр-к с шайбами чёрн.","M5x20_hex screw",3,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[13,"0802.186200",5008.31902,"Кронштейн кожуха лески штативный D26,2мм красный","safety guard support",1,"БТ33.БТ26."]
[14,"0802.184604","GB/T 70.1","Блт М5х12 п/ш-гр-к с шайбами чёрн.","M5x12_hex set screw",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[15,"0802.186210","T.BCB33.04","Редуктор триммера с шайбами в сборе серебро штан.D26,2 ☼D8-звёздочка 9-шлиц. Шпиндель М10 лев./р.10-шлиц.d12","gear box",1,"БТ33.БТ26."]
[16,"0802.184605","GB/T 70.1","Блт М5х30 п/ш-гр-к с шайбами чёрн.","M5x30_hex set screw",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[17,"0802.184606","GB/T 70.1","Блт М6х25 п/ш-гр-к с шайбами чёрн.","M6x25_hex set screw",2,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[18,"0802.184220",5008.31102,"Кожух защитный лески в сборе красный","safety guard set",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[18.1,"0802.184221",5008.34104,"Кожух защитный лески б/крепежа","safety guard ",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[18.2,"0802.184222",5008.34103,"Кожух защитный лески ниж./ч.","nylon line cutter support",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[18.3,"0802.184223",5008.33303,"Длинные прокладки","long gasket",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[18.4,"0802.184607",5008.32901,"Блт М5х16 п/ш-гр-к с шайбами чёрн.","M5x16_screw",2,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[18.5,"0802.184224",5008.33302,"Нож обреза лески","nylon line cutter  ",4,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[18.6,"0802.184225","GB/T 845","Саморез 4.2х16-С","ST4.2x16-H-F screw",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[19,null,5003.33303,"Нож D230 3-зуба","3-tooth blade",0,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
["20","0802.184230","T.BCB33.14","Шпуля с леской 2.5мм Гайка М10 лев./р. черная d128","nylon line spool",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[21,"0802.186230",5008.34102,"Хомут клипса Φ26,2 д/проводки","φ26 pipe clamp",2,"БТ33.БТ26."]
["22","0802.184240",5008.34101,"Хомут клипса Φ19 д/проводки","φ19 pipe clamp",2,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[23,"0802.186172",null,"Штанга разборная нижняя 26,2х735+27 с вкладышами, без вала в сборе(8-1,8-2,8-3)",null,1,"БТ33.БТ26."]

{"sheet":"Двигатель  БТ.T.BCD.26","index":6,"n_rows":124,"n_cols":7,"rows_kept":124,"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":32}
["No","КОД ЛИТ.","АРТИКУЛ","ОПИСАНИЕ","Description","КОМПЛЕКТ","ЗАМЕНЯЕМОСТЬ"]
["0","0802.183000","нет","Двигатель в сборе T.BCD26см3/1,0л.с.",null,1,"БТ26."]
["0,1","0802.183001","нет","Картер двигателя с коленчатым валом [Поз.6,12-20.]",null,"1","БТ26."]
["0,2","0802.183002","нет","Картер двигателя с коленчатым валом и поршневой [Поз.6,12-27,52-53.]",null,"1","БТ26."]
["0,3","0802.183003","нет","Поршневая с цил.порш.коль.паль.кольца стопор.подш.игол. [Поз.21-25,27,52-53.]",null,"1","БТ26."]
[1,"0802.183010","T.BCD26.01","Модуль сцепления центробежного моноблок в сборе красный пласт.креп.79.штг26 ☼d8-звёздочка 9-шлиц","transimission support set",1,"БТ26."]
["1,1","0802.180613","701G30516-F","Болт М5х16п/ш-гр-к с шайбами чер.","M5x16 hex set screw",1,"БТ26.БТ52.БТ43.БТ33."]
["1,2","0802.180615","701G30525-F","Болт М5х20 п/ш-гр-к с шайбами чер.","M5x25 hex set screw",2,"БТ26.БТ52.БТ43.БТ33."]
[1.3,"0802.182020","T.BCD33.01-4","Верхняя пресспластина D26 модуля","upper press plate",1,"БТ26.БТ33."]
[1.4,"0802.182021","T.BCD33.01-5","Нижняя пресспластина D26модуля","below press plate",1,"БТ26.БТ33."]
[1.5,"0802.182022","T.BCD33.01-6","Амортизатор резиновый 30х33-54 д/штг.d26 антивибрационный модуля","anti-vibration rubber cover",1,"БТ26.БТ33."]
[1.6,"0802.182023","T.BCD26.01-1","Модуль сцепления корпус, включая подшипник 6202RZ","transimission connect(including bearing)",1,"БТ26.БТ33."]
[1.7,"0802.180024","GB/T894.2","Кольцо 15х1,5 стопорное с ушками для вала чашки модуля","shaft circlip 15",1,"БТ26.БТ52.БТ43.БТ33."]
["1,8","0802.183027","T.BCB26.15.1","Чашка сцепления 54х☼d8-звёздочка 9-шлиц [д/Подшипник 6202]","clutch drum",1,"БТ26."]
["1,9","0802.183028","T.BCD26.01-3","Ветровой щит модуля D64","wind shield",1,"БТ26."]
["1,10","0802.180601",322170301,"Саморез М4,2x8 крест чер.","ST4.2x8-H-F_screw",3,"БТ26.БТ33."]
[2,"0802.183110",5009.33207,"Болт М6х14-8х8--22 ключ-14 ступенчатый сцепления центробежного 35F","screw axle",2,"БТ26."]
[3,"0802.183111",5009.32402,"Шайба 8,2х16х0,5 волнистая сцепления центробежного","wave gasket washer",2,"БТ26."]
[4,"0802.183120",5009.31908,"Муфта сцепления центробежного асбестовое в сборе d52х8-17 35F","clutch",1,"БТ26."]
[5,"0802.183112",5009.32403,"Шайба 6,1х15х1,2 плоская под муфту сцепления центробежного","flat gasket 6.1x15x1.2",2,"БТ26."]
[6,"0802.180130","GB/T119.2","Штифт цилиндрический 5х10","cylindrical pin B4x10",2,"БТ26.БТ52.БТ43.БТ33."]
[7,"0802.183141","GB/T6184","Гайка М8 самоконтрящаяся","M8x1 metal lock nut",2,"БТ26."]
[8,"0802.183142","GB/T93","Шайба 8х2 гроверная","spring gasket 8",2,"БТ26.БТ52.БТ43.БТ33."]
[9,"0802.180143","GB/T97.1","Шайба 8х14х2 плоская","flat gasket 8",1,"БТ26.БТ52.БТ43.БТ33."]
[10,"0802.183140",5006.31904,"Маховик двигателя с крыльчаткой d89-27 конус11х15-20  35F","flywheel",1,"БТ26."]
[11,"0802.183150","T.BCD26.02","Катушка зажигания Г52х8-креп.4х36хd89 ТП-колпачок х280провод","ignition coil",1,"БТ26."]
[12,"0802.180616","701G30530-F","Болт М5х30 п/ш-гр-к с шайбами чер. картера","M5x30 hex set screw",4,"БТ26.БТ52.БТ43.БТ33."]
[13,"0802.183161","T.BCD26-4","Картер двигателя крышка перед.d55х130-H45хD40-ц D28-подш.-D22-манж. 34F","front half crankcase",1,"БТ26."]
[14,"0802.183162","T.BCD26-6","Прокладка картера двигателя D49х4отв. 34F","crankcase gasket",1,"БТ26."]
[15,"0802.183163","GB/T9877.1","Манжета 12х22х7 ТС п.крышки картера двигателя","oil seal TC12x22x7",2,"БТ26.БТ52.БТ43.БТ33."]
[16,"0802.183170","GB/T276","Подшипник 6001/Р5 12х28х8 коленвала","bearing 6001",2,"БТ26."]
[17,"0802.183181","GB/T1099","Шпонка 3х3,7х13 коленчатого вала","woodruff key 3x13x3.7",1,"БТ26."]
[18,"0802.183180","T.BCE26.01","Коленчатый вал с шатуном d112в-12в-12в-рзб.ММ8/1.5--104 d11-гол.шатуна H28 б/н 34F","crankshaft set",1,"БТ26."]
[19,"0802.180600",5001.32205,"Саморез 3,5х16 крест чер."]
[20,"0802.183162","T.BCD26-5","Картер двигателя крышка зад.d55х69х69-H39хD40-ц  D28-подш.-D22-манж. 34F","rear half crankcase",1,"БТ26."]
[21,"0802.183190",5009.32101,"Подшипник KBK8х11х11 игольчатый головки шатуна","needle bearing KBK81111",1,"БТ26."]
[22,"0802.183200",5006.33203,"Поршень 34х30-D8палец-28 2-кольца х1,2 34F","Piston - 26cc",1,"БТ26."]
[23,"0802.183210",5009.33203,"Палец поршневой 8х28","piston pin -26cc",1,"БТ26."]
[24,"0802.183230",5001.32403,"Кольцо стопорное 8,2х0,5 пальца  поршневого","piston check ring ",2,"БТ26."]
[25,"0802.183240",5009.33202,"Кольца поршневые 34х1,2 ком-т 2шт.34F","piston ring - 26cc",2,"БТ26."]
[26,"0802.183250",5006.34605,"Прокладка под цилиндр D38-4отв.34х42","cylinder gasket",1,"БТ26."]
[27,"0802.183260","T.BCD26-3","Цилиндр двигателя D34х55х38хH28 4отв.34х42 34F","cylinder -26cc",1,"БТ26."]
[28,"0802.183270",5006.34602,"Прокладка под глушитель термозащитная пр/LT-плоск.креп.6х32-92х110-66х87","muffler gasket",1,"БТ26."]
[29,"0802.180612","701G30512-F","Болт М5х12 крест с шайбами чер.","M5x12_screw",1,"БТ26.БТ52.БТ43.БТ33."]
[30,"0802.183280",5006.31902,"Глушитель прг.ступень 69х47--92 крепл.5х32","muffler - 26cc",1,"БТ26."]
[31,"0802.180620",324040301,"Шайба 5х10х1 плоская чер.","flat gasket 5",2,"БТ26.БТ52.БТ43.БТ33."]
[32,"0802.180623",324110301,"Шайба 5х1,2 гроверная чер.","spring gasket 5",2,"БТ26.БТ52.БТ43.БТ33."]
[33,"0802.180619","GB/T70.1.","Болт М5х55-12,9 п/ш-гр-к чер. глушителя","M5x55_hex screw",2,"БТ26.БТ52.БТ43.БТ33."]
[34,"0802.183310",5006.34601,"Прокладка под коллектор впускной окно прям-к ▄11х19 2-отв. -40х50-прямоугольник","inlet air pipe gasket",1,"БТ26."]
[35,"0802.183320",5009.34103,"Коллектор впускной цилиндра окно прям/ш-гр-к \"Z\"вх15,5-вых11х17/креп.34 хол2отв. 34F","inlet air pipe",1,"БТ26."]
[36,"0802.183330",5006.34604,"Прокладка под карбюратор D11+4-отв. юла под\"Z\"","carburettor gasket",1,"БТ26."]
[37,"0802.180615","701G30525-F","Болт М5х20 п/ш-гр-к с шайбами чер.","M5x25_hex set screw",2,"БТ26.БТ52.БТ43.БТ33."]
[38,"0802.183340","T.BCB26.09","Карбюратор D10,5 MR1CH134.1402AX.SUNSEEKER/SK-C26E хол.х.1-отв.","carburettor - 26cc",1,"БТ26."]
[39,"0802.180351","T.BCD43.05.2","Фильтр воздушный Основание 83х84","air filter base set",1,"БТ26.БТ52.БТ43.БТ33."]
[40,"0802.180352","T.BCB43.01-1","Фильтр воздушный Кронштейн кожуха фильтра","air filter support",1,"БТ26.БТ52.БТ43.БТ33."]
["41","0802.180620",324040301,"Шайба 5х10х1 плоская чер.","flat gasket 5",2,"БТ26.БТ52.БТ43.БТ33."]
[42,"0802.180623",324110301,"Шайба 5х1,2 гроверная чер.","spring gasket 5",2,"БТ26.БТ52.БТ43.БТ33."]
[43,"0802.180617",5003.32203,"Болт М5х60 п/ш-гр-к с шайбами чер. фильтра","M5x60_hex screw",2,"БТ26.БТ52.БТ43.БТ33."]
[44,"0802.180353","T.BCB43.01-2","Фильтр воздушный Элемент-цилинд 50х6-20 поролон","air filter sponge",1,"БТ26.БТ52.БТ43.БТ33."]
[45,"0802.180354","T.BCB43.01-3","Фильтр воздушный Крышка элемента-цилиндр","air filter inner cover",1,"БТ26.БТ52.БТ43.БТ33."]
[46,"0802.180355","T.BCD26.05-1","Фильтр воздушный Кожух защитный","air filter outer cover",1,"БТ26.БТ52.БТ43.БТ33."]
[47,"0802.180356","T.BCD43.05.01","Фильтр воздушный Винт-барашек","air filter knob",1,"БТ26.БТ52.БТ43.БТ33."]
[48,"0802.183410",5009.34101,"Ротор стартера ручного вытянутый d52хD37хМ8-13 в сборе","starter catcher set",1,"БТ26."]
[49,"0802.180360",5003.34205,"Упор резиновый топливного бачка","fuel tank pressplate cover ",1,"БТ26.БТ52.БТ43.БТ33."]
[50,"0802.183400","T.BCD26.03","Стартер ручной пятипалый 79мм в сборе 5-отв.","starter  ",1,"БТ26."]
[50.1,"0802.180401","GB/T818","Винт М5х10 крест","M5x10_cross screw",1,"БТ26.БТ52.БТ43.БТ33."]
[50.2,"0802.183402",324050101,"Шайба 5х12х2 плоская","flat washer  5x12x2",1,"БТ26.БТ52.БТ43.БТ33."]
[50.3,"0802.183403","T.BCD26.03-3","Храповик стартера d33-15 4-кулочка","inner starter wheel",1,"БТ26."]
[50.4,"0802.183404","T.BCD26.03-6","Пружина цилиндрическая торсионная d26-14штырь/крюк стартера","easy starting torsional spring",1,"БТ26."]
[50.5,"0802.183405","T.BCD26.03-4","Катушка шнура стартера d55","outer starter wheel",1,"БТ26."]
[50.6,"0802.183406",1004.34501,"Шнур стартера","start rop",1,"БТ26.БТ52.БТ43.БТ33."]
[50.7,"0802.183407","T.BCD26.03-5","Пружина спиральная катушки стартера","easy starting coil spring   ",1,"БТ26.БТ52.БТ43.БТ33."]
[50.8,"0802.183408","T.BCD26.03-1","Корпус стартера","starter cover",1,"БТ26."]
[50.9,"0802.180409",341220101,"Направляющая шнура стартера","start rop guide cover",1,"БТ26.БТ52.БТ43.БТ33."]
["50,10","0802.180410",341540101,"Рукоятка стартовая стартера","starter grip",1,"БТ26.БТ52.БТ43.БТ33."]
[51,"0802.180610","701G30416-F","Болт М4х16п/ш-гр-к чер.","M14x16_hex screw",4,"БТ26.БТ52.БТ43.БТ33."]
[52,"0802.180430",5009.31501,"Свеча зажигания TORCH LD L7 .BM6A","spark plug L8RTC",1,"БТ26.БТ52.БТ43.БТ33."]
[53,"0802.180615","701G30520-F","Болт М5х20 п/ш-гр-к с шайбами чер.","M5x20_hex set screw",4,"БТ26.БТ52.БТ43.БТ33."]
[54,"0802.183440",341000047,"Прокладка","ignition gasket",2,""]
[55,"0802.183450","T.BCD26-1","Кожух защитный цилиндра BCD26.","cylinder cover",1,"БТ26."]
[56,"0802.180615","701G30520-F","Болт М5х20 п/ш-гр-к с шайбами чер.","M5x20_hex screw",4,"БТ26."]
[57,"0802.183454","T.BCD26-2","Крышка верхняя Кожуха цилиндра BCD26","cylinder cover top cover",1,"БТ26"]
[58,"0802.180615","701G30525-F","Болт М5х20 п/ш-гр-к с шайбами чер.","M5x20_hex set screw",2,"БТ26.БТ52.БТ43.БТ33."]
[59,"0802.183500","T.BCD26.04","Бачок топливный 1,0л в сборе Бензобак","fuel tank set",1,"БТ26."]
["59,1","0802.183501","нет","Трубка топливопроводная 4х5-220мм приемная","нет",1,"БТ26."]
["59,2","0802.183504","нет","Трубка топливопроводная 4х5-65мм возвратная","нет",1,"БТ26."]
["59,3","0802.180505","нет","Пробка под топливопровод резиновая d20","нет",1,"БТ26.БТ52.БТ43.БТ33."]
["59,4","0802.180506","нет","Фильтр топливный d4--12х24","нет",1,"БТ26.БТ52.БТ43.БТ33."]
["59,5","0802.180507","нет","Крышка бачка Бензобака D35","нет",1,"БТ26.БТ52.БТ43.БТ33."]
["60","0802.180611","701G30420-F","Болт М4х20п/ш-гр-к с шайбами чер.","M4x20_hex set screw",2,"БТ26."]
["61","0802.180610","701G30416-F","Болт М4х16п/ш-гр-к чер.","M4x16_hex set screw",1,"БТ26."]
["62","0802.180600",5001.32205,"Саморез 3,5х16 крест чер.","ST3.5x16-H-F screw",2,"БТ26."]

{"sheet":"ШТАНГА D26 БТ 26","index":7,"n_rows":92,"n_cols":7,"rows_kept":92,"merged":[[42,1,42,2],[42,3,42,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":42}
["No","АРТИКУЛ",null,"ОПИСАНИЕ",null,"Кол","Заменяемость"]
[1,"0802.186100","T.BCB26.10","Штанга разборная верхняя 26,2х760+25 с вкладышами и валом 8хd8х9-шлиц. в сборе(1-1,1-2,1-3)","Aluminium transmission shaft set φ26x760D",1,"БТ33.БТ26."]
[1.1,"0802.186101","T.BCB26-012","Штанга разборная верхняя 26,2х760 б/вала, б/вкладышей","Aluminium transmission \nφ26x760D",1,"БТ33.БТ26."]
[1.2,"0802.184102","T.BCB33-073","Подшипник скольжения ниж./верх.8х21-50 д/штан.d26,2/28 стальной","oil-retaining bearing",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[1.2,"0802.184102","T.BCB33-073","Подшипник скольжения ниж./верх.8х21-50 д/штан.d26,2/28 стальной","oil-retaining bearing",3,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[1.3,"0802.186103","T.BCB33-082","Вкладыш штанги ниж./верх. 8х21-50 д/штан.d26,2 пластиковый","oil-retaining bearing cover",3,"БТ33.БТ26."]
[2,"0802.184110","T.BCD43-4","Вал штанги разборной верхней кованый 782х8хd8х8-шлиц.-звёздочка","rigid shaft φ8x782",3,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[3,"0802.184120",5003.33214,"Соединитель жестких валов М8хd8х8-шлиц.-звёздочка--12х45","rigid shaft connector",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[4,"0802.184130","нет","Кроншейн штанги-руля D28х22 регулируемый  в сборе","нет",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
["4,1","0802.184131","T.BCF31.23A","Болт-барашек М8х24-75",null,"1","БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
["4,2","0802.184132","нет","Верхня крышка Кроншейна штанги-руля D22",null,1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
["4,3","0802.184133","нет","Нижня крышка Кроншейна штанги-руля D22","нет",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
["4,4","0802.184134","нет","Седло Кроншейна штанги-руля D28х22","нет",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
["4,5","0802.184135","нет","Амортизатор резиновый Кроншейна штанги-руля д/D26,2","нет",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
["4,6","0802.184136","нет","Нижня крышка седла Кроншейна штанги-руля D28","нет",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
["4,7","0802.184600","нет","Блт М6х20 п/ш-гр-к чёрн.","нет",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
["4,8","0802.184138","нет","Пружина","нет",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[5,"0802.184140","T.BCB52.04","Руль U-формы d22 в сборе","φ22 integral bike handle set",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[5.1,"0802.184141","T.BCB52.04-1","Руль U-формы d22 деталь"," φ22 bike handle Aluminium tube",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[5.2,"0802.184142","T.BCB52.04-5","Рукоятка левая d22 руля"," φ22 left handle grip",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[5.3,"0802.184143","T.BCB52.04.3","Рукоятка правая d22 руля управления газом в сборе"," φ22 right handle grip set",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[5.4,"0802.184601","GB/T 9074.3","Блт М5х35 п/ш-гр-к чёрн.","  M5x35_screw",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
["5,5","0802.184145","нет","Трос газа 110мм бобышка [Рукоятки праваой d22]","нет",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[6,"0802.184650","T.MFT330.01","Муфта штанг соединительная D26,2-88 и Сплит кнопкой в сборе серебро.цв.","Aluminium shaft connector",1,"БТ33.БТ26."]
[7,"0802.184160","GB/T 70.1","Сплит кнопка М5х12 Муфты штанг","M5x12_hex screw",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[8,"0802.186170","T.MFT330.13","Штанга разборная нижняя 26,2х735+27 с вкладышами и валом 8хd8х9-шлиц. в сборе(8-1,8-2,8-3,9)","Aluminium transmission shaft set φ26x735H",1,"БТ33.БТ26."]
[8.1,"0802.186171","T.MFT330-003","Штанга разборная нижняя 26,2х735 б/вала, б/вкладышей","Aluminium transmission \nφ26x735H",1,"БТ33.БТ26."]
["8,2","0802.186103","T.BCB33-082","Вкладыш штанги ниж./верх. 8х21-50 д/штан.d26,2 пластиковый","oil-retaining bearing cover",3,"БТ33.БТ26."]
["8,3","0802.184102","T.BCB33-073","Подшипник скольжения ниж./верх.8х21-50 д/штан.d26,2/28 стальной","oil-retaining bearing",3,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[9,"0802.184180",5003.33213,"Вал штанги разборной нижней кованый 762х8хd8х8-шлиц.-звёздочка","rigid shaft φ8x762A",3,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
["10.1 & 10.2","0802.186190",5003.31908,"Хомут штанги ремня D26,2","blet connector set",1,"БТ33.БТ26."]
[11,"0802.184602","GB/T 41","Гайка М5 чёрн.","M5_hex nut",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[12,"0802.184603","GB/T 70.1","Блт М5х20 п/ш-гр-к с шайбами чёрн.","M5x20_hex screw",3,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[13,"0802.186200",5008.31902,"Кронштейн кожуха лески штативный D26,2мм красный","safety guard support",1,"БТ33.БТ26."]
[14,"0802.184604","GB/T 70.1","Блт М5х12 п/ш-гр-к с шайбами чёрн.","M5x12_hex set screw",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[15,"0802.186210","T.BCB33.04","Редуктор триммера с шайбами в сборе серебро штан.D26,2 ☼D8-звёздочка 9-шлиц. Шпиндель М10 лев./р.10-шлиц.d12","gear box",1,"БТ33.БТ26."]
[16,"0802.184605","GB/T 70.1","Блт М5х30 п/ш-гр-к с шайбами чёрн.","M5x30_hex set screw",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[17,"0802.184606","GB/T 70.1","Блт М6х25 п/ш-гр-к с шайбами чёрн.","M6x25_hex set screw",2,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[18,"0802.184220",5008.31102,"Кожух защитный лески в сборе красный","safety guard set",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[18.1,"0802.184221",5008.34104,"Кожух защитный лески б/крепежа","safety guard ",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[18.2,"0802.184222",5008.34103,"Кожух защитный лески ниж./ч.","nylon line cutter support",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[18.3,"0802.184223",5008.33303,"Длинные прокладки","long gasket",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[18.4,"0802.184607",5008.32901,"Блт М5х16 п/ш-гр-к с шайбами чёрн.","M5x16_screw",2,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[18.5,"0802.184224",5008.33302,"Нож обреза лески","nylon line cutter  ",4,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[18.6,"0802.184225","GB/T 845","Саморез 4.2х16-С","ST4.2x16-H-F screw",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[19,null,5003.33303,"Нож D230 3-зуба","3-tooth blade",0,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
["20","0802.1842300","T.BCB33.14","Шпуля с леской 2.5мм Гайка М10 лев./р. черная d128","nylon line spool",1,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[21,"0802.186230",5008.34102,"Хомут клипса Φ26,2 д/проводки","φ26 pipe clamp",2,"БТ33.БТ26."]
["22","0802.184240",5008.34101,"Хомут клипса Φ19 д/проводки","φ19 pipe clamp",2,"БТ52.БТ43.БТ33.БТ26."]
[23,"0802.186172",null,"Штанга разборная нижняя 26,2х735+27 с вкладышами, без вала в сборе(8-1,8-2,8-3)",null,1,"БТ33.БТ26."]