{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Насосы НГ 750-45, НГ 900-60"],"not_rendered":{"images":1,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Насосы НГ 750-45, НГ 900-60","index":0,"n_rows":135,"n_cols":10,"rows_kept":135,"merged":[[1,1,1,9],[2,1,53,9],[54,1,55,1],[54,2,55,2],[54,3,55,3],[54,4,55,4],[54,5,55,5],[54,6,55,6],[54,7,54,8],[54,9,55,9],[79,1,80,1],[79,4,80,4],[79,5,80,5],[79,6,80,6],[81,1,82,1],[81,4,82,4],[81,5,82,5],[81,6,82,6],[83,1,84,1],[83,4,84,4],[83,5,84,5],[83,6,84,6],[100,1,101,1],[100,4,101,4],[100,5,101,5],[100,6,101,6],[112,1,113,1],[112,4,113,4],[112,5,113,5],[112,6,113,6],[128,1,129,1],[128,4,129,4],[128,5,129,5],[128,6,129,6],[130,1,131,1],[130,4,131,4],[130,5,131,5],[130,6,131,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"РАСКЛАДКА НАСОСЫ СКВАЖЕННЫЕ НГ 750-45, НГ 900-60"]
{"$rows_empty":52}
[null,"№","Код Elitech","Артикул","Наименование","Описание (англ.)","Спецификация","Комплектация",null,"Совместимость"]
[{"$nulls":7},"НГ750-45","НГ900-60"]
[null,1,"1002.022000","JHCT047.01.003","Пробка","Blanking cap",null,2,2]
[null,2,"1002.022100","JHCT006.10.001","Основание насоса","Base",null,1,1]
[null,3,"1002.022200","JHCT051.01.082","Кольцо уплотнительное ","O-ring",null,1,1]
[null,4,"1002.022300","JHCT051.05.009","Основание насоса внутреннее","Main body gland",null,1,1]
[null,5,"1002.022400","JHCT053.03.001","Вставка центрирующая","Setting circle",null,1,1]
[null,6,"1002.022500","GB6182 M8-667","Гайка","Nut",null,1,1]
[null,7,"1002.022600","GB97.1 8-201","Шайба","Flat washer",null,1,1]
[null,8,"1002.022700","GB859 8-201","Шайба пружинная","Sping washer",null,1,1]
[null,9,"1002.022800","JHCT036.03.008","Дефлектор","Deflector tray cover",null,7,10]
[null,10,"1002.022900","JHCT051.06.001","Сальник","Seal ring",null,6,9]
[null,11,"1002.023000","JHCT009.04.058","Кольцо рабочее насоса","Impeller",null,6,9]
[null,12,"1002.023100","JHCT036.01.029","Дефлектор рабочего колеса","Deflector tray",null,6,9]
[null,13,"1002.023200","JHCT038.04.023","Шайба","Washer",null,6,9]
[null,14,"1002.023300","GB894.1 15","Кольцо стопорное","Check ring for shaft",null,1,1]
[null,15,"1002.023400","JHCT061.02.010","Сальник","Mechnical seal",null,1,1]
[null,16,"1002.023500","JHCT026.13.001","Кронштейн подшипника","Bottom bearing bracket",null,1,1]
[null,17,"1002.023600","JHCT051.02.006","Сальнк","Skeleton sealing",null,1,1]
[null,18,"1002.023700","JHCT043.03.008","Шайба опорная","Spacer",null,1,1]
[null,19,"5001.004800 1002.023800","GB/T276 6302-2Z","Подшипник","Bearing",null,1,1]
[null,20,"1002.023900","JHCT051.01.110","Кольцо уплотнительное ","O-ring",null,4,4]
[null,21,"1002.024000","JHCT024.11.001","Корпус электродвигателя","Stainless steel motor housing",null,1,1]
[null,22,"1002.024100","JHCT051.01.048","Кольцо уплотнительное ","O-ring",null,1,1]
[null,23,"1002.024200","GB65 M6×10-201","Винт","Bolt",null,1,1]
[null,24,"1002.024300","JHCT022.02.069","Статор","Stator",null,1," -"]
[null,null,"1002.024400","JHCT022.02.081",{"$nulls":3}," -",1]
[null,"24А","1002.024301",null,"Статор в сборе. Поз. 21+24",null,null,1]
[null,null,"1002.024401",{"$nulls":5},1]
[null,25,"1002.024500","JHCT023.01.094","Ротор","Rotor",null,1," -"]
[null,null,"1002.024600","JHCT023.01.093",{"$nulls":3}," -",1]
[null,26,"1002.024700","GB/T276 6201-2Z","Подшипник","Bearing",null,1,1]
[null,27,"1002.024800","JHCT038.01.001","Шайба зубчатая","Wave washer",null,1,1]
[null,28,"1002.024900","JHCT071.02.001","Втулка оси насоса","Separation sleeve",null,1,1]
[null,29,"1002.025000","GB818 M4×8","Винт","Cross recessed pan head screw",null,1,1]
[null,30,"1002.025100","GB93 4","Шайба пружинная","Standard spring washer",null,1,1]
[null,31,"1002.025200","GB862.2 4","Шайба","Serrated lock washers external teeth",null,1,1]
[null,32,"1002.011600","JHCT041.02.006","Коннектор проводов","Grounding piece",null,1,1,"НПФ400, НПФ800, НПФ1000, НПФ600Н, НПФ900Н, НПФ1200Н, НПД400, НПД600Н"]
[null,33,"1002.014200","JHCT085.01.001","Хомут пластиковый","Ribbon",null,1,1,"НПФ400, НПФ800, НПФ1000, НПФ600Н, НПФ900Н, НПФ1200Н, НПД400, НПД600Н"]
[null,34,"1002.025300","JHCT025.13.003","Крышка насоса внутренняя","Top bearing bracket",null,1,1]
[null,35,"1002.025400","JHCT032.04.030","Втулка уплотнительная резиновая","Seal cartridge",null,4,4]
[null,36,"1002.025500","JHCT032.04.025","Втулка электропровода","Four hole seal",null,1,1]
[null,37,"1002.025600","JHCT032.04.031","Втулка уплотнительная кабеля, резиновая","Cable seal ring",null,1,1]
[null,38,"1002.025700","JHCT038.04.005","Шайба","Brass tablet",null,1,1]
[null,39,"1002.025800","JHCT060.03.001","Гайка фланцевая","Lock nut",null,1,1]
[null,40,"1002.025900","JHCT052.01.013","Наконечник электрокабеля","Cable sheath",null,1,1]
[null,41,"1002.026000","JHCT010.11.016","Корпус","Diameter Shell",null,1," -"]
[null,null,"1002.026100","JHCT010.11.017",{"$nulls":3}," -",1]
[null,42,"1002.026200","JHCT012.03.002","Проушина","Swinging ring",null,2,2]
[null,43,"1002.026300","GB818 M5×15-304","Винт","Cross recessed pan head screw",null,4,4]
[null,44,"1002.026400","JHCT083.07.001","Термо стойкая трубка","Heat shrinkable tube",null,1,1]
[null,45,"1002.014000","JHCT041.01.003","Вставка клемная","Nylon safety press cap",null,3,3,"НПФ400, НПФ800, НПФ1000, НПФ600Н, НПФ900Н, НПФ1200Н, НПД400, НПД600Н"]
[null,46,"1002.026500","JHCT043.04.007","Кронштейн конденсатора","Capacitive bushing",null,1,1]
[null,47,"1002.026600","GB845 ST4.2×13-F-201","Винт","Cross plate slotted head self-taping screw",null,1,1]
[null,48,"1002.026700","JHCT056.01.005","Скоба прижимная конденсатора","Capacitance retainer",null,1,1]
[null,49,"1002.026800","JHCT046.01.008","Крышка блока управления","Switch box cover",null,1,1]
[null,50,"1002.026900","JHCT051.01.016","Прокладка уплотнительная","O-ring",null,1,1]
[null,51,"1002.027000","JHCT084.01.00116uF-450V","Конденсатор","16uF Capacity",null,1,1]
[null,52,"1002.027100","JHCT014.10.003","Предохранитель","Electricity overload protector",null,1," -"]
[null,null,"1002.027200","JHCT014.10.006",{"$nulls":3}," -",1]
[null,53,"1002.027300","JHCT032.03.009","Прокладка уплотнительная","Gasket",null,1,1]
[null,54,"1002.027400","JHCT046.02.008","Корпус блок управления","Switch box",null,1,1]
[null,55,"1002.027500","JHCT014.05.007","Выключатель","Rocker Switch",null,1,1]
[null,56,"1002.027600","GB845 ST4.2×24-TA-F-201","Винт","Cross plate slotted head self-taping screw",null,4,4]
[null,57,"1002.027700","JHCT051.01.122","Шайба уплотнительная","O-ring",null,4,4]
[null,58,"1002.027800","JHCT041.03.001","Клемная колодка","Wire connecting column",null,1,1]
[null,59,"1002.027900","GB845 ST4.2×18-201","Винт","Cross plate slotted head self-taping screw",null,4,4]
[null,60,"1002.028000","JHCT055.01.003","Фиксатор электрокабеля","Cable press pad ",null,2,2]
[null,61,"1002.028100","JHCT032.04.029","Втулка уплотнительная кабеля, резиновая","Cable seal block",null,2,2]
[null,62,"1002.028200","JHCT060.02.003","Гайка фланцевая","Cable clamp nut",null,2,2]
[null,63,"1002.028300","JHCT018.04.001","Электрокабель от насоса к блоку управления","Cable",null,1,1]
[null,64,"1002.028400","JHCT087.01.017","Электрокабель с вилкой","Electric cable",null,1,1]
[null,65,"1002.028500","JHCT041.02.018","Коннектор провода","Slice shape socket",null,6,6]
[null,66,"1002.028600","JHCT083.02.001","Термо трубка","Heat shrinkable tube",null,1,1]
[null,67,"1002.028700","JHCT086.02.012","Провода внутренние","Inner wire",null,1," -"]
[null,null,"1002.028800","JHCT086.02.010",{"$nulls":3}," -",1]
[null,68,"1002.028800","JHCT086.02.010","Провода внутренние","Inner wire",null,1," -"]
[null,null,"1002.028700","JHCT086.02.012",{"$nulls":3}," -",1]
[null,69,"1002.011700","JHCT083.01.001","Изоляционная трубка","Heat shrinkable tube",null,1,1,"НПФ400, НПФ800, НПФ1000, НПФ600Н, НПФ900Н, НПФ1200Н, НПД400, НПД600Н"]
[null,70,"1002.028900","JHCT085.02.003","Строп","Sling",null,1,1]
[null,71,"1002.029000","JHCT038.04.026","Шайба","Washer",null,1,1]