{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["СТС 5525ВПЛ"],"not_rendered":{"images":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"СТС 5525ВПЛ","index":0,"n_rows":192,"n_cols":8,"rows_kept":192,"merged":[[50,1,50,2],[50,3,50,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":50}
["No.","Артикул",null,"Описание",null,null,"Кол."]
[1,"1104.058100","1.07.07.01.024","Кольцо стопорное 24мм","Retaining ring","φ24    ",1,"6030ВПЛ"]
[2,"1104.037100","1.07.03.02.08.008","Винт безголовый М8х8","Inner hex head screw","M8*8  ",4,"6030ВПЛ"]
[3,"1104.058300","1.04.02.07.020","Кронштейн регулировочный","Adjustment base","ZL105 ",1,"6030ВПЛ"]
[4,"5001.005405","1.07.14.01.961","Подшипник 6907Z","Ball bearing","6907Z",1,"6030ВПЛ"]
[5,"1104.058600","1.07.07.02.055","Кольцо стопорное 55мм","Retaining ring","φ55    ",1,"6030ВПЛ"]
[6,"1104.058700","1.04.02.07.070","Диск вариатора шпинделя подвижный","Spindle running wheel","ZT150",1,"6030ВПЛ"]
[7,"1104.058900","1.04.02.07.060","Диск вариатора шпинделя неподвижный","Spindle fixed wheel","ZT150",1,"6030ВПЛ"]
[8,"1104.059000","1.07.15.01.1464","Шпонка 4х4х64","A type flat key","4*4*64",1,"6030ВПЛ"]
[9,"1104.074100","1.09.09.252","Вал вариатора шпинделя","Driving sleeve","45#",1]
[12,"5001.001401","1.07.14.01.06","Подшипник 6203RZ","Ball bearing","6203RZ",2]
[13,"1104.074200","1.02.09.007","Втулка","Retainer","PA66",1]
[14,"1104.039400","1.07.07.01.017","Кольцо стопорное 17мм","Retaining ring","φ17   ",1,"3520.5525ПЛ"]
[15,"1104.074300","1.07.13.168","Ремень 787","V-belt","Z-787",1]
[16,"1104.062500","1.07.07.01.014","Кольцо стопорное 14мм","Retaining ring","φ14    ",1,"3520ПЛ"]
[17,"1104.062700","1.04.02.07.040","Диск вариатора двигателя неподвижный","Motor fixed wheel","ZT150",1,"6030ВПЛ"]
[18,"1104.062800","1.04.02.07.050","Диск вариатора двигателя подвижный","Motor movable wheel","ZT150",1,"6030ВПЛ"]
[19,"1104.051000","1.07.05.01.060","Винт безголовый М6х10","Hex nut","M6*10  ",5,"5525ПЛ.6030.8038ВПЛ"]
[20,"1104.061400","1.07.12.05.07","Пружина вариатора","Motor compression spring","φ28*φ1*52 ",1,"6030ВПЛ"]
[21,"1104.074400","1.07.15.01.1480","Шпонка 4х4х84","A type flat key","4*4*84",1]
[22,"1104.061500","1.05.07.180","Корпус пружины вариатора","Spring bowl","ABS",1,"6030ВПЛ"]
[23,"1104.061600","3.03.12.04","Шайба пружины вариатора","Spring pad","Q235",1,"6030ВПЛ"]
[24,"НЕТ","1.07.01.02.05.120","Винт М5х12","Philip's screw","M5*12 发黑　",6]
[25,"1104.037400","3.04.09.070","Фиксатор электропровода","Wire fixed plate","Q235(DP10LRC)",3,"5525ПЛ"]
[26,"НЕТ","1.07.01.01.06.102","Винт М6х12","Philip's screw","M6*12 ",5]
[27,"1104.074500","3.08.09.21","Кожух в сборе","Pully guard assembly",null,1]
[28,"1104.057011","1.05.07.008","Насадка рукоятки, М10","Handle head ","ABS+PVC (DP10LRC)",4]
[29,"1104.057012","3.05.07.01","Рычаг рукоятки","Handle Pole","                                  ",3]
[30,"1104.051100","1.06.07.010","Втулка резиновая","rubber bushing","φ20  ",2,"5525ПЛ"]
[32,"НЕТ","2.07.02.01","Шильдик","Warning label"," ",1]
[33,"НЕТ","2.07.02.06","Шильдик","Logo label","PVC ",1]
[34,"1104.053400","1.02.09.006","Держатель ключа","handle fixed block","PA66",1,"5525ПЛ-8038ВПЛ"]
[35,"1104.074600","1.07.08.02.028","Штифт пружинный 5х15","Pin","5-15",2]
[36,"1104.074700","1.02.09.006","Основание сенсора","counter base","ABS",1]
[37,"1104.060700","1.08.03.51","Сенсор оборотов","Photoelectric counter",null,1,"6030ВПЛ"]
[38,"1104.039800","1.07.06.01.080","Прокладка неопреновая","Flat washer"," ",4,"ВСЕ"]
[39,"1104.053700","1.09.09.120","Вал подачи","Horizontal shaft","45#   ",1,"5525ПЛ"]
[40,"НЕТ","1.07.05.01.080","Гайка М8","Hex nut","M8   ",5]
[41,"1104.050900","1.07.01.01.06.102","Винт безголовый стопорный шпинделя М8х14","Quill set screw","M8*14 ",1,"5525ПЛ"]
[42,"1104.074800","1.05.07.190","Корпус выключателя","Switch box base","ABS",1]
[43,"1104.038500","1.07.02.02.29.065","Саморез 2.9х6","Philips screw","S2.9*6",4]
[44,"1104.060100","1.08.03.49","Трансформатор","Digital transformer",null,1,"6030.8038ВПЛ"]
[45,"1104.074900","1.05.07.191","Крышка корпуса выключателя","Switch plate","ABS",1]
[46,"НЕТ","1.07.02.02.42.100","Саморез 4.2х10","Philips screw","S4.2*10",3]
[47,"1104.054000","1.08.02.04.32","Выключатель","Switch","KJD20",1,"5525ПЛ-8038ВПЛ"]
[48,"НЕТ","1.05.07.001","Шкала","Depth scale","PVC ",1]
[49,"НЕТ","1.08.11.01","Клемма соединительная","Closed terminal","CE-2",4]
[50,"1402.002100","1.08.02.01.09","Выключатель лазера","Hidden switch","HY17-XX",1,"5525ПЛ"]
[51,"1104.075000","3.01.05.158","Корпус","Head","HT150",1]
[52,"НЕТ","1.07.06.04.051","Шайба стопорная 5мм","tooth lock washer","φ5  ",2]
[53,"НЕТ","1.07.01.01.05.081","Винт М5х8","Philips screw","M5*8  ",2]
[54,"СВОЙ","1.08.06.240","Штифт пружинный","Pin",42869,1]
[55,"1104.039300","1.07.07.01.011","Кольцо стопорное","Retaining ring","A-11  ",1,"5525ПЛ"]
[56,"5001.000200","1.07.14.01.961","Подшипник 6201Z","Bearing","6201Z",2]
[57,"1104.054500","1.06.07.020","Шайба резиновая","Rubber washer","φ40",1,"5525ПЛ"]
[58,"1104.054600","1.04.01.05.011","Втулка шпинделя","Quill","DP2500RC",1,"5525ПЛ"]
[59,"1104.054700","1.09.09.092","Шпиндель","spindle","JT33#            ",1,"5525ПЛ"]
[60,"1104.017700","1.05.07.226","Защита глаз в сборе","chuck protection cover",null,1,"3520.5525ПЛ.ВПЛ"]
[61,"НЕТ","1.07.05.01.060","Гайка М6","Hex nut","M6",2]
[62,"НЕТ","1.07.06.02.060","Шайба плоская 6мм","Big flat washer","φ6 ",1]
[63,"НЕТ","1.09.09.1593","Патрон B16. СМ. поз.145","Chuck","B16",1]
[64,"НЕТ","1.05.07.175","Ключ патрона. СМ. поз.145","Chuck handle"," ",1]
[65,"1104.054300","1.05.07.001","Указатель глубины","Pointer","ABS",1,"5525ПЛ"]
[66,"1105.050500","1.09.09.151","Шпилька указателя глубины","Set bolt","M10 　　",1,"3520.5525ПЛ"]
[67,"НЕТ","1.09.09.100","Гайка М10","Nut","M10 ",2]
[68,"1104.075100","1.09.09.251","Вал","rack shaft","45#   ",1]
[69,"1104.061200","1.07.12.05.03","Пружина","rack pressure spring",null,1,"6030ВПЛ"]
[70,"НЕТ","1.07.06.02.080","Шайба плоская 8мм","Big flat washer","φ8  ",1]
[71,"НЕТ","1.07.05.01.080","Гайка М8х16","Hex nut","M8*16  　",5]
[72,"1104.062000","1.08.06.33","Лазерный диод","Laser  "," ",2,"6030ВПЛ"]
[73,"1104.055100","1.04.02.07.001","Кольцо ограничительное","rack limit ring","ZL105 ",1,"5525ПЛ"]
[74,"1104.055300","1.09.09.040","Шестерня муфты опорной","Internal gear"," ",1,"5525ПЛ, 6030ВПЛ"]
[75,"1104.055400","1.09.09.030","Вал червячный","Worm","45#   ",1]
[76,"1104.055200","3.01.05.08","Муфта опорная рабочего стола","Machine tool bracket","HT150",1,"5525ПЛ"]
[77,"1104.057400","1.05.07.208","Рукоятка элевационная в сборе","Up and down handle","PA6+ABS",1,"5525ПЛ-8038ВПЛ"]
[78,"1104.055600","1.09.09.220","Вал шестерни","Internal gear shaft","45#  ",1,"5525ПЛ, 6030ВПЛ"]
[79,"1104.040300","1.09.09.191","Винт прижимной с ручкой","worktable lock handle","45#   +PVC",1,"ВСЕ"]
[80,"НЕТ","2.04.08.02","Шкала","Angle scale","PVC    ",1]
[81,"1104.055700","3.01.05.09","Стол","Table","HT150",1,"5525ПЛ"]
[82,"1104.055800","1.07.04.01.06.001","Болт 1/2*12UNC","Hex bolt","1/2*12UNC-7/8  ",1,"5525ПЛ"]
[83,"1104.055900","1.08.06.240","Шпилька","Pin","45#  ",1,"5525ПЛ"]
[84,"1104.056000 1104.069000","1.07.05.01.083","Гайка 1/4*20UNC","Hex nut","1/4*20UNC T=4.7 ",1,"УБРАТЬ ЛИШНИЙ АРТИКУЛ"]
[85,"1104.056100","1.09.09.010","Рейка","Rack","45#  ",1,"5525ПЛ"]
[86,"1104.056200","1.09.09.130","Колонна","Column","φ48*544      ",1,"5525ПЛ"]
[87,"НЕТ","1.07.04.01.08.025","Болт М8х25","Hex bolt","M8*25  ",3]
[88,"1104.056300","3.01.05.05","Основание колонны","Column base","DP2500RC",1,"5525ПЛ"]
[89,"1104.056400","3.01.05.12","Основание","Base",null,1,"5525ПЛ"]
[90,"НЕТ","1.07.04.01.08.012","Болт М8х10","Hex bolt","M8*10",3]
[91,"НЕТ","1.07.06.03.080","Шайба пружинная 8мм","Spring washer","φ8",3]
[92,"1104.075200","3.04.09.031","Кронштейн крепления электродигателя","Motor plate","Q235  ",2]
[93,"НЕТ","1.07.06.01.080","Шайба плоская 8мм","Flat washer","φ8",4]
[94,"1104.038700","1.08.16.07","Втулка шнура питания","Power cord  sleeve"," ",1,"3520ПЛ"]
[95,"НЕТ","1.07.01.01.05.081","Винт М5х8","Philips screw","M5*8  ",2]
[96,"1104.075300","1.09.09.232","Вал регулировки вариатора","Gear shaft","45#  ",1]
[97,"1104.060300","1.07.15.01.1325","Шпонка 3х3х25","A type flat key","3*3*25",1,"6030ВПЛ"]
[98,"1104.041200","1.09.09.1593","Пружина спиральная в сборе","Spring cover assy","Q235 +65Mn ",1,"3520.5525ВПЛ"]
[99,"1104.054200","1.07.05.01.082","Гайка 3/8*24UNF   ","Hex nut","3/8*24UNF   ",2,"5525ПЛ"]
[100,"1104.060500","1.02.09.003","Проставка","Gear base"," ",1]
[101,"НЕТ","1.07.01.02.05.120","Винт М5х12","Philips screw","M5*12  ",3]
[103,"НЕТ","1.09.09.1593","Пружина (НЕТ НА АППАРАТЕ)","Handle spring","65Mn ",1]
[104,"1104.058500","1.02.09.004","Основание рукоятки вариатора","Speed regulation handle base"," ",1,"6030ВПЛ"]
[105,"1104.070400","1.07.12.05.11","Шайба тарельчатая","Spring","φ10  　",1,"6030ВПЛ"]
[106,null,"3.05.07.01","Рычаг рукоятки","Handle bar"," ",1]
[107,"1104.056500","1.08.05.09.10","Конденсатор 250В, 100мкФ","Capacitor",null,1,"5525ПЛ"]
[108,"НЕТ","1.07.06.02.060","Шайба 4мм","Flat washer","φ4  ",2]
[109,"НЕТ","1.07.01.01.04.080","Винт М4х6","Philips screw","M4*6  ",2]
[110,"1104.056600","1.08.05.09.10","Корпус конденсатора","Capacitor box","ABS",1,"5525ПЛ"]
[111,"1104.075400","1.08.05.09.19","Электродвигатель в сборе","Motor assy",null,1]
[112,"1104.040000","1.08.01.04.342","Шнур сетевой, 220см, 3х0.75мм","Power cord",null,1,"3520, 5525ВПЛ"]
[113,"НЕТ","2.05.08.160","Инструкция","Manual",null,1]
[114,"НЕТ","1.07.10.01.002","Ключ шестигранный","Hex wrench"," 3-57",1]
[115,"НЕТ","1.07.10.01.003","Ключ шестигранный","Hex wrench"," 4-64",1]
[116,"НЕТ","1.07.01.01.05.060","Винт М5х6","Philips screw","M5*6  ",2]
[117,"1104.058200","1.07.07.01.035","Кольцо стопорное, 35мм","Retaining ring","φ35  ",1]
[118,"1104.058400","1.07.03.04.08.012","Винт безголовый М8х12","Hex set screw","M8*12   ",1]
[120,"НЕТ","1.09.09.100","Гайка М10","Nut","M10 ",1]
[121,"НЕТ","1.07.01.01.05.081","Винт М5х8","Philips screw","M5X8  ",2]
[122,"НЕТ","1.07.06.04.051","Шайба плоская 5мм","Flat washer","φ5  ",2]
[123,"1104.037500","1.05.07.200","Корпус микровыключателя","Micro switch box","ABS    ",1]
[124,"1104.037600","1.08.02.03.03","Микровыключатель","Micro switch ","HY50-19 ",1]
[125,"1104.037700","1.05.07.211","Крышка корпуса микровыключателя","Micro switch box cover","ABS  ",1]
[126,"1104.038500","1.07.02.02.29.065","Саморез 2.9х6.5","Philips screw","2.9x6.5   ",2]
[127,"1104.038600","1.07.02.02.29.160","Саморез 2.9х15","Philips screw","2.9x15    ",2]
[128,"1104.057700","1.08.01.06.01.20","Электропровод микровыключателя 470х2х0,75","VDE wire","2*0.75m㎡*500㎜",1]
[129,"НЕТ","1.07.05.07.050","Гайка М5","Nut","M5   ",1]
[130,"1104.037800","1.02.09.006","Пластина замка","Lock fixed block"," ",1,"ВСЕ"]
[131,"1104.037900","1.09.09.210","Пружина","Spring",null,1,"ВСЕ"]
[132,"НЕТ","1.07.21.01.05.008","Винт М5х20","Philips screw","M5*20 ",1]
[133,"1104.038000","1.02.09.005","Пластина замка","Lock active block"," ",1]
[134,"1104.041000","1.02.09.012","Кронштейн лампы подсветки","LED light base"," ",1,"3520.5525ПЛ"]
[135,"НЕТ","1.07.05.01.101","Гайка М10","Hex nut","M10  ",1]
[136,"1104.040800","1.08.06.07","Ножка лампы подсветки","Tube",null,1,"3520.5525ПЛ"]
[137,"НЕТ","1.07.01.01.04.080","Винт М4х8","Philips screw","M4*8  ",1]
[138,"1104.040900","1.08.06.25","Светодиоды в сборе","LED light assy",null,1,"3520.5525ПЛ"]
[139,"НЕТ","1.08.06.40","Батарея","Battery","7#",2]
[140,"1104.075500","1.05.07.188","Основание кронштейна сенсора оборотов","Counter base","ABS    ",1]
[141,"НЕТ","1.07.04.01.08.025","Болт М8х30","Hex bolt","M8*30 ",2]
[142,"НЕТ","1.07.06.02.080","Шайба плоская 8мм","Big flat washer","φ8  ",4]
[143,"1104.075600 1104.038900 (сплав)","1.09.09.050","Тиски 2.5\" (чугун)","Vise","2.5inch",1]
[144,"НЕТ","1.07.05.01.080","Гайка М8","Hex nut","M8   ",2]
[145,"1104.025100",null,"Патрон в сборе с ключом",null,null,1]
["146","1104.057010",null,"Рукоятка",null,null,"3"]