{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Титул","ТП 17ДБ 2015"],"not_rendered":{"images":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Титул","index":0,"n_rows":18,"n_cols":14,"rows_kept":18,"merged":[[1,12,1,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":12},"ТП 17ДБ"]
[{"$nulls":12},"Мощность тепловая, кВт",17]
[{"$nulls":12},"Напряжение сети, В",230]
[{"$nulls":12},"Поток воздуха, м³/ч",297]
[{"$nulls":12},"Максимальная температура на выходе, С°",329]
[{"$nulls":12},"Эффективная площадь обогрева, м²",95]
[{"$nulls":12},"Расход топлива, л/ч",1.3]
[{"$nulls":12},"Объём топливного бака, л",19]
[{"$nulls":12},"Тип топлива","керосин/ дизельное"]
[{"$nulls":12},"Время работы без дозаправки, ч",15]
[{"$nulls":12},"Потребляемая мощность, Вт",103]
[{"$nulls":12},"Тип зажигания","электронное"]
[{"$nulls":12},"Термостат","есть"]
[{"$nulls":12},"Колеса","нет"]
[{"$nulls":12},"Минимальная температура окружающего воздуха, °С",-40]
[{"$nulls":12},"Габаритные размеры, мм","760х297х394"]
[{"$nulls":12},"Масса, кг",14]

{"sheet":"ТП 17ДБ 2015","index":1,"n_rows":115,"n_cols":8,"rows_kept":115,"merged":[[47,0,47,6],[48,1,48,2],[48,3,48,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":47}
["ТП 17ДБ (EF17)"]
["№","Артикул",null,"Описание",null,"Кол.","*"]
[1,"1403.160000","2151-0033-01","Бак топливный в сборе","Fuel Tank Assembly",1]
[2,"1403.160300","3121-0666-01","Опора корпуса","Shell Supportor",2]
[3,"1403.020901","4319-0015-03","Саморез 5х3 фланцевый ? *","Flange Screw",4]
[4,"1403.020200","2156-0061-00","Указатель уровня топлива L=125 поплавка","Fuel Gauge",1]
[5,"1403.020300","2155-0005-00","Фильтр топливный погружной заборный H=118","Fuel Filter Assembly",1]
[6,"1403.020400","2151-0041-00","Крышка бака топливного, пластик (барашек)","Fuel Cap Ass'y",1]
[7,"1403.160500","3980-0254-00","Шнур питания","Power Cord Ass'y",1]
[8,"1403.160600","3111-0523-01","Оболочка, нижняя часть","Shell Lower",1]
[9,"1403.020900","4319-0015-00","Саморез 5х3 фланцевый","Flange Screw",6]
[10,"1403.021100","3231-0120-00","Втулка-прокладка (S) D19","Bushing-Grommet(S)",1]
[11,"1403.021200","3231-0121-00","Втулка-прокладка проводки (L) D27","Bushing-Grommet(L)",1]
[12,"1403.021400","2153-0022-00","Термостат KSD301.250V/15A.50°C.FBVL","Thormostat Limit Assembly",1]
[13,"1403.020900","4319-0015-00","Саморез 5х3 фланцевый","Flange-Screw",1]
[14,"1403.031510","2152-0292-00","Камера сгорания в сборе","Chamber Assembly",1]
[15,"1403.021600","3131-0159-00","Кронштейн фотоэлемента","Bracket Photocell",1]
[16,"1403.021700","4311-0068-00","Винт","Screw-BH1",2]
[17,"1403.021800","2153-0002-00","Фотоэлемент L=??mm","Photocell Assembly",1]
[18,"1403.021900","2152-0120-00","Горелка пламени в сборе 45-я","Burner Head Assembly",1]
["18.1","1403.022000","3531-0026-00","Головка горелки пламени","Burner Head",1]
["18.2","1403.022100","2152-0087-00","Форсунка 45К горелки пламени","Nozzle",1]
["18.3","1403.022400","4349-0016-00","Шайба 6,6х11х1 стальная форсунки горелки пламени","Washer-Nozzle Seal",2]
["18.4","1403.022500","3431-0010-00","Пружина форсунки 7х11-14 D1,8-витка горелки пламени","Spring-Nozzle Seal",1]
["18.5","1403.022600","3311-0002-00","Кольцо 6х11х6 резиновое горелки пламени","O-ring",1]
["18.6","1403.022700","3231-0178-00","Насадка адаптер \"L\" горелки пламени","Nozzle Adaptor",1]
["18.7","1403.022800","3631-0009-00","Свеча зажигания \"S\" горелки пламени","Spark Plug",1]
["18.8","1403.022900","4329-0079-00","Болт М5х18 фланцевый горелки пламени","Bolt-Flange",1]
[19,"1403.020900","4319-0015-00","Саморез 5х3 фланцевый","Flange Screw",2]
[20,"1403.043000 1403.063000","3341-0034-00","Трубопровод топливный, резиновый. D=6 мм, L=меньше или равно 200 мм (не измерялся)","Fuel Line",1]
[21,"1403.021303 ","3341-0035-00","Трубопровод воздушный, резиновый D=6 mm, L=меньше или равно 500 мм (не измерялся)","Air Line",1,"Замены 1403.021300 (450 мм) 1403.051300 (550 мм)"]
[22,"1403.023101","2154-0110-00","Электродвигатель и насос в сборе Type:YY120-230-103 AC220/50Hz/0,60A/103W 7μF/400V-ф.корпус кругл. 101х16* ?","Motor and Pump Assembly",1]
["22.1","1403.023200","3970-0216-00","Электродвигатель Type:YY120-230-103 AC220/50Hz/0,60A/103W 7μF/400V  Статор 94/ Вал 10-30","Motor",1]
["22.2","1403.023300","3820-0261-00","Конденсатор 7μF/400V плоский","Capacitor",1]
["22.3",null,"-",null,"Holder Capacitor","-"]
["22.4","1403.023401","3111-0440-00","Кронштейн электродвигателя","Motor Support",1]
["22.5","1403.023500","4331-0022-00","Гайка самоконтрящаяся","Nut-Lock",2]
["22.6","1403.023700","3541-0022-00","Цилиндр насоса 61х90х12,8","Pump Body",1]
["22.7","1403.023800","4321-0198-00","Болт специальный М5х15","Bolt-BH Special",2]
["22.8","1403.023900","3451-0008-00","Ротор 8х54х12,8","Rotor",1]
["22.9","1403.024000","3451-0009-00","Лопатка 15х12,8х3","Blade",4]
["22.10","1403.024100","3231-0052-00","Вставка в ротор пластиковая","Insert",1]
["22.11","1403.024201","3531-0035-00","Крышка цилиндра насоса круглая*","End Pump Cover",1]
["22.12","1403.022601","3311-0005-00","Кольцо 6х11х6 ? резиновое горелки пламени","O-ring",1]
["22.13","1403.024300","3231-0181-00","Угольник пластиковый насоса с рез. кольцом","Elbow",1]
["22.14","1403.024500","4329-0016-00","Болт фланцевый М5х28","Bolt Flange",6]
["22.15","1403.024400","3631-0005-00","Фильтр воздушный поролоновый 18х18х3 треугол","Lint Filter",1]
["22.17","1403.024602","2155-0015-00","Элемент фильтрующий фильтра выходного","Output Filter",1]
["22.16","нет","3321-0043-00","Прокладка. См. поз. 22.21","Gasket",1]
["22.18","1403.024701","2154-0115-00","Фильтр воздушный корпус в сборе 101х16 с 1-ой регулировкой круглый*","End Filter Cover Assembly",1]
["22.19","1403.024500","4329-0016-00","Болт фланцевый М5х28","Bolt Flange",3]
["22.20","1403.025201","3621-0014-00","Фильтр воздушный элемент всасывающий поролоновый полукруглый","Intake Filter",1]
["22.21","1403.024601,","3321-0043-00 + 2155-0015-00","Фильтр воздушный выходной фетровый в сборе с прокладкой, полукруг*"]
[23,"1403.025500","3231-0054-00","Болт-заглушка гнезда манометра","Plug",1]
[24,"1403.025310","2154-0010-00","Крыльчатка вентилятора","Fan Assembly",1]
[25,"1403.025400","4323-0008-00","Винт крыльчатки вентилятора","Bolt Headless Hex Socket",1]
[26,"1403.045601","215A-0064-00","Плата электронная P-30000MD/50000MD/30000S/50000S без дисплея -40С°* с рукояткой","PCB Ass'y",1]
[27,"1403.161100","4312-0044-00","Винт крепления платы управления","Screw-TH2S",2]
[28,"1403.025810","39E0-0008-00","Катушка зажигания","Ignitor",1,null,"замена 1403.025800"]
[29,"1403.026201","3121-0651-00","Крышка платы задняя с уклоном","Side Cover-Left",1]
[30,"1403.020900","4319-0015-00","Саморез 5х3 фланцевый","Flange Screw",4]
[31,"1403.095910","3121-0655-02",null,"Side Cover-Right",1]
[32,"1403.026000","39A0-0191-00","Выключатель питания AC125V/10A,2P,RED","Power Switch",1]
[33,"1403.020900","4319-0015-00","Саморез 5х3 фланцевый","Flange Screw",4]
[34,"1403.161300","3111-0524-01","Оболочка, верхняя часть","Shell Upper",1]
[35,"1403.021000","3131-0182-00","Гайка клипсовая D5","Clip Nut",2]
[36,"1403.026401","3221-0099-00","Решётка вентилятора D197 круг","Fan Guard",1]
[37,"1403.020900","4319-0015-00","Саморез 5х3 фланцевый","Flange Screw",6]