{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"images":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":60,"n_cols":9,"rows_kept":60,"merged":[[52,5,52,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":36}
["№","Код ЛИТ","Код производителя","Описание","Описание англ.",{"$nulls":3},"Кол-во"]
[1,"1401.099050","3111-0555-00","Панель декоративная","DECO PANEL","SPCC","PAINTED","—",1]
[2,"1401.099100","3111-0556-00","Рефлектор","REFLECTOR","AL","-",null,1]
[3,"1401.099150","3131-0656-00","Площадка авар.выключателя","SWITCH BRKT","SAZCC","-",null,1]
[4,"1401.099200","3121-0801-00","Панель боковая","SIDE PANEL","STS430 BA","-",null,1]
[5,"1401.099250","39D0-1012-00","Жгут проводки голубой","Wire Harness (HT)","SRGT, BLUE","-",null,1]
[6,"1401.099300","3111-0557-00","Панель задняя","REAR PANEL","SPCEN","PAINTED",null,1]
[7,"1401.099350 1410.000800","3940-0166-00","Нагреватель кварцевый","QUARTZ HEATER","-","-","600W, 220V",3]
[8,"1401.099400","39A0-0227-00","Контроллер","CONTROLLER (ROTARY)","-","-","105', 3 STEP",1]
[9,"1401.099450","39A0-0228-00","Термостат","THERMOSTAT","-","-","10A, 125'",1]
[10,"1401.099500","3561-0133-00","Решетка","GRILL","SWRM","Nl PLT","-",1]
[11,"1401.099550","3712-0005-00","Втулка шнура питания","CORD BUSHING","2NF 16 NY66","-",null,1]
[12,"1401.099600","39A0-0229-00","Выключатель верхний","TOWER SWITCH",null,"-",null,1]
[13,"1401.099650","39A0-0230-00","Выключатель аварийный","TIP OVER SWITCH",null,"-",null,1]
[14,"1401.099700","3980-0293-00","Шнур питания","POWER CORD ASS'Y","-","-",null,1]
["15А","1401.099750","3231-0274-00","Ручка мощности","KNOB CONTROL","PP_VO","-","-",1]
["15В","1401.099751",null,"Ручка термостата","Производитель не указал","ручки управления разные",null,null,1]
[16,"1401.099800","3231-0275-00","Ручка для переноса","HANDLE CABINET","PP_VO","-","-",1]
[17,"1401.099850","3221-0113-00","Ножки корпуса","LEG CABINET","PP_VO","-","-",2]
[18,"1401.099900","39D0-1007-00","Проводка красная","HARNESS HEATER С","SRGT, RED","-",null,2]
[19,"1401.099950","39D0-1010-00","Проводка черная","HARNESS HEATER U","SRGT, BLACK","-",null,1]
[20,"1401.100000","39D0-1009-00","Проводка желтая","HARNESS HEATER M","SRGT, YEL","-","-",1]
[21,"1401.100050","39D0-1006-00","Проводка голубая","HARNESS HEATER L","SRGT, BLUE","-","-",1]
[22,"1401.100100","39D0-1005-00","Проводка коричневая","HARNESS Т/О","SRGT, BROWN","-","-",1]