{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Титул","ТП 3ГИ"],"not_rendered":{"images":2,"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Титул","index":0,"n_rows":14,"n_cols":16,"rows_kept":14,"merged":[[1,1,48,12],[1,14,1,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":14},"ТП 3ГИ"]
[{"$nulls":14},"Мощность тепловая, кВт",3.2]
[{"$nulls":14},"Режимы тепловой мощности, кВт",3.2]
[{"$nulls":14},"Расход топлива, кг/ч",0.23]
[{"$nulls":14},"Тип топлива"]
[{"$nulls":14},"Давление газа, мбар ","28-30"]
[{"$nulls":14},"Площадь нагрева, м2",20]
[{"$nulls":14},"Датчик горения","Да"]
[{"$nulls":14},"Тип зажигания","Ручное"]
[{"$nulls":14},"Датчик антиопрокидывания","нет"]
[{"$nulls":14},"Температура эксплуатации, °С","от -15 до +40"]
[{"$nulls":14},"Габаритные размеры, мм","425х290х210"]
[{"$nulls":14},"Масса, кг",2.2]

{"sheet":"ТП 3ГИ","index":1,"n_rows":40,"n_cols":7,"rows_kept":40,"merged":[[1,1,1,6],[2,1,23,6],[24,2,24,3],[24,4,24,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"ПУШКА ТЕПЛОВАЯ ГАЗОВАЯ ТП 3ГИ"]
{"$rows_empty":22}
[null,"№","Артикул",null,"Наименование",null,"Кол."]
[null,1,"1402.011900","21-010-0100 ","Решетка защитная","Safety Guard",1]
[null,2,"1402.012000","21-050-0155","Винт","Ph Head screw (mount Reflector to Burner Frame)",6]
[null,3,"1402.012100"," 21-010-0250","Пластина керамическая","Ceramic Plaque",2]
[null,4,"1402.012210","НЕТ","Отражатель","Reflector",1]
[null,"4.1","1402.012211","НЕТ","Отражатель в сборе с решёткой защитной","Reflector + Safety Guard. Assembled"]
[null,5,"1402.012310","НЕТ","Корпус горелки ТП3ГИ","Burner Frame",1]
[null,"5.1","1402.012311","НЕТ","Горелка в сборе (корпус + пластины керамические)","Burner Frame + Ceramic Plaques. Assembled","1"]
[null,"6","1402.012510","НЕТ","Термопара","Thermopair","1"]
[null,"7","1402.012810","НЕТ","Клапан в сборе","Valve Assembly",1]
[null,"8","1402.013200","21-040-0100 ","Рукоятка клапана","Piezo Knob",1]
[null,"9","1402.013300","21-020-0100","Стойка опорная передняя","Handle / Front Leg",1]
[null,"10","1402.013400","21-050-0150","Винт","Ph Head screw (mount Burner Frame to Front Leg)",2]
[null,"11","1402.013500"," 21-050-0130","Гайка-барашек","Leg wingnut",4]
[null,"12","1402.013600","21-020-0150","Стойка опорная задняя","Rear Adjustable Leg",1]
[null,"Н/Н","1402.013700","21-055-0100","Редуктор газовый в сборе","Regulator / Hose Assembly (Not shown)",1]