{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["ТП 4ГИ"],"not_rendered":{"images":2,"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"ТП 4ГИ","index":0,"n_rows":85,"n_cols":6,"rows_kept":85,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,44,5],[45,1,45,2],[45,3,45,4],[83,0,83,2],[83,3,83,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ПУШКА ТЕПЛОВАЯ ГАЗОВАЯ ТП 4ГИ"]
{"$rows_empty":44}
["№","Артикул",null,"Описание",null,"Кол."]
[1,"1402.007600","50-001-0525","Корпус в сборе","Body Panel Assembly ",1]
[2,"1402.007700","50-013-0215","Переключатель клапана","Valve Knob ",1]
[3,"1402.007800","50-014-0115","Кронштейн переключателя","Knob-Igniter Support",1]
[4,"1402.007900","50-012-0257","Держатель баллона","Back Cover (Cylinder Holder) ",1]
[5,"1402.008000","50-001-0160","Передняя панель","Front Panel ",1]
[6,"1402.008100","50-002-0206","Пластина теплоотражающая","Heat Plate ",1]
[7,"1402.008200","50-020-0220","Провод регулировки пламени (провод термопары)","Fire Control Wire (Thermocouple Wire)",1]
[8,"1402.008300","50-013-0165","Клапан в сборе. СМ. поз. 35","Valve Assembly",1]
[9,"1402.008400","50-020-0215","Электропровод в сборе (провод зажигателя)","MPU Lead Wire Assembly (igniter wire) ",1]
[10,"1402.008500","50-006-0210","Cопло датчика кислорода ODS","ODS Nozzle",1]
[11,"1402.008600","50-011-0215","Колесо  заднее со стопором","Back Castor (locking)",2]
[12,"1402.008700","50-003-0215","Накладка передней панели","Wind Guard ",1]
[13,"1402.008800","50-010-0366","Топливопровод (Правый)","Fuel Line – R ",1]
[14,"1402.008900","50-010-0356","Топливопровод (Средний)","Fuel Line – M ",1]
[15,"1402.009000","50-010-0351","Трубопровод датчика кислорода ODS","ODS Fuel Line ",1]
[16,"1402.009100","50-010-0361","Топливопровод (Левый)","Fuel Line – L ",1]
[17,"1402.009200","50-011-0115","Колесо переднее ","Front Castor",2]
[18,"1402.009300","50-004-0305","Решетка защитная","Safety Guard ",1]
[19,"1402.009400","50-001-0700","Пластина теплоизоляционная","Heat Insulator ",1]
[20,"1402.009500","50-026-0115","Держатель керамической пластины","Ceramic Holder",1]
[21,"1402.009600","50-005-0106","Корпус горелки в сборе","Burner Assembly ",1]
[22,"1402.009700","50-005-0166","Пластина керамическая","Ceramic Plate ","3"]
[23,"1402.009800","50-010-0367","Фиксатор топливопровода правый","Fuel Line Support – R ",1]
[24,"1402.009900","50-010-0357","Фиксатор топливопровода средний","Fuel Line Support – M",1]
[25,"1402.010000","50-010-0362","Фиксатор топливопровода левый","Fuel Line Support – L ",1]
[26,"1402.010100,","50-006-0215","Сопло топливопровода левое/правое D0,58мм 1-сединение","Fuel Line Nozzle – L ",1]
[27,"1402.010200,","50-006-0220","Сопло топливопровода среднее D0,58мм 2-сединения","Fuel Line Nozzle – M ",1]
[28,"1402.010300","50-006-0225","Сопло топливопровода левое/правое D0,58мм 1-сединение","Fuel Line Nozzle – R ",1]
[29,"1402.010400","50-008-0215","Термоэлектрический элемент в сборе","Thermocouple ODS ",1]
[30,"1402.010500","50-009-0210","Кронштейн датчика кислорода ODS","ODS Bracket ",1]
[31,"1402.010600","50-002-0235","Основание","Bottom Plate ",1]
[32,"1402.010700","50-007-0310","Винт зажигания ","Ignition Support Screw ",4]
[33,"1402.010800","50-014-0110","Пьезоэлемент","Piezo Igniter ",1]
[34,"1402.010900","50-070-0220","Датчик опрокидывания","anti-tilt device",1]
["35","1402.008301 4509.250",null,"Клапан в сборе с топливопроводами. Поз. 8,13,14,16",null,"1"]
["36","1402.009601",null,"Горелка в сборе. Поз. 20,21,22",null,"1"]
[null,"1402.013700","?","Редуктор газовый в сборе Type 694 30mbar  1kg/h","?",1]
["4161.417",null,null,"Редуктор газовый без шланга (для композитных баллонов, пропан)"]
[null,"1402.011000 Свободен"]