{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["страница1","Лист1"],"not_rendered":{"images":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"страница1","index":0,"n_rows":115,"n_cols":8,"rows_kept":115,"merged":[[1,1,1,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"ТВ 15ЕКТ "]
{"$rows_empty":46}
[null,"№","Код Elitech","Артикул","Наименование","CHINESE NAME","ENGLISH NAME","Комплектация"]
[null,1,"1401.098550",null,"Вилка встраиваемая 625 32А, IP44",null,null,1]
[null,2,"не кодируется",null,"Винт М4х10 потай, крест. шлиц Ph, оксид. ГОСТ 17475 (DIN 965)",null,null,4]
[null,3,"не кодируется",null,"Винт М4х10 цил. голов. с п/сф, крест шлиц Ph, оц. DIN 7985",null,null,10]
[null,4,"не кодируется",null,"Винт М4х8 потай, крест. шлиц Ph, оц. ГОСТ 17475 (DIN 965)",null,null,2]
[null,5,"не кодируется",null,"Винт М6-6gx30-28.48.016 ГОСТ 17475 (Потайной,\nполная резьба, крест. шлиц Ph, оксид)",null,null,4]
[null,6,"не кодируется",null,"Винт М6х20 цил. голов. с п/сф, крест шлиц Ph, оксид DIN 7985",null,null,2]
[null,7,null,null,"Винт-барашек М6х15 с пластиковой рукояткой",null,null,2]
[null,8,"не кодируется",null,"Гайка М4 оц ГОСТ 5927-70 (DIN934)",null,null,4]
[null,9,"не кодируется",null,"Гайка вытяжная цилиндрическая, стандартный бортик оц., насечка, М4, (0,5х3,0)",null,null,4]
[null,10,"не кодируется",null,"Гайка вытяжная шестигранная, стандартный бортик оц., М6, (0,5х3,0)",null,null,8]
[null,11,"не кодируется",null,"Гайка колпачковая DIN 1587 M10",null,null,2]
[null,12,"не кодируется",null,"Гайка низкая М10х1,5 оц ГОСТ 5916-70 (DIN 439)",null,null,2]
[null,13,"1401.093050",null,"Заглушка пластиковая внутренняя с пластиковой резьбой М10 для круглых труб D=18 мм",null,null,2]
[null,14,"1401.093100",null,"Заглушка пластиковая внутренняя с ребрами 16ПЧН (черная)",null,null,2]
[null,15,"не кодируется",null,"Заклепка вытяжная (тяговая) 4,0х8 стальная с плоским стандартным буртиком ST/ST",null,null,5]
[null,16,"не кодируется",null,"Заклёпка вытяжная (тяговая) 3,2х6 комбинированная с плоским стандартным буртиком AL/ST",null,null,6]
[null,17,"1401.098600",null,"Кнопка сброса для термостатов в комплекте с толкателем",null,null,1]
[null,18,"1401.093250",null,"Колесо промышленное. АРТ С54.125мм.черный.",null,null,2]
[null,19,"1401.096600",null,"Крыльчатка F300/34",null,null,1]
[null,20,"1401.093300",null,"Опора пластиковая для труб d18-d20 универсальная Модель SP черная",null,null,2]
[null,21,"1401.091000",null,"Пакет 100х150 гриппер",null,null,1]
[null,22,"1401.090950",null,"Переключатель Rotary Switch XK1-233,2-1",null,null,1]
[null,23,"1401.094200",null,"Реле  30F-2С-220VAC",null,null,2]
[null,24,"1401.091000",null,"Ручка Elitech-01",null,null,1]
[null,25,"1401.091050",null,"Ручка PP-40И",null,null,2]
[null,26,"не кодируется",null,"Саморез 3*20 потай. универсальн.",null,null,2]
[null,27,"не кодируется",null,"Саморез 3,9х25 п/сф, крест шлиц Ph, острый, оц DIN 7981",null,null,2]
[null,28,"не кодируется",null,"Саморез 3,9х9,5 п/сф, крест шлиц Ph, острый, оксид DIN 7981",null,null,14]
[null,29,"не кодируется",null,"Саморез 3,9х9,5 п/сф, крест шлиц Ph, острый, оц DIN 7981",null,null,4]
[null,30,"не кодируется",null,"Саморез 4,2х13 п/сф с пресс-шайбой, крест шлиц Ph, острый, оц DIN 968",null,null,4]
[null,31,"не кодируется",null,"Саморез 4,2х16 п/сф, крест шлиц Ph, острый, оксид DIN 7981",null,null,4]
[null,32,"не кодируется",null,"Стяжка кабельная 3х80",null,null,7]
[null,33,"1401.098650",null,"ТЭН 280 В 8/3 N 230",null,null,5]
[null,34,"1401.092050",null,"Термостат биметаллический KSD 301-9.0/16D15R1-S",null,null,1]
[null,35,"1401.091850",null,"Термостат биметаллический KSD 301-5.0/16D15K14-S (нормально разомкнут)",null,null,1]
[null,36,"не кодируется",null,"Шайба гровер 4 оц ГОСТ 6402-70 (DIN 127)",null,null,14]
[null,37,"не кодируется",null,"Шайба увеличенная 4 оц ГОСТ 6958-70 (DIN 9021)",null,null,4]
[null,38,"1401.096800",null,"Электродвигатель YJF34-00 (от комплекта Вентилятор ST041034CN + крыльч.)",null,null,1]
[null,39,"1401.062000",null,"Термостат капиллярный WY 40-653-21",null,null,1]
[null,40,"не кодируется",null,"Шайба 10 оц ГОСТ 11371-78 (DIN 125)",null,null,4]
[null,41,"не кодируется",null,"Шайба 4 оц ГОСТ 11371-78 (DIN 125)",null,null,10]
[null,42,"не кодируется",null,"Шайба 6 оксид ГОСТ 11371-78 (DIN 125)",null,null,1]
[null,43,"не кодируется",null,"Шайба 6 оц ГОСТ 11371-78 (DIN 125)",null,null,2]
[null,44,"не кодируется","RH-15.905.027-51","Фиксатор",null,null,1]
[null,45,"не кодируется","GH-10.903.003","Колодка заземления",null,null,1]
[null,46,"не кодируется","IZTT.04.00.004","Пакет 0,018 500х400",null,null,1]
[null,47,"не кодируется","IZTT.04.00.010","Пакет 0,05 1100х2 L=1200 п/э",null,null,1]
[null,48,"не кодируется","RH-15.810.018","Комплект проводов",null,null,1]
[null,49,"не кодируется","RH-15.905.019-60","Держатель ТЭН",null,null,1]
[null,50,"1401.098700","RH-15.905.020-01-3001  гл.","Боковина блока левая",null,null,1]
[null,51,"не кодируется","RH-15.905.026","Подставка Реле",null,null,1]
[null,52,"не кодируется","RH-15.905.027-50","Фиксатор",null,null,1]
[null,53,"1401.098750","RH-15.905.117-02-3001-ТрПгл.","Корпус",null,null,1]
[null,54,"1401.098800","RH-15.905.118-01","Обечайка",null,null,1]
[null,55,"1401.098850","RH-15.905.121-01-3001-ТрПгл.\n(Трафаретная  печать)","Боковина блока правая",null,null,1]
[null,56,"1401.098900","RH-15.905.122-3001  гл.","Крышка блока управления",null,null,1]
[null,57,"1401.098950","RH-15.905.600-9005  гл.","Решетка задняя",null,null,1]
[null,58,"1401.099000","RH-15.905.701-9005-ТрП гл. СБ\n(Трафаретная  печать)","Решетка передняя",null,null,1]
[null,59,"не кодируется","RH-15.953.004","Изолятор",null,null,3]
[null,60,"1401.092100","RH-22.904.407-01-9005  муар","Ручка",null,null,1]
[null,61,"1401.092150","RH-22.904.407-9005  муар","Ручка",null,null,1]
[null,62,"1401.092200","RH-22.905.404-02-9005  муар","Распорка",null,null,1]
[null,63,"1401.092250","RH-22.905.406-01","Ось",null,null,1]
[null,64,"1401.093950","RH-22.910.500-9005 муар СБ","Опора",null,null,1]
[null,65,"не кодируется","RH-22.953.002","Коробка",null,null,1]
[null,66,"не кодируется","RH-22.953.003","Вкладыш",null,null,1]

{"sheet":"Лист1","index":1,"n_rows":95,"n_cols":4,"rows_kept":95,"flags":["formulas_cached_only"]}
[1,null,"Вилка встраиваемая 625 32А, IP44",1]
[2,null,"Винт М4х10 потай, крест. шлиц Ph, оксид. ГОСТ 17475 (DIN 965)",4]
[3,null,"Винт М4х10 цил. голов. с п/сф, крест шлиц Ph, оц. DIN 7985",10]
[4,null,"Винт М4х8 потай, крест. шлиц Ph, оц. ГОСТ 17475 (DIN 965)",2]
[5,null,"Винт М6-6gx30-28.48.016 ГОСТ 17475 (Потайной,\nполная резьба, крест. шлиц Ph, оксид)",4]
[6,null,"Винт М6х20 цил. голов. с п/сф, крест шлиц Ph, оксид DIN 7985",2]
[7,null,"Винт-барашек М6х15 с пластиковой рукояткой",2]
[8,null,"Гайка М4 оц ГОСТ 5927-70 (DIN934)",4]
[9,null,"Гайка вытяжная цилиндрическая, стандартный бортик оц., насечка, М4, (0,5х3,0)",4]
[10,null,"Гайка вытяжная шестигранная, стандартный бортик оц., М6, (0,5х3,0)",8]
[11,null,"Гайка колпачковая DIN 1587 M10",2]
[12,null,"Гайка низкая М10х1,5 оц ГОСТ 5916-70 (DIN 439)",2]
[13,null,"Заглушка пластиковая внутренняя с пластиковой резьбой М10 для круглых труб D=18 мм",2]
[14,null,"Заглушка пластиковая внутренняя с ребрами 16ПЧН (черная)",2]
[15,null,"Заклепка вытяжная (тяговая) 4,0х8 стальная с плоским стандартным буртиком ST/ST",5]
[16,null,"Заклёпка вытяжная (тяговая) 3,2х6 комбинированная с плоским стандартным буртиком AL/ST",6]
[17,null,"Кнопка сброса для термостатов в комплекте с толкателем",1]
[18,null,"Колесо промышленное. АРТ С54.125мм.черный.",2]
[19,null,"Крыльчатка F300/34",1]
[20,null,"Опора пластиковая для труб d18-d20 универсальная Модель SP черная",2]
[21,null,"Пакет 100х150 гриппер",1]
[22,null,"Переключатель Rotary Switch XK1-233,2-1",1]
[23,null,"Реле  30F-2С-220VAC",2]
[24,null,"Ручка Elitech-01",1]
[25,null,"Ручка PP-40И",2]
[26,null,"Саморез 3*20 потай. универсальн.",2]
[27,null,"Саморез 3,9х25 п/сф, крест шлиц Ph, острый, оц DIN 7981",2]
[28,null,"Саморез 3,9х9,5 п/сф, крест шлиц Ph, острый, оксид DIN 7981",14]
[29,null,"Саморез 3,9х9,5 п/сф, крест шлиц Ph, острый, оц DIN 7981",4]
[30,null,"Саморез 4,2х13 п/сф с пресс-шайбой, крест шлиц Ph, острый, оц DIN 968",4]
[31,null,"Саморез 4,2х16 п/сф, крест шлиц Ph, острый, оксид DIN 7981",4]
[32,null,"Стяжка кабельная 3х80",7]
[33,null,"ТЭН 280 В 8/3 N 230",5]
[34,null,"Термостат биметаллический KSD301 - 9.0/16D15R1-S",1]
[35,null,"Термостат  биметаллический  KSD301-5.0/16D15K14-S",1]
[36,null,"Шайба гровер 4 оц ГОСТ 6402-70 (DIN 127)",14]
[37,null,"Шайба увеличенная 4 оц ГОСТ 6958-70 (DIN 9021)",4]
[38,null,"Электродвигатель YJF34-00 (от комплекта Вентилятор ST041034CN + крыльч.)",1]
[39,null,"Термостат капиллярный WY 40-653-21",1]
[40,null,"Шайба 10 оц ГОСТ 11371-78 (DIN 125)",4]
[41,null,"Шайба 4 оц ГОСТ 11371-78 (DIN 125)",10]
[42,null,"Шайба 6 оксид ГОСТ 11371-78 (DIN 125)",1]
[43,null,"Шайба 6 оц ГОСТ 11371-78 (DIN 125)",2]
[44,"RH-15.905.027-51","Фиксатор",1]
[45,"GH-10.903.003","Колодка заземления",1]
[46,"IZTT.04.00.004","Пакет 0,018 500х400",1]
[47,"IZTT.04.00.010","Пакет 0,05 1100х2 L=1200 п/э",1]
[48,"RH-15.810.018","Комплект проводов",1]
[49,"RH-15.905.019-60","Держатель ТЭН",1]
[50,"RH-15.905.020-01-3001  гл.","Боковина блока левая",1]
[51,"RH-15.905.026","Подставка Реле",1]
[52,"RH-15.905.027-50","Фиксатор",1]
[53,"RH-15.905.117-02-3001-ТрПгл.","Корпус",1]
[54,"RH-15.905.118-01","Обечайка",1]
[55,"RH-15.905.121-01-3001-ТрПгл.\n(Трафаретная  печать)","Боковина блока правая",1]
[56,"RH-15.905.122-3001  гл.","Крышка блока управления",1]
[57,"RH-15.905.600-9005  гл.","Решетка задняя",1]
[58,"RH-15.905.701-9005-ТрП гл. СБ\n(Трафаретная  печать)","Решетка передняя",1]
[59,"RH-15.953.004","Изолятор",3]
[60,"RH-22.904.407-01-9005  муар","Ручка",1]
[61,"RH-22.904.407-9005  муар","Ручка",1]
[62,"RH-22.905.404-02-9005  муар","Распорка",1]
[63,"RH-22.905.406-01","Ось",1]
[64,"RH-22.910.500-9005 муар СБ","Опора",1]
[65,"RH-22.953.002","Коробка",1]
[66,"RH-22.953.003","Вкладыш",1]
[9]
[9]
[2]
[5]
[6]
[7]
[8]
[7]
[6]
[5]
[8]
[4]
[6]
[0]
[2]
[9]
[6]
[2]
[7]
[3]
[0]
[1]
[3]
[5]
[0]
[9]
[4]
[3]
[1]