{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["ТВ 15ЕТ"],"not_rendered":{"images":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"ТВ 15ЕТ","index":0,"n_rows":83,"n_cols":7,"rows_kept":83,"merged":[[33,1,33,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":33}
["№","Артикул",null,"Описание",null,null,"Кол."]
[1,"1401.090290","SH-15.805.127","Комплект проводов",null,null,1]
[2,"1401.090300","GH-10.903.003","Колодка заземления",null,null,1]
[3,"1401.090310","SH-15.902.101-03-3001 гл.","Корпус",null,null,1]
[4,"1401.090320","SH-15.902.104-05","Кронштейн",null,null,1]
[5,"1401.090330","SH-15.902.103-02-3001 гл.","Крышка",null,null,1]
[6,"1401.095650","SH-15.902.106","Обечайка",null,null,1]
[7,"1401.090340","BHCS-9.15.050.001","Рейка",null,null,1]
[8,"1401.096350","SH-15.902.105-9005 (муар.)","Решетка",null,null,1]
[9,"1401.090355","SH-15.902.102-04-3001 гл.","Стенка",null,null,1]
[10,"1401.090360","SH-15.905.110-05","Фиксатор ТЭН",null,null,1]
[11,"1401.090370","SH-15.902.107-04","Экран трехсторонний",null,null,1]
[12,"1401.090380",null,"ТЭН ST0753-002 2500W",null,null,6]
[13,"1401.090390",null,"Пускатель LC1-D0910-220VAC",null,null,2]
[14,"1401.090850","SH-3.901.012","Опора",null,null,2]
[15,"1401.090900","SH-3.901.011","Опора",null,null,2]
[16,"1401.063900",null,"Вилка встраиваемая 625 32А, IP44",null,null,1]
[17,"1401.090420",null,"Кнопка сброса для термостатов в комплекте с толкателем",null,null,1]
[18,"1401.096600",null,"Крыльчатка F300/34",null,null,1]
[19,"1401.061900",null,"Переключатель Rotary Switch XK1-233,2-1",null,null,1]
[20,"нет",null,"Стяжка кабельная 3х80",null,null,3]
[21,"1401.091850",null,"Термостат биметаллический KSD301-5.0/16D15K14-S",null,null,1]
[22,"1401.092050",null,"Термостат биметаллический КSD 301- 9.0/16D15R (Т24М 090)",null,null,1]
[23,"1401.062000",null,"Термостат капиллярный WY 40-653-21",null,null,1]
[24,"1401.091250",null,"Фиксатор кабеля SB5R-1",null,null,1]
[25,"1401.096800",null,"Электродвигатель YJF34-00 (от комплекта Вентилятор ST041034CN +\nкрыльч.)",null,null,1]
[26,"1401.096700",null,"Решетка защитная G300 А Н46,8",null,null,1]
[27,"нет","IZTT.04.00.010","Пакет 0,05 1100х2 L=1200 п/э",null,null,1]
[28,"нет","SH-15.952.111_М","Коробка",null,null,1]
[29,"нет",null,"Шайба увеличенная 4 оц ГОСТ 6958-70 (DIN 9021)",null,null,4]
[30,"нет",null,"Шайба гровер 5 оц ГОСТ 6402-70 (DIN 127)",null,null,12]
[31,"нет",null,"Шайба гровер 4 оц ГОСТ 6402-70 (DIN 127)",null,null,8]
[32,"нет",null,"Шайба 4 оц ГОСТ 11371-78 (DIN 125)",null,null,4]
[33,"нет",null,"Саморез 3,9х11 усеч.конус, крест шлиц Ph, острый, оц",null,null,6]
[34,"нет",null,"Саморез 3*20 потай. универсальн.",null,null,2]
[35,"нет",null,"Винт М4х8 потай, крест. шлиц Ph, оц. ГОСТ 17475 (DIN 965)",null,null,2]
[36,"нет",null,"Винт М5х10 цил. голов. с п/сф, крест шлиц Ph, оц. DIN 7985",null,null,12]
[37,"нет",null,"Гайка вытяжная цилиндрическая, стандартный бортик оц., насечка, М4,\n(0,5х3,0)",null,null,10]
[38,"нет",null,"Гайка М4 оц ГОСТ 5927-70 (DIN934)",null,null,4]
[39,"нет",null,"Заклёпка вытяжная (тяговая) 3,2х6 комбинированная с плоским\nстандартным буртиком AL/ST",null,null,14]
[40,"нет",null,"Саморез 2,9х16 п/сф, крест шлиц Ph, острый, оц DIN 7981",null,null,2]
[41,"1401.096550",null,"Клемная колодка РА12Н (12 клемм)",null,null,1]
[42,"1401.091050",null,"Ручка PP-40И",null,null,2]
[43,"1401.090430","SH-15.901.012-9005 муар","Опора левая",null,null,1]
[44,"1401.090440","SH-15.901.012-01-9005 муар","Опора правая",null,null,1]
[45,"нет","***","Саморез 4,2х16 п/сф, крест шлиц Ph, острый, оксид DIN 7981",null,null,4]
[46,"нет","***","Саморез 3,9х9,5 п/сф, крест шлиц Ph, острый, оксид DIN 7981",null,null,10]
[47,"нет","***","Винт М4х25 потай, крест. шлиц Ph, ГОСТ 17475 (DIN 965) оксид",null,null,6]
[48,"нет","***","Винт М4х14 цил. голов. с п/сф, крест шлиц Ph, оксид. DIN 7985",null,null,4]
[49,"1401.070500",null,"Ручка резиновая"]