{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["ТВ 3Е"],"not_rendered":{"images":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"ТВ 3Е","index":0,"n_rows":72,"n_cols":5,"rows_kept":72,"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":34}
["№","КОД ЛИТ","Артикул","Описание","Кол."]
[1,"1401.090300","GH-10.903.003","Колодка заземления",1]
[2,"1401.090350","SH-3.902.101-02-3001 гл.","Корпус",1]
[3,"1401.090400","SH-3.902.104-05","Кронштейн",1]
[4,"1401.090450","SH-3.902.103-3001 гл.","Крышка",1]
[5,"1401.090500","SH-5.902.106","Обечайка",1]
[6,"1401.090550","SH-5.901.011-9005 муар","Опора левая",1]
[7,"1401.090600","SH-5.901.010-9005 муар","Опора правая",1]
[8,"1401.090650","SH-5.902.105-9005 (муар.)","Решетка",1]
[9,"1401.090700","SH-3.901.202-02-9005 муар","Стенка",1]
[10,"1401.090750","SH-3.802.117","Комплект проводов",1]
[11,"не кодируется","SH-5.952.111","Коробка",1]
[12,"1401.090800","-","Крыльчатка F200/28",1]
[13,"1401.090850","SH-3.901.011","Опора",2]
[14,"1401.090900","SH-3.901.012","Опора",2]
[15,"не кодируется","IZTT.04.00.008","Пакет 0,05 670х2 L=800 п/э",1]
[16,"1401.090950","-","Переключатель Rotary Switch XK1-\n233,2-1",1]
[17,"1401.091000","-","Ручка Elitech-01",1]
[18,"1401.091050","-","Ручка PP-40И",2]
[19,"не кодируется","-","Стяжка кабельная 3х80",1]
[20,"1401.091100","-","ТЭН ST0758, 1500W",2]
[21,"1401.091150","-","Термостат биметаллический\nKSD301-9.0/16D16S15-S",1]
[22,"1401.091200","-","Термостат регулируемый KST 501-\nN-16B53 1",1]
[23,"1401.091250","-","Фиксатор кабеля SB5R-1",1]
[24,"1401.091300","IZTT.06.04.001-9005","Фиксатор 6N-4 (15.9х14.1)",1]
[25,"1401.091350","IZTT.12.00.001-02","Шнур ПВС-ВП 2х1,5+1х1,5 (RAL\n9005 черный, евровилка)",1]
[26,"1401.091400","-","Электродвигатель YJF5-00 5/30 Вт",1]
[27,"не кодируется","-","Винт М4х14 цил. голов. с п/сф, крест\nшлиц Ph, оксид. DIN 7985",3]
[28,"не кодируется","-","Винт М4х25 потай, крест. шлиц Ph,\nГОСТ 17475 (DIN 965) оксид",4]
[29,"не кодируется","-","Винт М4х8 потай, крест. шлиц Ph,\nоц. ГОСТ 17475 (DIN 965)",2]
[30,"не кодируется","-","Винт М5х10 цил. голов. с п/сф, крест\nшлиц Ph, оц. DIN 7985",4]
[31,"не кодируется","-","Гайка вытяжная цилиндрическая,\nстандартный бортик оц., насечка,\nМ4, (0,5х3,0)",4]
[32,"не кодируется","-","Заклёпка вытяжная (тяговая) 3,2х6\nкомбинированная с плоским\nстандартным буртиком AL/ST",7]
[33,"не кодируется","-","Саморез 3*20 потай. универсальн.",2]
[34,"не кодируется","-","Саморез 3,9х11 усеч.конус, крест\nшлиц Ph, острый, оц",2]
[35,"не кодируется","-","Саморез 3,9х9,5 п/сф, крест шлиц\nPh, острый, оксид DIN 7981",6]
[36,"не кодируется","-","Шайба гровер 4 оц ГОСТ 6402-70\n(DIN 127)",3]
[37,"не кодируется","-","Шайба гровер 5 оц ГОСТ 6402-70\n(DIN 127)",4]