{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["ТВ 5Е"],"not_rendered":{"images":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"ТВ 5Е","index":0,"n_rows":87,"n_cols":5,"rows_kept":87,"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":36}
["№","КОД ЛИТ","Артикул","Описание","Кол."]
[1,"1401.090300","GH-10.903.003","Колодка заземления",1]
[2,"1401.091450","SH-3.901.202-03-9005 муар","Стенка",1]
[3,"1401.090600","SH-5.901.010-9005 муар","Опора правая",1]
[4,"1401.090550","SH-5.901.011-9005 муар","Опора левая",1]
[5,"1401.091500","SH-5.902.101-3001 гл.","Корпус",1]
[6,"1401.091550","SH-5.902.103-01-3001 гл.","Крышка",1]
[7,"1401.091600","SH-5.902.104-09","Кронштейн",1]
[8,"1401.090650","SH-5.902.105-9005 (муар.)","Решетка",1]
[9,"1401.090500","SH-5.902.106","Обечайка",1]
[10,"без кода","SRH-9.901.011","Подставка",1]
[11,"1401.091650","SH-5.806.118","Комплект проводов",1]
[12,"1401.094300","-","Вилка 16A 3Р+РЕ+N 380В ИЭК IP44 ССИ-015 ИЭК PSR02-016-5",1]
[13,"1401.091700","-","Кнопка сброса для термостатов в комплекте с толкателем",1]
[14,"1401.091750","-","Крыльчатка F200/34",1]
[15,"1401.090950","-","Переключатель Rotary Switch XK1-233,2-1",1]
[16,"1401.091800","-","Провод ПВС 4х1,5+1х1,5 ГОСТ 7399-97 (с проводом\nзаземления) (черный)1,3m",1]
[17,"1401.094200","-","Реле 30F-2С-220VAC",1]
[18,"1401.094250","-","Розетка 215 переносная 3Р+РЕ+N 16А 380В ИЭК",1]
[19,"1401.091000","-","Ручка Elitech-01",1]
[20,"1401.091050","-","Ручка PP-40И",1]
[21,"не кодируется","-","Стяжка кабельная 3х80",1]
[22,"1401.091100","-","ТЭН ST0758, 1500W",1]
[23,"1401.091850","-","Термостат биметаллический KSD301-5.0/16D15K14-S",1]
[24,"1401.092050","-","Термостат биметаллический КSD 301- 9.0/16D15R (Т24М 090)",1]
[25,"1401.091250","-","Фиксатор кабеля SB5R-1",1]
[26,"1401.091900","-","Ввод кабельный пластиковый PG-13.5 чёрный",1]
[27,"1401.091200","-","Термостат регулируемый KST 501-N-16B53",1]
[28,"не кодируется","IZTT.04.00.008","Пакет 0,05 670х2 L=800 п/э",1]
[29,"1401.090850","SH-3.901.011","Опора",2]
[30,"1401.090900","SH-3.901.012","Опора",2]
[31,null,"SH-5.952.111","Коробка",1]
[32,"1401.091950","-","Клемная колодка РА9Н (12 клемм)",1]
[33,"1401.092000","-","Электродвигатель YJF7-00 7/38 Вт",1]
[34,"не кодируется","-","Винт М4х14 цил. голов. с п/сф, крест шлиц Ph, оксид. DIN 7985",3]
[35,"не кодируется","-","Винт М4х25 потай, крест. шлиц Ph, ГОСТ 17475 (DIN 965) оксид",4]
[36,"не кодируется","-","Винт М4х8 потай, крест. шлиц Ph, оц. ГОСТ 17475 (DIN 965)",2]
[37,"не кодируется","-","Винт М5х10 цил. голов. с п/сф, крест шлиц Ph, оц. DIN 7985",6]
[38,"не кодируется","-","Гайка вытяжная цилиндрическая, стандартный бортик оц.,\nнасечка, М4, (0,5х3,0)",4]
[39,"не кодируется","-","Заклёпка вытяжная (тяговая) 3,2х6 комбинированная с плоским\nстандартным буртиком AL/ST",7]
[40,"не кодируется","-","Саморез 2,9х16 п/сф, крест шлиц Ph, острый, оц DIN 7981",1]
[41,"не кодируется","-","Саморез 3*20 потай. Универсальн.",2]
[42,"не кодируется","-","Саморез 3,9х11 усеч.конус, крест шлиц Ph, острый, оц",6]
[43,"не кодируется","-","Саморез 3,9х9,5 п/сф, крест шлиц Ph, острый, оксид DIN 7981",6]
[44,"не кодируется","-","Саморез 4,2х13 п/сф с пресс-шайбой, крест шлиц Ph, острый, оц\nDIN 968",2]
[45,"не кодируется","-","Шайба гровер 4 оц ГОСТ 6402-70 (DIN 127)",3]
[46,"не кодируется","-","Шайба гровер 5 оц ГОСТ 6402-70 (DIN 127)",6]
[]
[]
[]
[null,"1401.092050"]