{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["страница1"],"not_rendered":{"images":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"страница1","index":0,"n_rows":100,"n_cols":8,"rows_kept":100,"merged":[[1,1,1,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Электрическая тепловая пушка ТВ 9ЕТ"]
{"$rows_empty":46}
[null,"№","Код Elitech","Артикул","Наименование","CHINESE NAME","ENGLISH NAME","Комплектация"]
[null,1,"1401.095300","SH-9.902.102-3001 гл.","Стенка",null,null,1]
[null,2,"1401.095350","SH-9.902.103-01-3001 гл.","Крышка",null,null,1]
[null,3,"1401.095400","SH-9.902.105-9005 (муар)","Решетка",null,null,1]
[null,4,"1401.090300","GH-10.903.003","Колодка заземления",null,null,1]
[null,5,"1401.095450","SH-9.901.010-9005 (муар)","Опора правая",null,null,1]
[null,6,"1401.095500","SH-9.901.011-9005 (муар)","Опора левая",null,null,1]
[null,7,"1401.095550","SH-9.902.101-3001 гл.","Корпус",null,null,1]
[null,8,"1401.095600","SH-9.902.104-02","Кронштейн",null,null,1]
[null,9,"1401.095650","SH-9.902.106","Обечайка",null,null,1]
[null,10,"1401.095700","SH-9.902.107","Экран",null,null,2]
[null,11,"1401.095750","SRH-9.901.011","Подставка",null,null,1]
[null,12,"1401.095800","SH-9.806.118","Комплект проводов",null,null,1]
[null,13,"1401.095850","-","Ввод кабельный PG-16",null,null,1]
[null,14,"1401.094300","-","Вилка 16A 3Р+РЕ+N 380В ИЭК IP44 ССИ-015 ИЭК PSR02-016-5",null,null,1]
[null,15,"1401.095900","-","Кнопка сброса для термостатов в комплекте с толкателем",null,null,1]
[null,16,"1401.094900","-","Крыльчатка F230/34",null,null,1]
[null,17,"1401.090950","-","Переключатель Rotary Switch XK1-233,2-1",null,null,1]
[null,18,"1401.091800","-","Провод ПВС 4х1,5+1х1,5 ГОСТ 7399-97 (с проводом заземления) (черный)",null,null,1]
[null,19,"1401.094200","-","Реле 30F-2С-220VAC",null,null,1]
[null,20,"1401.095950","-","Решетка защитная G230 А Н40",null,null,1]
[null,21,"1401.094250","-","Розетка 215 переносная 3Р+РЕ+N 16А 380В ИЭК",null,null,1]
[null,22,"1401.070500","-","Ручка Elitech-01",null,null,1]
[null,23,"1401.091050","-","Ручка PP-40И",null,null,2]
[null,24,"1401.096000","-","ТЭН ST0751 2118 3000W Kaneta 230 3000W ",null,null,3]
[null,25,"1401.091850","-","Термостат биметаллический KSD301-250v-16A-K50",null,null,1]
[null,26,"1401.092050","-","Термостат биметаллический КSD 301- 9.0/16D15R (Т24М 090)",null,null,1]
[null,27,"1401.091250","-","Фиксатор кабеля SB5R-1",null,null,1]
[null,28,"1401.091200","-","Термостат регулируемый KST 501-N-16B53",null,null,1]
[null,29,"не кодируется","IZTT.04.00.009","Пакет 0,05 760х2 L=1000 п/э",null,null,1]
[null,30,"1401.090850","SH-3.901.011","Опора",null,null,2]
[null,31,"1401.090900","SH-3.901.012","Сквозная опора",null,null,2]
[null,32,"не кодируется","SH-9.952.111","Коробка",null,null,1]
[null,33,"1401.093650","-","Клемная колодка РА9Н",null,null,1]
[null,34,"1401.095150","-","Электродвигатель YJF10-00 10/40 Вт",null,null,1]
[null,35,"не кодируется","-","Винт М4х14 цил. голов. с п/сф, крест шлиц Ph, оксид. DIN 7985",null,null,4]
[null,36,"не кодируется","-","Винт М4х25 потай, крест. шлиц Ph, ГОСТ 17475 (DIN 965) оксид",null,null,6]
[null,37,"не кодируется","-","Винт М4х8 потай, крест. шлиц Ph, оц. ГОСТ 17475 (DIN 965)",null,null,2]
[null,38,"не кодируется","-","Винт М5х10 цил. голов. с п/сф, крест шлиц Ph, оц. DIN 7985",null,null,6]
[null,39,"не кодируется","-","Гайка М4 оц ГОСТ 5927-70 (DIN934)",null,null,4]
[null,40,"не кодируется","-","Гайка вытяжная цилиндрическая, стандартный бортик оц.,\nнасечка, М4, (0,5х3,0)",null,null,10]
[null,41,"не кодируется","-","Заклепка вытяжная (тяговая) 4,0х8 стальная с плоским\nстандартным буртиком ST/ST",null,null,2]
[null,42,"не кодируется","-","Заклёпка вытяжная (тяговая) 3,2х6 комбинированная с плоским\nстандартным буртиком AL/ST",null,null,7]
[null,43,"не кодируется","-","Саморез 2,9х16 п/сф, крест шлиц Ph, острый, оц DIN 7981",null,null,1]
[null,44,"не кодируется","-","Саморез 3*20 потай. универсальн.",null,null,2]
[null,45,"не кодируется","-","Саморез 3,9х11 усеч.конус, крест шлиц Ph, острый, оц",null,null,6]
[null,46,"не кодируется","-","Саморез 3,9х9,5 п/сф, крест шлиц Ph, острый, оксид DIN 7981",null,null,8]
[null,47,"не кодируется","-","Саморез 4,2х13 п/сф с пресс-шайбой, крест шлиц Ph, острый, оц\nDIN 968",null,null,2]
[null,48,"не кодируется","-","Шайба гровер 4 оц ГОСТ 6402-70 (DIN 127)",null,null,4]
[null,49,"не кодируется","-","Шайба гровер 5 оц ГОСТ 6402-70 (DIN 127)",null,null,6]
[null,50,"не кодируется","-","Шайба увеличенная 4 оц ГОСТ 6958-70 (DIN 9021)",null,null,4]
[null,51,"не кодируется","-","Шайба 4 оц ГОСТ 11371-78 (DIN 125)",null,null,4]