{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Артикулы","Схемы ТП 2ЕК,3ЕК,5ЕК,9ЕК","Схемы ТП 22ЕК,15ЕК,30ЕК"],"not_rendered":{"images":7,"external_links":1,"defined_names":17},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Артикулы","index":0,"n_rows":156,"n_cols":21,"rows_kept":156,"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"ТП      2ЕК    шт.","ТП      3ЕК    шт.","ТП      5ЕК    шт.","ТП      9ЕК    шт.","ТП      15ЕК    шт.","ТП      22ЕК    шт.","ТП      30ЕК    шт.","П/№ стало","№ строки","№ строки","П/№ было","Код Лит","Наименование: Тепловые Пушки ЕК","description ","part number '子件编码"," ","Фильтр",null,"Начало кодировки: 1401.010000 шаг-50 Конец кодировки: 1401.054900  Заменяемость"]
[null,1,1,".",".",".",".",".",1,1,1,1,"1401.010000.","Решётка защитная передняя","front net cover","WSJ01306","2ЕК,3ЕК","2ЕК","3ЕК","1401.010000-1401.014900"]
[null,1,1,".",".",".",".",".",2,2,3,3,"1401.010100.","Крышка передняя экрана теплоотражающего","control box-front","CY01373","2ЕК,3ЕК","2ЕК","3ЕК"]
[null,1,1,".",".",".",".",".",4,3,4,4,"1401.010200.","Термостат движения KSD301-A324C 220В/16А/60°С","self-motion thermostat","WK0260","2ЕК,3ЕК","2ЕК","3ЕК",null,":"]
[null,1,1,".",".",".",".",".",5,4,5,5,"1401.010300.","Термостат с временной задержкой KSD301 220В/10А/40°С","time-delayed thermostat","WK0239","2ЕК,3ЕК","2ЕК","3ЕК",null,":"]
[null,1,1,".",".",".",".",".",6,5,6,6,"1401.010400.","Крышка задняя экрана теплоотражающего","control box-back","CY01373","2ЕК,3ЕК","2ЕК","3ЕК"]
[null,2,2,2,1,1,".",".",7,6,7,7,"1401.010500.","Фиксатор проводов в отверстии резиновый","cord fixed principal","SBJ01005","2ЕК,3ЕК,5ЕК,9ЕК,15ЕК","2ЕК","3ЕК"]
[null,1,1,".",".",".",".",".",8,7,8,8,"1401.010600.","Переключатель режимов вращающийся 0-1-2-3-полжения 5-клемм","rotate switch","KG0202","2ЕК,3ЕК","2ЕК","3ЕК",null,":"]
[null,1,1,".",".",".",".",".",9,8,9,9,"1401.010700.","Термостат регулировочный вращающийся WK-R11 220В/10А/40°С","regulate thermostat","WK0104-1","2ЕК,3ЕК","2ЕК","3ЕК",null,":"]
[null,1,1,".",".",".",".",".",10,9,11,11,"1401.010800.","Пенал блока управления","control box","WSJ01309-1","2ЕК,3ЕК","2ЕК","3ЕК"]
[null,1,1,1,1,".",".",".",12,10,12,12,"1401.010900.","Ручка управления термостатом","thermostat knob","WWS01080","2ЕК,3ЕК,5ЕК,9ЕК","2ЕК","3ЕК"]
[null,1,1,1,1,".",".",".",13,11,13,13,"1401.011000.","Ручка управления переключателем вращающегося","switch knob","WWS01079","2ЕК,3ЕК,5ЕК,9ЕК","2ЕК","3ЕК"]
[null,1,1,".",".",".",".",".",14,12,14,14,"1401.011100.","Фиксатор провода гаечный???","cord fixed principal","SBJ01019","2ЕК,3ЕК","2ЕК","3ЕК"]
[null,1,1,".",".",".",".",".",16,13,16,16,"1401.011200.","Бегунок","switch mass","WWS01058","2ЕК,3ЕК","2ЕК","3ЕК"]
[null,1,1,".",".",".",".",".",17,14,17,17,"1401.011300.","Кольцо опорное переключателя вращающегося","switch cushion ring","WWS01057","2ЕК,3ЕК","2ЕК","3ЕК"]
[null,1,1,".",".",".",".",".",19,15,19,19,"1401.011400.","Гайка неподвижная самоустанавливающаяся","fixed plate","WWS01024","2ЕК,3ЕК","2ЕК","3ЕК"]
[null,1,1,".",".",".",".",".",20,16,20,20,"1401.011500.","Рукоятка","handle","WWS01081","2ЕК,3ЕК","2ЕК","3ЕК"]
[null,1,1,".",".",".",".",".",21,17,21,21,"1401.011600.","Кольцо воздушного потока вентилятора","blow breeze way","CY01417","2ЕК,3ЕК","2ЕК","3ЕК"]
[null,1,1,".",".",".",".",".",22,18,22,22,"1401.011700.","Вентилятор лопасти D200мм","fan","CY01161","2ЕК,3ЕК","2ЕК","3ЕК",null,":"]
[null,1,1,".",".",".",".",".",23,19,23,23,"1401.011800.","Электродвигатель вентилятора YZF48213H 220V/0,17A/5/25W статор-12мм","motor","F0253","2ЕК,3ЕК","2ЕК","3ЕК",null,":"]
[null,1,1,".",".",".",".",".",24,20,24,24,"1401.011900.","Решётка защитная задняя под электродвигатель","back net cover","WSJ01320","2ЕК,3ЕК","2ЕК","3ЕК"]
[null,2,".",".",".",".",".",".",27,21,27,27,"1401.012000.","ТЭН нагревательный кольцевой 220V/1000W","heater tube","FR0159-1","2ЕК","2ЕК",".",null,":"]
[null,".",":",".",".",".",".",".",27,22,64,27,"1401.017000.","ТЭН нагревательный кольцевой 230V/1000W","heater tube","FR0159","3ЕК",".","3ЕК",null,":"]
[null,1,1,".",".",".",".",".",28,23,28,28,"1401.012100.","Оболочка несущая","shell","WSJ01303","2ЕК,3ЕК","2ЕК","3ЕК"]
[null,2,2,".",".",".",".",".",30,24,30,30,"1401.012200.","Заглушка пластиковая","cover","WWS01030","2ЕК,3ЕК","2ЕК","3ЕК"]
[null,1,".",".",".",".",".",".",31,25,31,31,"1401.012300.","Шнур питания с вилкой 1,5/220В","power cord","X0107-12","2ЕК","2ЕК","."]
[null,".",1,".",".",".",".",".",31,26,68,31,"1401.017300.","Шнур питания с вилкой 1,8/220В","power cord","X0107-2","3ЕК",".","3ЕК"]
[null,2,2,".",".",".",".",".",32,27,32,32,"1401.012400.","Рукоятка \"барашек\"","fixed knob","WWS01082","2ЕК,3ЕК","2ЕК","3ЕК"]
[null,2,2,2,2,".",".",".",33,28,33,33,"1401.012500.","Болт стопорный","fixed bolt","WJ01171","2ЕК,3ЕК,5ЕК,9ЕК","2ЕК","3ЕК"]
[null,1,1,".",".",".",".",".",36,29,36,36,"1401.012600.","Стойка тепловой пушки","pipe support","WSJ01305","2ЕК,3ЕК","2ЕК","3ЕК"]
[null,1,1,".",".",".",".",".",37,30,37,37,"1401.012700.","Экран теплоотражающий Баррель","barrel","CY01373","2ЕК,3ЕК","2ЕК","3ЕК"]
[null,".",".",1,".",".",".",".",1,31,75,1,"1401.020000.","Решётка защитная передняя","front net cover","WSJ01312","5ЕК","5ЕК",".","1401.020000-1401.024900"]
[null,".",".",".",1,".",".",".",1,32,112,1,"1401.025000.","Решётка защитная передняя","front net cover","WSJ01317","9ЕК",".","9ЕК","1401.025000-1401.029900"]
[null,".",".",1,".",".",".",".",2,33,77,3,"1401.020100.","Крышка передняя экрана теплоотражающего","heating tube control box-front","CY01394","5ЕК","5ЕК","."]
[null,".",".",".",1,".",".",".",2,34,114,3,"1401.025100.","Крышка передняя экрана теплоотражающего","heating tube control box-front","CY01406","9ЕК",".","9ЕК"]
[null,".",".",1,1,1,".",".",3,35,78,4,"1401.020200.","Кронштейн термостата","plate","CY01384","5ЕК,9ЕК,15ЕК","5ЕК","9ЕК"]
[null,".",".",1,1,1,1,1,5,36,79,37,"1401.020300.","Термостат с временной задержкой KSD301 220В/4,7А/40°С","time dalay thermostat","WK0237","5ЕК,9ЕК,15ЕК,22ЕК,30ЕК","5ЕК","9ЕК",null,":"]
[null,".",".",1,".",".",".",".",6,37,80,5,"1401.020400.","Крышка задняя экрана теплоотражающего","heating tube control box-back","CY01394","5ЕК","5ЕК","."]
[null,".",".",".",1,".",".",".",6,38,117,6,"1401.025400.","Крышка задняя экрана теплоотражающего","heating tube control box-back","CY01406","9ЕК",".","9ЕК"]
[null,2,2,2,1,1,".",".",7,39,81,6,"1401.010500.","Фиксатор проводов в отверстии резиновый","cord-fixed prinipal","SBJ01005","2ЕК,3ЕК,5ЕК,9ЕК,15ЕК","5ЕК","9ЕК"]
[null,".",".",1,1,".",".",".",8,40,82,15,"1401.020600.","Переключатель режимов вращающийся 0-1-2-3-положение 12-клемм","switch ","KG0103-1","5ЕК,9ЕК","5ЕК","9ЕК",null,":"]
[null,".",".",1,".",".",".",".",9,41,83,7,"1401.020700.","Термостат регулировочный вращающийся WK-R36 400V/16A/40-80°C","regulate thermostat","WK0109-2","5ЕК","5ЕК",".",null,":"]
[null,".",".",".",1,".",".",".",9,42,120,8,"1401.025700.","Термостат регулировочный вращающийся WK-R36 400V/16A/40-70°C","thermostat","WK0109-1","9ЕК",".","9ЕК",null,":"]
[null,".",".",1,".",".",".",".",10,43,84,9,"1401.020800.","Пенал блока управления","control box","WSJ01314","5ЕК","5ЕК","."]
[null,".",".",".",1,".",".",".",10,44,121,10,"1401.025800.","Пенал блока управления","control box ","WSJ01319","9ЕК",".","9ЕК"]
[null,".",".",1,1,".",".",".",11,45,85,10,"1401.020900.","Кнопка сброса","reset button","GJJ0147","5ЕК,9ЕК","5ЕК","9ЕК"]
[null,1,1,1,1,".",".",".",12,46,86,11,"1401.010900.","Ручка управления термостатом","thermostat knob","WWS01080","2ЕК,3ЕК,5ЕК,9ЕК","5ЕК","9ЕК"]
[null,1,1,1,1,".",".",".",13,47,87,12,"1401.011000.","Ручка управления переключателем вращающегося","switch knob","WWS01079","2ЕК,3ЕК,5ЕК,9ЕК","5ЕК","9ЕК"]
[null,".",".",1,1,".",".",".",14,48,89,13,"1401.021200.","Фиксатор провода гаечный???","cord-fixed prinipal","SBJ01012","5ЕК,9ЕК","5ЕК","9ЕК"]
[null,".",".",1,1,".",".",".",18,49,90,36,"1401.021300.","Гайка неподвижная самоустанавливающаяся","thermostat fixed palte","WWS01097","5ЕК,9ЕК","5ЕК","9ЕК"]
[null,".",".",1,1,".",".",".",19,50,91,18,"1401.021400.","Гайка неподвижная самоустанавливающаяся","fixed plate","WWS01024","5ЕК,9ЕК","5ЕК","9ЕК"]
[null,".",".",1,".",".",".",".",20,51,92,16,"1401.021500.","Рукоятка","handle ","WWS01083","5ЕК","5ЕК","."]
[null,".",".",".",1,".",".",".",20,52,128,17,"1401.026500.","Рукоятка","handle ","WWS01085","9ЕК",".","9ЕК","1401.026400."]
[null,".",".",1,".",".",".",".",21,53,93,19,"1401.021600.","Кольцо воздушного потока вентилятора","flow breeze way","CY01391","5ЕК","5ЕК","."]
[null,".",".",".",1,".",".",".",21,54,129,20,"1401.026600.","Кольцо воздушного потока вентилятора","flow breeze way","CY01413","9ЕК",".","9ЕК"]
[null,".",".",1,".",".",".",".",22,55,94,20,"1401.021700.","Вентилятор лопасти D230мм","fan ","FY0104-1","5ЕК","5ЕК",".",null,":"]
[null,".",".",".",1,".",".",".",22,56,130,22,"1401.026700.","Вентилятор лопасти D244мм","fan ","FY0105","9ЕК",".","9ЕК",null,":"]
[null,".",".",1,".",".",".",".",23,57,95,21,"1401.021800.","Электродвигатель вентилятора YZF482175B 220V/0,18A/7/30W статор-16мм","motor","F0205","5ЕК","5ЕК",".",null,":"]
[null,".",".",".",1,".",".",".",23,58,131,23,"1401.026800.","Электродвигатель вентилятора YZF48225BD 220V/0,22A/16/52W статор-23мм","motor","F0250","9ЕК",".","9ЕК",null,":"]
[null,".",".",1,".",".",".",".",24,59,96,22,"1401.021900.","Решётка защитная задняя под электродвигатель","back cover ring","WSJ01313","5ЕК","5ЕК","."]
[null,".",".",".",1,".",".",".",24,60,132,24,"1401.026900.","Решётка защитная задняя под электродвигатель","back cover ring","WSJ01322","9ЕК",".","9ЕК"]
[null,".",".",3,".",".",".",".",27,61,99,25,"1401.022000.","ТЭН нагревательный кольцевой 230V/1650W","heating tube","FR0155","5ЕК","5ЕК",".",null,":"]
[null,".",".",".",6,".",".",".",27,62,133,27,"1401.027000.","ТЭН нагревательный кольцевой 220V/1500W","heating tube","FR0156-1","9ЕК",".","9ЕК",null,":"]
[null,".",".",1,".",".",".",".",28,63,100,26,"1401.022100.","Оболочка несущая","shell ","WSJ01310","5ЕК","5ЕК","."]
[null,".",".",".",1,".",".",".",28,64,134,28,"1401.027100.","Оболочка несущая","shell ","WSJ01315","9ЕК",".","9ЕК"]
[null,".",".",2,".",".",".",".",30,65,102,28,"1401.022200.","Заглушка пластиковая","cover","WSJ01310","5ЕК","5ЕК","."]
[null,".",".",".",2,".",".",".",30,66,135,31,"1401.027200.","Заглушка пластиковая","cover","WWS01044","9ЕК",".","9ЕК"]
[null,".",".",1,".",".",".",".",31,67,103,29,"1401.022300.","Шнур питания 4G-1,5mm2/380В","power cord ","X0140","5ЕК","5ЕК",".",null,":"]
[null,".",".",".",1,".",".",".",31,68,136,30,"1401.027300.","Шнур питания 4G-2,5mm2/380В","power cord","X0139","9ЕК",".","9ЕК",null,":"]
[null,".",".",1,".",".",".",".",32,69,104,30,"1401.022400.","Рукоятка \"барашек\"","fixed plate","WWS01082","5ЕК","5ЕК","."]
[null,".",".",".",1,".",".",".",32,70,137,32,"1401.027400.","Рукоятка \"барашек\"","fixed knob","WWS01084","9ЕК",".","9ЕК"]
[null,2,2,2,2,".",".",".",33,71,105,31,"1401.012500.","Болт стопорный","fixed bolt","WJ01171","2ЕК,3ЕК,5ЕК,9ЕК","5ЕК","9ЕК"]
[null,".",".",1,".",".",".",".",36,72,108,34,"1401.022600.","Стойка тепловой пушки","frame","WSJ01311","5ЕК","5ЕК","."]
[null,".",".",".",1,".",".",".",36,73,139,36,"1401.027600.","Стойка тепловой пушки","frame","WSJ01316","9ЕК",".","9ЕК"]
[null,".",".",1,".",".",".",".",37,74,109,35,"1401.022700.","Экран теплоотражающий Баррель","heate insulation chamber","CY01394","5ЕК","5ЕК","."]
[null,".",".",".",1,".",".",".",37,75,140,37,"1401.027700.","Экран теплоотражающий Баррель","insulation chamber","CY01406","9ЕК",".","9ЕК"]
[null,".",".",".",1,".",1,1,38,76,141,21,"1401.027800.","Фиксатор проводов в отверстии резиновый","cord-fixed prinipal","SBJ01020","9ЕК,22ЕК,30ЕК",".","9ЕК"]
[null,".",".",".",".",1,".",".",1,77,142,1,"1401.030000.","Кольцо решётки защитной з/п","front net00.ring","WSJ01317","15ЕК","15ЕК"]
[null,".",".",".",".",1,".",".",2,78,143,2,"1401.030100.","Решётка защитная передняя","front net cover","WSJ01317","15ЕК","15ЕК"]
[null,".",".",".",".",1,".",".",3,79,144,42,"1401.030200.","Экран теплоотражающий Баррель","heat insulation chamber","WSJ01345","15ЕК","15ЕК"]
[null,".",".",".",".",1,1,1,4,80,145,12,"1401.030300.","Ручка управления переключателем вращающегося","switch knob","WWS01031SY-01","15ЕК,22ЕК,30ЕК","15ЕК",null,null,":"]
[null,".",".",".",".",1,".",".",6,81,146,15,"1401.030400.","Переключатель режимов вращающийся 0-1-2-3-4-положения 18-клемм","thermostat","WK0121","15ЕК","15ЕК",null,null,":"]
[null,".",".",".",".",1,".",".",8,82,147,19,"1401.030500.","Разъем 5-контактный 380В","5-pin plug","CT0108","15ЕК","15ЕК",null,null,":"]
[null,".",".",".",".",1,1,1,10,83,148,13,"1401.030300.","Ручка управления термостатом","thermostat knob","WWS01031SY-01","15ЕК,22ЕК,30ЕК","15ЕК"]
[null,".",".",".",".",1,".",".",12,84,149,11,"1401.030700.","Пенал блока управления","control penal ","WSJ01329","15ЕК","15ЕК"]
[null,".",".",".",".",1,".",".",14,85,150,14,"1401.031000.","Термостат регулировочный вращающийся WK-R36 400V/16A/40-155°C","thermostat","WK0121","15ЕК","15ЕК"]
[null,".",".",".",".",2,".",".",15,86,151,16,"1401.031100.","Прокладка","seal bar","GJJ0163","15ЕК","15ЕК"]
[null,".",".",".",".",1,".",".",16,87,152,7,"1401.031200.","Прижим кронштейна датчика термостата","thermostat fixed plate","WWS01095","15ЕК","15ЕК"]
[null,".",".",1,1,1,1,1,17,88,153,8,"1401.020300.","Термостат с временной задержкой KSD301 220В/4,7А/40°С","time delay thermostat","WK0237","5ЕК,9ЕК,15ЕК,22ЕК,30ЕК","15ЕК"]
[null,".",".",".",".",1,".",".",18,89,154,5,"1401.031400.","Пластина монтажная","middle insulation assembly","CY01429","15ЕК","15ЕК"]
[null,".",".",1,1,1,".",".",19,90,155,9,"1401.020200.","Кронштейн термостата","plate","CY01384","5ЕК,9ЕК,15ЕК","15ЕК"]
[null,".",".",".",".",1,".",".",20,91,156,6,"1401.031500.","Кронштейн датчика термостата","thermostat fixed pipe","WWS01094","15ЕК","15ЕК"]
[null,2,2,2,1,1,".",".",23,92,157,10,"1401.010500.","Фиксатор проводов в отверстии резиновый","cord foxed prinipal","SBJ01005","2ЕК,3ЕК,5ЕК,9ЕК,15ЕК","15ЕК"]
[null,".",".",".",".",1,".",".",25,93,158,4,"1401.031600.","Пластина диэлектрическая","stencil plate ","FJ99003","15ЕК","15ЕК"]
[null,".",".",".",".",1,".",".",26,94,159,20,"1401.031700.","Оболочка несущая","shell ","WSJ01330","15ЕК","15ЕК"]
[null,".",".",".",".",1,".",".",27,95,160,24,"1401.031800.","Вентилятор лопасти D296мм","fan ","FY0106","15ЕК","15ЕК",null,null,":"]
[null,".",".",".",".",1,".",".",28,96,161,25,"1401.031900.","Электродвигатель вентилятора YZF48245BD 220V/0,45A/30/95W статор-44мм","motor","F0216-4","15ЕК","15ЕК",null,null,":"]
[null,".",".",".",".",1,".",".",29,97,162,26,"1401.032000.","Решётка защитная задняя под электродвигатель","back cover","WSJ01325","15ЕК","15ЕК"]
[null,".",".",".",".",6,".",".",31,98,163,3,"1401.032100.","ТЭН нагревательный кольцевой 190V/2500W","heating tube","FR0157-1","15ЕК","15ЕК",null,null,":"]
[null,".",".",".",".",1,".",".",32,99,164,44,"1401.032200.","Кронштейн соединения ТЭН-ов наружный","heating tube down fixed plate","CY01419-1","15ЕК","15ЕК"]
[null,".",".",".",".",1,".",".",33,100,165,43,"1401.032400.","Кронштейн соединения ТЭН-ов внутренний","heating tube up fixed plate","CY01419","15ЕК","15ЕК"]
[null,".",".",".",".",2,2,2,34,101,166,33,"1401.032500.","Колесо транспортировочное","wheel ","PJ99103","15ЕК,22ЕК,30ЕК","15ЕК",null,null,":"]
[null,".",".",".",".",2,2,2,35,102,167,32,"1401.032600.","Колпак колеса транспортировочного","wheel spindle cover","WWS10016","15ЕК,22ЕК,30ЕК","15ЕК"]
[null,".",".",".",".",2,2,2,36,103,168,35,"1401.032700.","Шайба колпака колеса","wheel fixed palte","CY01435","15ЕК,22ЕК,30ЕК","15ЕК"]
[null,".",".",".",".",1,".",".",37,104,169,34,"1401.032800.","Ось колёсная","wheel spindle","WWJ01126","15ЕК","15ЕК"]
[null,".",".",".",".",6,".",".",38,105,170,36,"1401.032900.","Заглушка пластиковая","feet cushion ","WWS01086","15ЕК","15ЕК"]
[null,".",".",".",".",2,2,2,40,106,171,29,"1401.033000.","Рукоятка \"барашек\"","knob fixed mass","WWS01088","15ЕК,22ЕК,30ЕК","15ЕК"]
[null,".",".",".",".",2,2,2,41,107,172,30,"1401.033100.","Тормоз","fixed palte","WWS01087","15ЕК,22ЕК,30ЕК","15ЕК"]
[null,".",".",".",".",1,".",".",42,108,173,28,"1401.033200.","Стойка тепловой пушки левая","left pipe support assembly","WSJ01327","15ЕК","15ЕК"]
[null,".",".",".",".",1,".",".",45,109,174,23,"1401.033300.","Стойка тепловой пушки правая","right pipe support assembly","WSJ01328","15ЕК","15ЕК"]
[null,".",".",".",".",2,".",".",47,110,175,22,"1401.033400.","Болт стопорный","fixed bolt","WJ01174","15ЕК","15ЕК"]
[null,".",".",".",".",1,".",".",49,111,176,40,"1401.033500.","Накладка рукоятки","PLASTIC HANDLE","GGJ01054","15ЕК","15ЕК"]
[null,".",".",".",".",1,".",".",50,112,177,39,"1401.033600.","Рукоятка","HANDLE","WSJ01326","15ЕК","15ЕК"]
[null,".",".",".",".",".",1,1,1,113,193,1,"1401.040000.","Кольцо решётки защитной з/п","front cover net ring","WSJ01332","22ЕК,30ЕК","22ЕК","30ЕК"]
[null,".",".",".",".",".",1,1,2,114,194,2,"1401.040100.","Решётка защитная передняя","front cover ","WSJ01333","22ЕК,30ЕК","22ЕК","30ЕК"]
[null,".",".",".",".",".",1,1,3,115,195,3,"1401.040200.","Экран теплоотражающий Баррель","heat insulation chamber","WSJ01352","22ЕК,30ЕК","22ЕК","30ЕК"]
[null,".",".",".",".",1,1,1,4,116,196,4,"1401.040300.","Ручка управления переключателем вращающегося","SWITCH KNOB","WWS01031SY-02","15ЕК,22ЕК,30ЕК","22ЕК","30ЕК"]
[null,".",".",".",".",".",2,2,5,117,197,5,"1401.040400.","удалить??","switch cushion ","WWS01057","22ЕК,30ЕК","22ЕК","30ЕК"]
[null,".",".",".",".",".",1,1,6,118,198,6,"1401.040500.","Переключатель режимов вращающийся 4-положения","switch knob","WWS01057","22ЕК,30ЕК","22ЕК","30ЕК"]
[null,".",".",".",".",".",1,1,7,119,199,7,"1401.040600.","удалить??","switch mass","WWS01058","22ЕК,30ЕК","22ЕК","30ЕК"]
[null,".",".",".",".",".",1,1,8,120,200,8,"1401.040700.","Термостат регулировочный вращающийся YT-WNS.T-100/250V/16A/70°C","thermostat","WK0313","22ЕК,30ЕК","22ЕК","30ЕК",null,":"]
[null,".",".",".",".",".",2,2,9,121,201,9,"1401.040800.","Пружина стяжная кольцевая","knob spring","WJ9942","22ЕК,30ЕК","22ЕК","30ЕК"]
[null,".",".",".",".",".",1,1,10,122,202,10,"1401.040900.","Ручка управления термостатом","thermostat knob","WWS01031SY-03","22ЕК,30ЕК","22ЕК","30ЕК",null,":"]
[null,".",".",".",".",".",1,1,11,123,203,11,"1401.041000.","Пенал блока управления","control box left board","CY01443","22ЕК,30ЕК","22ЕК","30ЕК"]
[null,".",".",".",".",".",1,1,14,124,206,14,"1401.041100.","Фиксатор провода гаечный","protect cover","SBJ01029","22ЕК,30ЕК","22ЕК","30ЕК"]
[null,".",".",".",".",".",2,2,15,125,207,15,"1401.041200.","Прокладка","seal bar","GJJ0165","22ЕК,30ЕК","22ЕК","30ЕК"]
[null,".",".",".",".",".",1,1,16,126,208,16,"1401.041300.","Термостат движения KSD301 220В/10А/90°С","self motion thermostat","WK0258","22ЕК,30ЕК","22ЕК","30ЕК",null,":"]
[null,".",".",1,1,1,1,1,17,127,209,17,"1401.020300.","Термостат с временной задержкой KSD301 220В/4,7А/40°С","time delay thermostat","WK0237","5ЕК,9ЕК,15ЕК,22ЕК,30ЕК","22ЕК","30ЕК"]
[null,".",".",".",".",".",1,1,18,128,210,18,"1401.041500.","Пластина монтажная","middle insulation assembly","CY01440","22ЕК,30ЕК","22ЕК","30ЕК"]
[null,".",".",".",".",".",2,2,19,129,211,19,"1401.041600.","Конденсатор RP-2 12μF/450V","capacitor","XQJ9914-5","22ЕК,30ЕК","22ЕК","30ЕК",null,":"]
[null,".",".",".",".",".",1,1,20,130,212,20,"1401.041700.","Пластина монтажная для реле","time relay insulation plate","CY01437","22ЕК,30ЕК","22ЕК","30ЕК"]
[null,".",".",".",".",".",2,2,21,131,213,21,"1401.041800.","Реле NC1-25/AC-3 380V/25A","relay","JQ0113","22ЕК,30ЕК","22ЕК","30ЕК",null,":"]
[null,".",".",".",".",".",1,1,22,132,214,22,"1401.041900.","Терминал для проводки","terminal","JXZ0109","22ЕК,30ЕК","22ЕК","30ЕК"]
[null,".",".",".",1,".",1,1,23,133,215,23,"1401.027800.","Фиксатор проводов в отверстии резиновый","cord foxed prinipal","SBJ01020","9ЕК,22ЕК,30ЕК","22ЕК","30ЕК"]
[null,".",".",".",".",".",1,1,24,134,216,24,"1401.042100.","Пластина изоляционная","insulation plate","CY01436","22ЕК,30ЕК","22ЕК","30ЕК"]
[null,".",".",".",".",".",1,1,25,135,217,25,"1401.042200.","Пластина прижимная термостата","insulation00.plate","CY01479","22ЕК,30ЕК","22ЕК","30ЕК"]
[null,".",".",".",".",".",1,1,26,136,218,26,"1401.042300.","Экран теплоотражающий Баррель","shell","WSJ01339","22ЕК,30ЕК","22ЕК","30ЕК"]
[null,".",".",".",".",".",1,1,27,137,219,27,"1401.042400.","Вентилятор лопасти","fan ","F0238","22ЕК,30ЕК","22ЕК","30ЕК",null,":"]
[null,".",".",".",".",".",1,1,28,138,220,28,"1401.042500.","Электродвигатель вентилятора 380V/0,7A/170W","motor","F0238","22ЕК,30ЕК","22ЕК","30ЕК"]
[null,".",".",".",".",".",1,1,29,139,221,29,"1401.042600.","Решётка защитная задняя под электродвигатель","back grid cover ","WSJ01334","22ЕК,30ЕК","22ЕК","30ЕК"]
[null,".",".",".",".",".",6,null,31,140,223,31,"1401.042700.","ТЭН нагревательный кольцевой 230V/3660W D320мм","heating tube","FR0158","22ЕК","22ЕК",".",null,":"]
[null,".",".",".",".",".",".",6,31,141,273,31,"1401.052700.","ТЭН нагревательный кольцевой ??","heating tube","FR0158","30ЕК",".","30ЕК"]
[null,".",".",".",".",".",1,1,32,142,224,32,"1401.042800.","Кронштейн соединения ТЭН-ов внутренний","heating tube down fixed plate","CY01438-1","22ЕК,30ЕК","22ЕК","30ЕК"]
[null,".",".",".",".",".",1,1,33,143,225,33,"1401.042900.","Кронштейн соединения ТЭН-ов наружный","heating tube up fixed plate","CY01438","22ЕК,30ЕК","22ЕК","30ЕК"]
[null,".",".",".",".",2,2,2,34,144,226,34,"1401.032500.","Колесо транспортировочное","wheel","PJ99103","15ЕК,22ЕК,30ЕК","22ЕК","30ЕК"]
[null,".",".",".",".",2,2,2,35,145,227,35,"1401.032600.","Колпак колеса транспортировочного","wheel spindle cover","WWS10016","15ЕК,22ЕК,30ЕК","22ЕК","30ЕК"]
[null,".",".",".",".",2,2,2,36,146,228,36,"1401.032700.","Шайба колпака колеса","wheel spindle","WWJ01126-1","15ЕК,22ЕК,30ЕК","22ЕК","30ЕК"]
[null,".",".",".",".",".",1,1,37,147,229,37,"1401.043300.","Ось колёсная","wheel fixed palte","CY01435","22ЕК,30ЕК","22ЕК","30ЕК"]
[null,".",".",".",".",".",6,6,38,148,230,38,"1401.043400.","Заглушка пластиковая","right pipe support assembly","WSJ01337","22ЕК,30ЕК","22ЕК","30ЕК"]
[null,".",".",".",".",2,2,2,40,149,232,40,"1401.033000.","Рукоятка \"барашек\"","knob fixed mass","WWS01088","15ЕК,22ЕК,30ЕК","22ЕК","30ЕК"]
[null,".",".",".",".",2,2,2,41,150,233,41,"1401.033100.","Тормоз","fixed knob","WWS01087","15ЕК,22ЕК,30ЕК","22ЕК","30ЕК"]
[null,".",".",".",".",".",1,1,42,151,234,42,"1401.043700.","Стойка тепловой пушки левая","left frame fixed plate ","CY01442","22ЕК,30ЕК","22ЕК","30ЕК"]
[null,".",".",".",".",".",1,1,45,152,237,45,"1401.043800.","Стойка тепловой пушки правая","right pipe support assembly","WSJ01337","22ЕК,30ЕК","22ЕК","30ЕК"]
[null,".",".",".",".",".",2,2,47,153,239,47,"1401.043900.","Болт стопорный","fixed bolt","WJ01178","22ЕК,30ЕК","22ЕК","30ЕК"]
[null,".",".",".",".",".",1,1,49,154,241,49,"1401.044000.","Накладка рукоятки","PLASTIC HANDLE","GJJ0161","22ЕК,30ЕК","22ЕК","30ЕК"]
[null,".",".",".",".",".",1,1,50,155,242,50,"1401.044100.","Рукоятка","HANDLE","WSJ01331","22ЕК,30ЕК","22ЕК","30ЕК"]

{"sheet":"Схемы ТП 2ЕК,3ЕК,5ЕК,9ЕК","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Схемы ТП 22ЕК,15ЕК,30ЕК","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}