{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["ПС 1100ЭП"],"not_rendered":{"images":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"ПС 1100ЭП","index":0,"n_rows":82,"n_cols":7,"rows_kept":82,"merged":[[80,0,81,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":32}
["№","Код Elitech","Артикул","Наименование","Описание (англ.)"]
[1,"1812.011600","LM0117-001 ","Шнур питания","Power cord",1]
[2,"1812.011700","LM0117-002 ","Винт ST4x16"," Screw ST4x16",22]
[3,"1812.011800","LM0117-003","Ручка правая "," Right handle",1]
[4,"1812.011900","LM0117-004","Зажим кабельный"," Cord clip",1]
[5,"1812.012000","LM0117-005","Выключатель"," Switch",1]
[6,"1812.012100","LM0117-006","Пружина кнопки","Button Spring",1]
[7,"1812.012200","LM0117-007","Клавиша кнопки","  Push button",1]
[8,"1812.012300","LM0117-008","Ручка  левая"," Left handle",1]
[9,"1812.005300","LM0117-009","Винт M4x14"," Screw M4x14 ",8]
[10,"1812.012400","LM0117-010","Шайба пружинная ф4","ф4 spring washer",8]
[11,"1812.012500","LM0117-011","Крышка редуктора верхняя"," Gear box upper cover",1]
[12,"1812.012600","LM0117-012","Корпус левый"," Left housing",1]
[13,"1812.012700","LM0117-013","Пилкодержатель в сборе со штоком"," Quick change system ",1]
[14,"1812.012800","LM0117-014","Пластина втулки скольжения","Nog clip ",1]
[15,"1812.012900","LM0117-015","Втулка штока","Nog ",1]
["15-1","1812.013000","LM0117-016","Шайбауплотнительная ","Sealing washer",1]
[16,"1812.013100","LM0117-017","Кольца  ф10 стопорные  для валов"," ф10 Circlips for shaft",1]
[17,"5001.003000 1812.009500","LM0117-018","Подшипник 6000  RS","6000 bearing -2RS",1]
[18,"1812.013200","LM0117-019","Ротор","Armature ",1]
[19,"1812.013300","LM0117-020","Щеткодержатель","Brush holder",2]
[20,"1812.013400","LM0117-021","Щетки графитовые 2шт"," Carbon brush",1]
[21,"1812.013500","LM0117-022","Статор"," Stator ",1]
[22,"5001.002000 1812.009000","LM0117-023","Подшипник 608  - 2RS","608 Bearing - 2RS ",1]
[23,"1812.013600","LM0117-024","Конденсатор","Capacitor ",1]
[24,"1812.013700","LM0117-025","Наконечник электрокабеля","C-type power guard",1]
[25,"1812.013800","LM0117-026","Ключ внутренний шестигранный "," Inner hex wrench",1]
[26,"1812.013900","LM0117-027","Этикетка-лейбл"," Label ",2]
[27,"1812.014000","LM0117-028","Корпус правый ","Right housing",1]
[28,"1812.014100","LM0117-029","Втулка скольжения"," Steel sleeve",1]
[29,"1812.014200","LM0117-030","Подшипник  HK0608 игольчатый "," HK0608 needle bearing ",1,"не используется"]
[30,"1812.014300","LM0117-031","Шайба4,5мм","4.5mm washer",1]
[31,"1812.014400","LM0117-032","Вал-шестерни 6мм "," 6mm gear shaft",1]
[32,"1812.006700","LM0117-033","Винт M5x12 левая резьба"," Screw M5x12",1,"посажен дополнительно на клей"]
[33,"1812.014500","LM0117-034","Шайба ф5 Пружинная "," ф5 Spring washer ",2]
[34,"1812.014600","LM0117-035","Шайба","Washer",1]
[35,"1812.014700","LM0117-036","Шестерня большая старого образца (см. поз. 47)"," Big gear",1]
[36,"5001.016100 1812.014800","LM0117-037","Подшипник HK1010 (1012) игольчатый "," HK1012 needle bearing",2]
[37,"1812.014900","LM0117-038","Противовес"," Metal dollop",1]
[38,"1812.015000","LM0117-039","Винт M4x10"," Screw M4x10",4]
[39,"1812.015100","LM0117-040","Шайба большая "," Big washer",1]
[40,"1812.015200","LM0117-041","Штифт анти-вращающийся "," Anti-rotating pin",1]
[41,"1812.015300","LM0117-042","Крышка редуктора нижняя"," Gear box lower cover",1]
[42,"1812.015400","LM0117-043","Болт с шестигранной головкой M5x16"," Inner hex screw M5x16",1]
[43,"1812.015500","LM0117-044","Шайба опорной пятки"," Blade shoe washer",1]
[44,"1812.015600","LM0117-045","Пятка опорная"," Blade shoe",1]
[45,"1812.015700","LM0117-046","Шайба под большой шестерней"," Washer under the big gear",1]
[46,"1812.015800","LM0117-047","Полоса  уплотнительная "," Sealing strip",2]
[47,"1812.014701",null,"Шестерня большая нового образца",null,1]
[null,"1812.014702",null,"Шестерня большая сверхнового образца",null,1]