{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Титул","УШМ EAG 2023T"],"not_rendered":{"images":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Титул","index":0,"n_rows":14,"n_cols":14,"rows_kept":14,"merged":[[1,12,1,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":12},"EAG 2023T"]
[{"$nulls":12},"Мощность, Вт",2000]
[{"$nulls":12},"Диаметр диска, мм",230]
[{"$nulls":12},"Посадочный диаметр диска, мм",22.2]
[{"$nulls":12},"Число оборотов без нагрузки, об/мин",6600]
[{"$nulls":12},"Резьба шпинделя","М14"]
[{"$nulls":12},"Напряжение сети, В",230]
[{"$nulls":12},"Длина электрокабеля, м",2]
[{"$nulls":12},"Плавный пуск","нет"]
[{"$nulls":12},"Автоматическое отключение щеток","нет"]
[{"$nulls":12},"Габаритные размеры, мм","525x125x175"]
[{"$nulls":12},"Масса, кг",5]
[{"$nulls":12},"Комплектация","шлифмашина -1шт, рукоятка боковая - 1шт, защитный кожух диска -1шт,  щетки угольные -2шт, ключ -1шт, руководство по эксплуатации"]

{"sheet":"УШМ EAG 2023T","index":1,"n_rows":121,"n_cols":7,"rows_kept":121,"merged":[[0,0,57,12],[58,0,58,6],[59,1,59,2],[59,3,59,4],[59,5,59,6],[63,0,65,0],[63,1,65,1],[63,3,65,3],[63,4,65,4],[63,6,65,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":58}
["УШМ EAG 2023T"]
["№","Артикул",null,"Описание",null,"Кол."]
[1,"1805.063000","0600010200501","Фланец внешний","UPPER FLANGE",1,"Ед."]
[2,"1805.063100","0600010200904","Диск отрезной","DISC",1,"Ед."]
[3,"1805.063200","0600010400601","Фланец внутренний","BOTTOM FLANGE",1,"Ед."]
[4,"1805.063300","2700060600102","Кожух защитный в сборе","WHEEL GUARD COMBO",1,"Набор"]
[null,null,"2910501200101",null,null,1]
[null,null,"2930010400101",null,null,1]
[5,"1805.063600","2910100301703","Винт М5х16","SCREW M5X16",4,"Ед."]
[6,"1805.063700","6903005001","Крышка редуктора","GEARING COVER",1,"Ед."]
[7,"5001.001201 1805.063800","2940010301101","Подшипник 6202","BEARING 6202",1,"Ед."]
[8,"1805.063900","600030401201","Пластина подшипника","BEARING PLATEN",1,"Ед."]
[9,"1805.064000","2910300300703","Винт М4х10","SCREW M4X10",3,"Ед."]
[10,"1805.064100","66180014001005","Шпиндель","SPINDLE",1,"Ед."]
[11,"1805.064200","2900510100501","Шпонка","HALF KEY",1,"Ед."]
[12,"1805.064300","66230008002001","Шестерня шпинделя","SUPPER GEAR",1,"Ед."]
[13,"1805.064400","2900070100501","Шайба волнистая ","WAVE WASHER",1,"Ед."]
[14,"1805.064500","2900020100601","Кольцо стопорное","SPRING WASHER",1,"Ед."]
[15,"5001.002000 1805.064600","2940010300701","Подшипник 608RS","BEARING 608",1,"Ед."]
[16,"1805.064700","2920100207001","Винт 4.8х30","SCREW ST4.8X30",4,"Ед."]
[17,"1805.064800",6903005001,"Корпус редуктора. См. поз. 17А","GEARING CASE","1","Ед."]
["17А","1805.064801","6903005001+66115015003068","Корпус редуктора в сборе. Поз. 17-20",null,"1"]
[18,"1805.064900","2900030100701","Шайба. См. поз. 17А","OPEN WASHER",1,"Ед."]
[19,"1805.065000","900080100901","Пружина. См. поз. 17А","SPRING",1,"Ед."]
[20,"1805.065100",66115015003068,"Блокиратор шпинделя. См. поз. 17А","SPINDLE LOCK",1,"Ед."]
[21,"1805.065200","0311040100309","Рукоятка дополнительная","SIDE HANDLE",1,"Ед."]
[22,"5001.001500 1805.065300","2940010300201","Подшипник 6001RS","BEARING 6001",1,"Ед."]
[23,"1805.065400","0600030400401","Пластина подшипника","BEARING PLATEN",1,"Ед."]
[24,"1805.065500","2910400300701","Винт М4х10","SCREW M4X10",2,"Ед."]
[25,"1805.065600","2930050300467","Гайка стопорная М8","LOCKNUT M8",1,"Ед."]
[26,"1805.065700","2900060200501","Шайба пружинная","SPRING WASHER",1,"Ед."]
[27,"1805.065800","66230006002001","Шестерня ротора коническая","PINION",1,"Ед."]
[28,"1805.065900","66230019020005","Ротор","ROTOR",1,"Ед."]
[29,"1805.066000","2940010300701","Подшипник 608","BEARING 608",1,"Ед."]
[30,"1805.066100",500020200512,"Крышка подшипника","BEARING COVER",1,"Ед."]
[31,"1805.066200","0500020100101","Пыльник","BEARING SEAT","1","Ед."]
[32,"1805.066300","6903011001","Дефлектор воздушный","WINDING LOOP","1","Ед."]
[33,"1805.066400","2920100302101","Винт 3.9х90","SCREW ST3.9X60",2,"Ед."]
[34,"1805.066500","66230019021004","Статор","STATOR",1,"Ед."]
[35,"1805.066600",6903014001,"Крышка щёткодержателя","BRUSH COVER",2,"Ед."]
[36,"1805.066700","2920100300901","Винт 3.9х16","SCREW ST3.9X16",2,"Ед."]
[37,"1805.066800","0900050100402","Пружина. См. поз. 40А","SPRING",2,"Ед."]
[38,"1805.066900",900050100533,"Щётки угольные, комплект","CARBON BRUSH",1,"Набор"]
[39,"1805.067000","2920100300901","Винт 3.9х16","SCREW ST3.9X16",2,"Ед."]
[40,"1805.067100","66230019023001","Щёткодержатель. См. поз. 40А","BRUSH HOLDER",2,"Ед."]
["40А","1805.067101",null,"Щёткодержатель в сборе с пружиной. Поз. 37, 40",null,"1","Ед."]
[41,"1805.067200","6903008001","Корпус","HOUSING",1,"Ед."]
[42,"1805.067300","1100030300634","Блок плавного пуска","SOFT START",1,"Набор"]
[43,"1805.067400","2920100300901","Винт 3.9х16","SCREW ST3.9X16",1,"Ед."]
[44,"1805.067500",6903010069,"Рукоятка задняя","REAR HANDLE",2,"Ед."]
[45,"1805.067600",69030015001,"Кнопка","ROTATING BUTTON",1,"Набор"]
[46,"1805.067700","0900080100901","Пружина","SPRING",1,"Ед."]
[47,"1805.067800","2920100300901","Винт 3.9х16","SCREW ST3.9X16",1,"Ед."]
[48,"1805.067900","1100020400406","Конденсатор","CAPCITANCE",5,"Ед."]
[49,"1805.068000","66230009022008","Выключатель","SWITCH",1,"Ед."]
[50,"1805.068100","2920100300901","Винт 3.9х16","SCREW ST3.9X16",1,"Ед."]
[51,"1805.068200","0300030100101","Фиксатор шнура питания","WIRE PLATEN","2","Ед."]
[52,"1805.068300","0500010102501","Втулка шнура питания","WIRE COAT",1,"Ед."]
[53,"1805.068400","1400700400201","Шнур питания","CABLE",1,"Ед."]
[54,"1805.068500","1500040100202","?","LOCKING PIECE",1,"Ед."]
[55,"1805.068600","2300010100601","?","GLASSWARE PIPE","1","Ед."]
[56,"1805.068700","1500080101001","?","LOCIKNG PICE",1,"Ед."]
[57,"1805.068800","2300020100601","Гайка стопорная","LOCKING NUT",2,"Ед."]