{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"images":1,"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":59,"n_cols":7,"rows_kept":59,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["EDS 280RE"]
{"$rows_empty":31}
["ED115 LIST"]
[1,"1815.007550","ED115-01","Винт 2,9*16","SCREW ST2.9X16",10,"PCS"]
[2,"1815.007600","ED115-02","Стикер","label",1]
[3,"1815.007650","ED115-03","Корпус правая половина","right housing",1]
[4,"1815.007700","ED115-04","Ротор","rotor",1]
[5,"1815.007750","ED115-05","Крышка щёткодержателя","box of brush cover",2]
[6,"1815.007800","ED115-06","Щетки графитовые 2шт","carbon brush",1]
[7,"1815.007850","ED115-07","Щёткодержатель","brush box",2]
[8,"1815.007900","ED115-08","Статор","stator",1]
[9,"1815.007950","ED115-09","Подшипник 626-2Z","bearing 626-2Z",1]
[10,"1815.008000","ED115-10","Пластиковое кольцо","plastic ring",1]
[11,"1815.008050","ED115-11","Корпус, левая половина","left housing ",1]
[12,"1815.008100","ED115-12","Стикер","label",1]
[13,"1815.008150","ED115-13","Защита кабеля","cable seleeve",1]
[14,"1815.008200","ED115-14","Кабель 2*0,5","cable 2C*2M*0.5M²",1]
[15,"1815.008250","ED115-15","Крепление кабеля","cord plate",1]
[16,"1815.008300","ED115-16","Винт 3,9*14","SCREW ST3.9X14",2]
[17,"1815.008350","ED115-17","Выключатель","SWITCH",1]
[18,"1815.008400","ED115-18","Контакт 1","lead line 1",1]
[19,"1815.008450","ED115-19","Контакт 2","lead line 2",1]
[20,"1815.008500","ED115-20","Переключатель реверса","switch knob",1]
[21,"1815.008550","ED115-21","Подшипник 626-2Z","bearing 608-2Z",1]
[22,"1815.008600","ED115-22","Фетровое кольцо","wool circle 9x18.5x1",1]
[23,"1815.008650","ED115-23","Редуктор","gear box 20+1",1]
[24,"1815.008700","ED115-24","Патронн 0.8-10","chuck 10mm",1]
[25,"1815.008750","ED115-25","Винт 5*22","screw M5*22",1]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}